Приложение № 1 к техническому заданию

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01**

***Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-строительные решения |  |  |
|   |   |   |   |  *(наименование работ и затрат, наименование объекта)* |  |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: 2020.012/1-2-АС  |
| Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_99,097 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7,731 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 673,13 чел.час |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обосно-вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн.раб.на ед. | Т/з осн.раб.Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех.Всего |
| Всего | В том числе |  Всего  | В том числе |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10,00  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Раздел 1.**  |
| Демонтажные работы |
| 1 | **ТЕРр63-7-5***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток*НР (194 руб.): 77% от ФОТСП (126 руб.): 50% от ФОТ* | 100 м2 поверхности облицовки | 0,33*33 / 100* | 940,08 | 739,29 | 200,79 | 25,65 |  310,00  | 244 | 66 | 8 | 74,3 | 24,52 | 1,99 | 0,66 |
| 2 | **ТЕРр56-10-1***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Снятие дверных полотен*НР (34 руб.): 82% от ФОТСП (26 руб.): 62% от ФОТ* | 100 м2 дверных полотен | 0,114*11,4 / 100* | 364,25 | 364,25 |   |   |  42,00  | 42 |   |   | 36,28 | 4,14 |   |   |
| 3 | **ТЕРр56-9-1***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах*НР (107 руб.): 82% от ФОТСП (81 руб.): 62% от ФОТ* | 100 коробок | 0,07*7 / 100* | 2277,08 | 1818,1 | 458,98 | 48,28 |  159,00  | 127 | 32 | 3 | 179,3 | 12,55 | 3,97 | 0,28 |
| 4 | **ТЕРр56-11-1***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Снятие наличников*НР (21 руб.): 82% от ФОТСП (16 руб.): 62% от ФОТ* | 100 м наличников | 0,6*60 / 100* | 42,27 | 42,27 |   |   |  25,00  | 25 |   |   | 4,21 | 2,53 |   |   |
| 5 | **ТЕР46-04-010-03***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Разборка покрытий полов: паркетных*НР (430 руб.): 110%\*0.9 от ФОТСП (258 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 покрытия | 0,899*89,9 / 100* | 509,36 | 453,66 | 55,7 | 28,74 |  458,00  | 408 | 50 | 26 | 46,01 | 41,36 | 1,76 | 1,58 |
| 6 | **ТЕРр57-2-3***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Разборка покрытий полов: из керамических плиток*НР (74 руб.): 80% от ФОТСП (63 руб.): 68% от ФОТ* | 100 м2 покрытия | 0,118*11,8 / 100* | 798,78 | 753,2 | 45,58 | 23,52 |  94,00  | 89 | 5 | 3 | 69,87 | 8,24 | 1,44 | 0,17 |
| 7 | **ТССЦпг01-01-01-041***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную*НР 0% от ФОТСП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 4 | 43,98 |   |   |   |  176,00  |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | **ТССЦпг03-21-01-010***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза*НР 0% от ФОТСП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 4 | 11,57 |   | 11,57 |   |  46,00  |   | 46 |   |   |   |   |   |
| Полы |
| Тип 1,Тип 2 |
| 9 | **ТЕР11-01-004-07***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (219 руб.): 123%\*0.9 от ФОТСП (126 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,782*(40,2+38) / 100* | 1135,42 | 247,16 | 60,53 | 6,33 |  888,00  | 193 | 47 | 5 | 17,871 | 13,98 | 0,3875 | 0,3 |
| 10 | **ТЕР11-01-011-01***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (417 руб.): 123%\*0.9 от ФОТСП (240 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стяжки | 0,782 | 1512,96 | 456,18 | 60 | 25,93 |  1 183,00  | 357 | 47 | 20 | 45,4365 | 35,53 | 1,5875 | 1,24 |
| 11 | **ТЕР11-01-011-02***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01/\*добавить до 50 мм толщины*(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6);п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (52 руб.): 123%\*0.9 от ФОТСП (30 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стяжки | 0,782 | 1572,56 | 34,64 | 64,8 | 25,73 |  1 230,00  | 27 | 51 | 20 | 3,45 | 2,7 | 1,575 | 1,23 |
| 12 | **ТЕР11-01-011-09***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (331 руб.): 123%\*0.9 от ФОТСП (191 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стяжки | 0,782 | 5642,94 | 380,96 | 19,9 | 1,23 |  4 413,00  | 298 | 16 | 1 | 35,3395 | 27,64 | 0,0875 | 0,07 |
| 13 | **ТЕР11-01-011-11***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09/\*добавить до 15 мм толщины*(ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12);п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (303 руб.): 123%\*0.9 от ФОТСП (175 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стяжки | 0,782 | 19372,78 | 346,66 | 40,8 | 4,2 |  15 150,00  | 271 | 32 | 3 | 32,154 | 25,14 | 0,3 | 0,23 |
| 14 | **ТЕР11-01-036-01***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (451 руб.): 123%\*0.9 от ФОТСП (259 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 покрытия | 0,782 | 6657,99 | 512,46 | 68,69 | 7,15 |  5 207,00  | 401 | 54 | 6 | 48,76 | 38,13 | 0,4375 | 0,34 |
| 15 | **ТССЦ-101-0562***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | м2 | -79,76 | 53,47 |   |   |   | - 4 265,00  |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | **ТССЦ-101-4206***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | м2 | 79,76 | 102,18 |   |   |   |  8 150,00  |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | **ТЕР11-01-040-03***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (84 руб.): 123%\*0.9 от ФОТСП (48 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м плинтуса | 0,85*(60,4+18,1+6,5) / 100* | 1799,54 | 88,92 | 15,55 |   |  1 530,00  | 76 | 13 |   | 7,659 | 6,51 |   |   |
| Тип 3 |
| 18 | **ТЕР11-01-011-01***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (49 руб.): 123%\*0.9 от ФОТСП (28 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стяжки | 0,091*9,1 / 100* | 1512,96 | 456,18 | 60 | 25,93 |  138,00  | 42 | 5 | 2 | 45,4365 | 4,13 | 1,5875 | 0,14 |
| 19 | **ТЕР11-01-011-02***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01/\*добавить до 50 мм толщины*(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6);п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (6 руб.): 123%\*0.9 от ФОТСП (3 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стяжки | 0,091 | 1572,56 | 34,64 | 64,8 | 25,73 |  143,00  | 3 | 6 | 2 | 3,45 | 0,31 | 1,575 | 0,14 |
| 20 | **ТЕР11-01-004-03***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (49 руб.): 123%\*0.9 от ФОТСП (28 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,091 | 4047,13 | 480,68 | 70,49 | 4,7 |  368,00  | 44 | 6 |   | 37,789 | 3,44 | 0,2875 | 0,03 |
| 21 | **ТЕР11-01-004-04***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (34 руб.): 123%\*0.9 от ФОТСП (20 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,091 | 3427,09 | 345,81 | 46,66 | 3,26 |  312,00  | 31 | 4 |   | 27,186 | 2,47 | 0,2 | 0,02 |
| 22 | **ТЕР11-01-027-05***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (162 руб.): 123%\*0.9 от ФОТСП (93 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 покрытия | 0,091 | 13442,09 | 1522,11 | 200,66 | 76,11 |  1 223,00  | 139 | 18 | 7 | 137,747 | 12,54 | 5,275 | 0,48 |
| 23 | **ТССЦ-101-1946***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Клей плиточный «Старатель-стандарт»*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | кг | -40,95 | 1,58 |   |   |   | - 65,00  |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | **ТССЦ-101-4373***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Клей плиточный «Ceresit» CM17*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | кг | 40,95 | 10,38 |   |   |   |  425,00  |   |   |   |   |   |   |   |
| Тип 4 |
| 25 | **ТЕР11-01-011-01***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (14 руб.): 123%\*0.9 от ФОТСП (8 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стяжки | 0,027*2,7 / 100* | 1512,96 | 456,18 | 60 | 25,93 |  41,00  | 12 | 2 | 1 | 45,4365 | 1,23 | 1,5875 | 0,04 |
| 26 | **ТЕР11-01-011-02***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01/\*добавить до 50 мм толщины*(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6);п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (2 руб.): 123%\*0.9 от ФОТСП (1 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стяжки | 0,027 | 1572,56 | 34,64 | 64,8 | 25,73 |  42,00  | 1 | 2 | 1 | 3,45 | 0,09 | 1,575 | 0,04 |
| 27 | **ТЕР11-01-004-07***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (8 руб.): 123%\*0.9 от ФОТСП (4 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,027 | 1135,42 | 247,16 | 60,53 | 6,33 |  31,00  | 7 | 2 |   | 17,871 | 0,48 | 0,3875 | 0,01 |
| 28 | **ТЕР11-01-011-09***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (11 руб.): 123%\*0.9 от ФОТСП (6 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стяжки | 0,027 | 5642,94 | 380,96 | 19,9 | 1,23 |  152,00  | 10 | 1 |   | 35,3395 | 0,95 | 0,0875 |   |
| 29 | **ТЕР11-01-011-11***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09/\*добавить до 15 мм толщины*(ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12);п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (10 руб.): 123%\*0.9 от ФОТСП (6 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стяжки | 0,027 | 19372,78 | 346,66 | 40,8 | 4,2 |  523,00  | 9 | 1 |   | 32,154 | 0,87 | 0,3 | 0,01 |
| 30 | **ТЕР11-01-027-05***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (48 руб.): 123%\*0.9 от ФОТСП (27 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 покрытия | 0,027 | 13442,09 | 1522,11 | 200,66 | 76,11 |  363,00  | 41 | 5 | 2 | 137,747 | 3,72 | 5,275 | 0,14 |
| 31 | **ТССЦ-101-1946***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Клей плиточный «Старатель-стандарт»*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | кг | -12,15 | 1,58 |   |   |   | - 19,00  |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 | **ТССЦ-101-4373***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Клей плиточный «Ceresit» CM17*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | кг | 12,15 | 10,38 |   |   |   |  126,00  |   |   |   |   |   |   |   |
| Потолки |
| 33 | **ТЕР15-01-047-15***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (1203 руб.): 105%\*0.9 от ФОТСП (595 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 поверхности облицовки | 0,899*89,9 / 100* | 7740,67 | 1400,99 | 557,26 | 15,51 |  6 959,00  | 1259 | 501 | 14 | 117,829 | 105,93 | 0,95 | 0,85 |
| 34 | **ТЕР15-01-047-16***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство: потолков реечных алюминиевых*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (166 руб.): 105%\*0.9 от ФОТСП (82 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 поверхности облицовки | 0,118*(9,1+2,7) / 100* | 32304,19 | 1481,66 | 195,13 | 5,1 |  3 812,00  | 175 | 23 | 1 | 124,614 | 14,7 | 0,3125 | 0,04 |
| 35 | **ТССЦ-206-1338***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Уголок декоративный (пристенный)*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | м | 24,6*18,1+6,5* | 6,81 |   |   |   |  168,00  |   |   |   |   |   |   |   |
| Отделка стен |
| 36 | **ТЕРр61-1-9***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен*НР (244 руб.): 79% от ФОТСП (155 руб.): 50% от ФОТ* | 100 м2 поверхности | 0,33*33,0 / 100* | 1058,19 | 910,69 | 41,13 | 25,02 |  349,00  | 301 | 14 | 8 | 73,8 | 24,35 | 1,9 | 0,63 |
| 37 | **ТССЦ-402-0077***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (5 мм толщины) | кг | 140,25*0,85\*5\*33* | 4,65 |   |   |   |  652,00  |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | **ТЕР15-04-005-03***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (954 руб.): 105%\*0.9 от ФОТСП (472 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,802*(169,7+10,5) / 100* | 1734,58 | 559,46 | 17,24 | 0,41 |  3 126,00  | 1008 | 31 | 1 | 49,335 | 88,9 | 0,025 | 0,05 |
| 39 | **ТССЦ-101-4163***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | кг | 24,87 | 16,52 |   |   |   |  411,00  |   |   |   |   |   |   |   |
| 40 | **ТЕР15-01-020-09***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (1287 руб.): 105%\*0.9 от ФОТСП (637 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 поверхности облицовки | 0,619*(52,4+9,5) / 100* | 12980,07 | 2175,23 | 50,21 | 26,49 |  8 035,00  | 1346 | 31 | 16 | 187,358 | 115,97 | 2,0625 | 1,28 |
| Двери |
| 41 | **ТЕР10-01-047-01***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (372 руб.): 118%\*0.9 от ФОТСП (187 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 проемов | 0,134*13,44 / 100* | 184400,14 | 2588,88 | 549,08 | 21,44 |  24 710,00  | 347 | 74 | 3 | 231,15 | 30,97 | 1,3125 | 0,18 |
| 42 | **ТЕРр61-1-11***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских*НР (147 руб.): 79% от ФОТСП (93 руб.): 50% от ФОТ* | 100 м2 поверхности | 0,1062*10,62 / 100* | 1962,96 | 1709,95 | 61,61 | 38,53 |  208,00  | 182 | 7 | 4 | 130,63 | 13,87 | 3,01 | 0,32 |
| 43 | **ТССЦ-402-0077***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (5 мм толщины) | кг | 45,135*0,85\*5\*10,62* | 4,65 |   |   |   |  210,00  |   |   |   |   |   |   |   |
| 44 | **ТЕР15-04-005-03***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (56 руб.): 105%\*0.9 от ФОТСП (28 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1062 | 1734,58 | 559,46 | 17,24 | 0,41 |  184,00  | 59 | 2 |   | 49,335 | 5,24 | 0,025 |   |
| 45 | **ТССЦ-101-4163***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | кг | 1,466 | 16,52 |   |   |   |  24,00  |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по разделу 1**  |  **99 097,00**  |   |   |   |   | **673,13** |   | **10,5** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  87 447,00  | 7574 | 1194 | 157 |   | 673,13 |   | 10,5 |
| Накладные расходы |  7 538,00  |   |   |   |   |   |   |   |
|  В том числе, справочно: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  77% ФОТ (от 252) (Поз. 1) |  194,00  |   |   |   |   |   |   |   |
|  79% ФОТ (от 495) (Поз. 36-37, 42-43) |  391,00  |   |   |   |   |   |   |   |
|  80% ФОТ (от 92) (Поз. 6) |  74,00  |   |   |   |   |   |   |   |
|  82% ФОТ (от 197) (Поз. 2-4) |  162,00  |   |   |   |   |   |   |   |
|  105%\*0,9 ФОТ (от 3879) (Поз. 16, 33-35, 38-40, 44-45) |  3 666,00  |   |   |   |   |   |   |   |
|  110%\*0,9 ФОТ (от 434) (Поз. 5) |  430,00  |   |   |   |   |   |   |   |
|  118%\*0,9 ФОТ (от 350) (Поз. 41) |  372,00  |   |   |   |   |   |   |   |
|  123%\*0,9 ФОТ (от 2032) (Поз. 9-15, 17-32) |  2 249,00  |   |   |   |   |   |   |   |
| Сметная прибыль |  4 112,00  |   |   |   |   |   |   |   |
|  В том числе, справочно: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  50% ФОТ (от 747) (Поз. 1, 36-37, 42-43) |  374,00  |   |   |   |   |   |   |   |
|  55%\*0,85 ФОТ (от 3879) (Поз. 16, 33-35, 38-40, 44-45) |  1 813,00  |   |   |   |   |   |   |   |
|  62% ФОТ (от 197) (Поз. 2-4) |  122,00  |   |   |   |   |   |   |   |
|  63%\*0,85 ФОТ (от 350) (Поз. 41) |  187,00  |   |   |   |   |   |   |   |
|  68% ФОТ (от 92) (Поз. 6) |  63,00  |   |   |   |   |   |   |   |
|  70%\*0,85 ФОТ (от 434) (Поз. 5) |  258,00  |   |   |   |   |   |   |   |
|  75%\*0,85 ФОТ (от 2032) (Поз. 9-15, 17-32) |  1 295,00  |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итоги по смете:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  630,00  |   |   |   |   | 24,52 |   | 0,66 |
|  Проемы (ремонтно-строительные) |  510,00  |   |   |   |   | 19,22 |   | 0,28 |
|  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  1 146,00  |   |   |   |   | 41,36 |   | 1,58 |
|  Полы (ремонтно-строительные) |  231,00  |   |   |   |   | 8,24 |   | 0,17 |
|  Погрузо-разгрузочные работы |  176,00  |   |   |   |   |   |   |   |
|  Перевозка грузов автотранспортом |  46,00  |   |   |   |   |   |   |   |
|  Полы |  32 683,00  |   |   |   |   | 179,86 |   | 4,46 |
|  Отделочные работы |  36 348,00  |   |   |   |   | 330,74 |   | 2,22 |
|  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  2 058,00  |   |   |   |   | 38,22 |   | 0,95 |
|  Деревянные конструкции |  25 269,00  |   |   |   |   | 30,97 |   | 0,18 |
|  Итого |  99 097,00  |   |   |   |   | 673,13 |   | 10,5 |
|  В том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Материалы |  78 503,00  |   |   |   |   |   |   |   |
|  Машины и механизмы |  1 194,00  |   |   |   |   |   |   |   |
|  ФОТ |  7 731,00  |   |   |   |   |   |   |   |
|  Накладные расходы |  7 538,00  |   |   |   |   |   |   |   |
|  Сметная прибыль |  4 112,00  |   |   |   |   |   |   |   |
|  **ВСЕГО по смете** |  **99 097,00**  |   |   |   |   | **673,13** |   | **10,5** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  на Водоснабжение и водоотведение |  |  |
|  |   |   |   |   |  *(наименование работ и затрат, наименование объекта)* |  |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: 2020.012/1-3-ВК.С |
|  | Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_12.163 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1,091 тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_84,28 чел.час |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обосно-вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн.раб.на ед. | Т/з осн.раб.Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех.Всего |
| Всего | В том числе | Всего | В том числе |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Раздел 1. Сантехнические работы** |
| 1 | **ТЕРр65-4-1***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Демонтаж: умывальников и раковин*НР (25 руб.): 74% от ФОТСП (17 руб.): 50% от ФОТ* | 100 приборов | 0,06*(4+2) / 100* | 561,24 | 553,01 | 8,23 | 4,25 | 34 | 34 |   |   | 51,3 | 3,08 | 0,26 | 0,02 |
| 2 | **ТЕРр65-1-1***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм*НР (16 руб.): 74% от ФОТСП (11 руб.): 50% от ФОТ* | 100 м трубопровода | 0,06*6 / 100* | 432,05 | 364,28 | 9,63 | 1,63 | 26 | 22 | 1 |   | 34,66 | 2,08 | 0,1 | 0,01 |
| 3 | **ТЕРр65-4-2***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Демонтаж: унитазов и писсуаров*НР (21 руб.): 74% от ФОТСП (14 руб.): 50% от ФОТ* | 100 приборов | 0,04*4 / 100* | 697,38 | 688,2 | 9,18 | 4,74 | 28 | 28 |   |   | 63,84 | 2,55 | 0,29 | 0,01 |
| 4 | **ТЕР17-01-001-18***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр* | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких/\*демонтаж*(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)НР (7 руб.): 128%\*0.9 от ФОТСП (4 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* | 10 компл. | 0,1*1 / 10* | 77,64 | 52,97 | 24,67 | 1,5 | 8 | 6 | 2 |   | 4,356 | 0,44 | 0,092 | 0,01 |
| 5 | **ТЕР17-01-003-01***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр* | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (79 руб.): 128%\*0.9 от ФОТСП (49 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* | 10 компл. | 0,2*2 / 10* | 3703,71 | 340,88 | 56,36 | 6,54 | 741 | 68 | 11 | 1 | 28,336 | 5,67 | 0,4 | 0,08 |
| 6 | **ТЕР17-01-003-06***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр* | Установка сливов больничных*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (75 руб.): 128%\*0.9 от ФОТСП (46 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* | 10 компл. | 0,1*1 / 10* | 12975,83 | 643,72 | 106,64 | 8,78 | 1298 | 64 | 11 | 1 | 53,5095 | 5,35 | 0,5375 | 0,05 |
| 7 | **ТЕР17-01-001-14***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр* | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (106 руб.): 128%\*0.9 от ФОТСП (65 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* | 10 компл. | 0,3*3 / 10* | 1876,59 | 302,75 | 30,2 | 2,65 | 563 | 91 | 9 | 1 | 24,8975 | 7,47 | 0,1625 | 0,05 |
| 8 | **ТССЦ-101-2186***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Шурупы с полукруглой головкой: 6х90 мм*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | т | -0,0002 | 11425 |   |   |   | -2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | **ТССЦ-101-2204***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х40 мм*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 1000 шт. | -0,012 | 220 |   |   |   | -3 |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | **ТССЦ-301-0825***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | компл. | -3 | 145,42 |   |   |   | -436 |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | **ТССЦ-301-0700***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: для детских учреждений, размером 450х330х150 мм*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | компл. | 3 | 292,46 |   |   |   | 877 |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | **ТЕР17-01-001-14***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр* | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (35 руб.): 128%\*0.9 от ФОТСП (21 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* | 10 компл. | 0,1*1 / 10* | 1876,59 | 302,75 | 30,2 | 2,65 | 188 | 30 | 3 |   | 24,8975 | 2,49 | 0,1625 | 0,02 |
| 13 | **ТССЦ-301-0628***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Смесители для умывальников: СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | компл. | 1 | 115,99 |   |   |   | 116 |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | **ТЕР17-01-001-18***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр* | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (17 руб.): 128%\*0.9 от ФОТСП (11 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* | 10 компл. | 0,1*1 / 10* | 318,82 | 152,28 | 77,1 | 4,7 | 32 | 15 | 8 |   | 12,5235 | 1,25 | 0,2875 | 0,03 |
| 15 | **ТССЦ-301-0851***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Поддоны душевые эмалированные: чугунные 800х800х250 мм (без обвязки)*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | шт. | 1 | 811,19 |   |   |   | 811 |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | **ТССЦ-201-8059***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Опорные части, седла, кронштейны и хомуты/\*подставка под поддон*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | т | 0,015 | 10535,67 |   |   |   | 158 |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | **ТЕР17-01-005-02***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр* | Установка моек: на два отделения*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (41 руб.): 128%\*0.9 от ФОТСП (25 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* | 10 компл. | 0,1*1 / 10* | 7269,34 | 353,94 | 69,03 | 13,06 | 727 | 35 | 7 | 1 | 29,1065 | 2,91 | 0,8 | 0,08 |
| 18 | **ТССЦ-301-1527***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | шт. | 2 | 133,64 |   |   |   | 267 |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | **ТЕР16-04-001-02***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (51 руб.): 128%\*0.9 от ФОТСП (31 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* | 100 м трубопровода | 0,05*5 / 100* | 8000,24 | 888,33 | 10,65 | 1,03 | 400 | 44 | 1 |   | 70,84 | 3,54 | 0,0625 |   |
| 20 | **ТЕР16-04-001-01***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (53 руб.): 128%\*0.9 от ФОТСП (32 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* | 100 м трубопровода | 0,05*5 / 100* | 4894,36 | 926,41 | 4,39 | 0,41 | 245 | 46 |   |   | 73,876 | 3,69 | 0,025 |   |
| 21 | **ТССЦ-507-4362***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Ревизия полиэтиленовая с крышкой размером 100х50 мм*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | шт. | 2 | 35,43 |   |   |   | 71 |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | **Коньюнктурный анализ,п.1.7** | Клапан обратный канализационный наружный 110 мм*МАТ=1455/1,2/6,89(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | шт. | 1 | 175,98*1455/1,2/6,89* |   |   |   | 176 |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | **Коньюнктурный анализ,п.1.6** | Клапан обратный канализационный наружный 50 мм*МАТ=1100/1,2/6,89(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | шт. | 1 | 133,04*1100/1,2/6,89* |   |   |   | 133 |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по разделу 1 Сантехнические работы** | **7310** |   |   |   |   | **40,52** |   | **0,36** |
| **Раздел 2. Горячее водоснабжение и водоснабжение В1-1,Т3-1,В1-2,Т3-2** |
| 24 | **ТЕР16-04-002-01***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (696 руб.): 128%\*0.9 от ФОТСП (426 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* | 100 м трубопровода | 0,2*((12+6)/0,9) / 100* | 4506,25 | 2743,45 | 1428,6 | 273,94 | 901 | 549 | 286 | 55 | 218,776 | 43,76 | 16,775 | 3,36 |
| 25 | **ТССЦ-507-2970***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 10 м | -1,8*-1,798* | 28,4 |   |   |   | -51 |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | **ТССЦ-507-3348***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Труба из полипропилена: PN 16/20*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | м | 18 | 5,01 |   |   |   | 90 |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | **ТССЦ-302-1490***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | шт. | 22*12+10* | 38,63 |   |   |   | 850 |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | **ТССЦ-507-3173***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 10 шт. | 0,6*(3+3) / 10* | 14,4 |   |   |   | 9 |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | **ТССЦ-507-3286***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 20 мм*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 10 шт. | 1,5*(9+6) / 10* | 12,99 |   |   |   | 19 |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | **ТССЦ-507-5089***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 20х3/4"*(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 10 шт. | 6,2*(4+4+54) / 10* | 308,6 |   |   |   | 1913 |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по разделу 2 Горячее водоснабжение и водоснабжение В1-1,Т3-1,В1-2,Т3-2** | **4853** |   |   |   |   | **43,76** |   | **3,36** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | 10189 | 1032 | 339 | 59 |   | 84,28 |   | 3,72 |
| Накладные расходы | 1222 |   |   |   |   |   |   |   |
|  В том числе, справочно: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  74% ФОТ (от 84) (Поз. 1-3) | 62 |   |   |   |   |   |   |   |
|  128%\*0,9 ФОТ (от 1007) (Поз. 4-30) | 1160 |   |   |   |   |   |   |   |
| Сметная прибыль | 752 |   |   |   |   |   |   |   |
|  В том числе, справочно: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  50% ФОТ (от 84) (Поз. 1-3) | 42 |   |   |   |   |   |   |   |
|  83%\*0,85 ФОТ (от 1007) (Поз. 4-30) | 710 |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итоги по смете:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | 192 |   |   |   |   | 7,71 |   | 0,04 |
|  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 11971 |   |   |   |   | 76,57 |   | 3,68 |
|  Итого | 12163 |   |   |   |   | 84,28 |   | 3,72 |
|  В том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Материалы | 8818 |   |   |   |   |   |   |   |
|  Машины и механизмы | 339 |   |   |   |   |   |   |   |
|  ФОТ | 1091 |   |   |   |   |   |   |   |
|  Накладные расходы | 1222 |   |   |   |   |   |   |   |
|  Сметная прибыль | 752 |   |   |   |   |   |   |   |
|  **ВСЕГО по смете** | **12163** |   |   |   |   | **84,28** |   | **3,72** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Силовое электрооборудование и освещение |  |  |
|   |   |   |   |  *(наименование работ и затрат, наименование объекта)* |  |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: 2020.012/1-3-ЭМО.С |
| Сметная стоимость монтажных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_16,460 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1,219 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 99,51 чел.час |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обосно-вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн.раб.на ед. | Т/з осн.раб.Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех.Всего |
| Всего | В том числе | Всего | В том числе |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Раздел 1.**  |
| 1 | **ТЕРм08-03-573-04***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм*НР (32 руб.): 95% от ФОТСП (22 руб.): 65% от ФОТ* | 1 шт. | 1 | 78,22 | 29,72 | 44,53 | 3,82 | 78 | 30 | 45 | 4 | 2,37 | 2,37 | 0,29 | 0,29 |
| 2 | **ТССЦ-509-8433***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Щиты распределительные встраиваемые: ЩРВ-24, размером 330х300х120 мм/\*ЩРВ-15 | шт. | 1 | 106,14 |   |   |   | 106 |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | **ТЕРм08-03-575-01***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Прибор или аппарат*НР (120 руб.): 95% от ФОТСП (82 руб.): 65% от ФОТ* | 1 шт. | 9*1+4+4* | 14,63 | 14,04 |   |   | 132 | 126 |   |   | 1,12 | 10,08 |   |   |
| 4 | **ТССЦ-509-6537***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Выключатели нагрузки: ВН-32 1Р 25А | 10 шт. | 0,1*1 / 10* | 142,6 |   |   |   | 14 |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | **ТССЦ-509-7965***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА | шт. | 4 | 102,77 |   |   |   | 411 |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | **ТССЦ-509-2267***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 6А | шт. | 4 | 56,07 |   |   |   | 224 |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | **ТЕРм08-03-591-09***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке*НР (29 руб.): 95% от ФОТСП (20 руб.): 65% от ФОТ* | 100 шт. | 0,08*8 / 100* | 465,01 | 382,22 | 5,58 | 0,49 | 37 | 31 |   |   | 30,48 | 2,44 | 0,03 |   |
| 8 | **ТССЦ-503-0475***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Розетка скрытой проводки с заземлением | 100 шт. | 0,08*8 / 100* | 1055 |   |   |   | 84 |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | **ТЕРм08-03-591-02***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке*НР (30 руб.): 95% от ФОТСП (21 руб.): 65% от ФОТ* | 100 шт. | 0,1*10 / 100* | 369,39 | 323,03 | 5,58 | 0,49 | 37 | 32 | 1 |   | 25,76 | 2,58 | 0,03 |   |
| 10 | **ТССЦ-509-4594***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А56-029, цвет белый*НР 95% от ФОТСП 65% от ФОТ* | 10 шт. | 1*10 / 10* | 77,6 |   |   |   | 78 |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | **ТССЦ-503-0606***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | 1000 шт. | 0,018*18 / 1000* | 2145,92 |   |   |   | 39 |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | **ТЕРм08-03-594-17***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4*НР (410 руб.): 95% от ФОТСП (281 руб.): 65% от ФОТ* | 100 шт. | 0,26*(9+14+3) / 100* | 1916,62 | 1645,25 | 213,18 | 16,17 | 498 | 428 | 55 | 4 | 131,2 | 34,11 | 0,99 | 0,26 |
| 13 | **Коньюнктурный анализ,п.1.1** | Светильник светодиодный ДВО-15w 4000К 1500Лм белый PRO*МАТ=2078,78/1,2/6,89* | 10 шт. | 0,9 | 251,42*2078,78/1,2/6,89* |   |   |   | 226 |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | **Коньюнктурный анализ,п.1.2** | Светильник ЛВО-04-4х18-011 PRS ПС IP20*МАТ=2797,2/1,2/6,89* | шт. | 14 | 338,32*2797,2/1,2/6,89* |   |   |   | 4736 |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | **Коньюнктурный анализ,п.1.3** | Светильник ЛВО-04-4х18-021 PRS БАП призм.IP20*МАТ=6501,6/1,2/6,89* | шт. | 3 | 786,36*6501,6/1,2/6,89* |   |   |   | 2359 |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | **ТЕРм08-10-010-01***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей*НР (285 руб.): 95% от ФОТСП (195 руб.): 65% от ФОТ* | 100 м | 1,7*170 / 100* | 241,68 | 176,47 | 45,93 |   | 411 | 300 | 78 |   | 15,2 | 25,84 |   |   |
| 17 | **ТССЦ-103-2414***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм | 10 м | 17,2*172 / 10* | 40,44 |   |   |   | 696 |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | **ТССЦ-103-2600***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм | 10 шт. | 17*170 / 10* | 3,2 |   |   |   | 54 |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | **ТЕРм08-02-402-01***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2*НР (66 руб.): 95% от ФОТСП (45 руб.): 65% от ФОТ* | 100 м | 0,47*47 / 100* | 241,93 | 145,53 | 45,95 | 1,63 | 114 | 68 | 22 | 1 | 12,24 | 5,75 | 0,1 | 0,05 |
| 20 | **ТЕРм08-02-412-02***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2*НР (105 руб.): 95% от ФОТСП (72 руб.): 65% от ФОТ* | 100 м | 1,7*170 / 100* | 83,51 | 64,09 | 4,31 | 0,33 | 142 | 109 | 7 | 1 | 5,39 | 9,16 | 0,02 | 0,03 |
| 21 | **ТССЦ-501-7922***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок | 1000 м | 0,11322*(111\*1,02) / 1000* | 11837,18 |   |   |   | 1340 |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | **ТССЦ-501-8605***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3х2,5oк | 1000 м | 0,06222*(61\*1,02) / 1000* | 15716,1 |   |   |   | 978 |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | **ТССЦ-501-7923***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3х6ок | 1000 м | 0,01632*(16\*1,02) / 1000* | 28325,72 |   |   |   | 462 |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | **ТССЦ-501-1840***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х1,5 | 1000 м | 0,01224*(12\*1,02) / 1000* | 12541,56 |   |   |   | 154 |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | **ТССЦ-501-2400***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 4х1,5 | 1000 м | 0,01734*(17\*1,02) / 1000* | 17091,53 |   |   |   | 296 |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | **ТЕРм11-06-002-02***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных*НР (2 руб.): 80% от ФОТСП (2 руб.): 60% от ФОТ* | 100 м | 0,02*2 / 100* | 183,43 | 173,85 |   |   | 4 | 3 |   |   | 12,4 | 0,25 |   |   |
| 27 | **ТССЦ-502-0518***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,00206*(2\*1,03) / 1000* | 3357,7 |   |   |   | 7 |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | **ТЕРм08-02-472-10***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям*НР (72 руб.): 95% от ФОТСП (49 руб.): 65% от ФОТ* | 100 м | 0,2*20 / 100* | 638,38 | 382,38 | 54,08 | 0,49 | 128 | 76 | 11 |   | 32,16 | 6,43 | 0,03 | 0,01 |
| 29 | **ТССЦ-502-0518***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,0206*(20\*1,03) / 1000* | 3357,7 |   |   |   | 69 |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | **ТССЦ-503-0702***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм | шт. | 25 | 22,43 |   |   |   | 561 |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | **ТЕРм10-08-019-01***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Коробка ответвительная на стене/\*шина дополнительного уравнивания потенциалов*НР (5 руб.): 80% от ФОТСП (4 руб.): 60% от ФОТ* | 1 шт. | 1 | 6,61 | 6,17 |   |   | 7 | 6 |   |   | 0,5 | 0,5 |   |   |
| 32 | **Коньюнктурный анализ,п.1.4** | Шина дополнительного уравнивания потенциалов, IP55, 100x100x50*МАТ=237,24/1,2/6,89* | шт. | 1 | 28,69*237,24/1,2/6,89* |   |   |   | 29 |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по разделу 1**  | **16460** |   |   |   |   | **99,51** |   | **0,64** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | 14511 | 1209 | 219 | 10 |   | 99,51 |   | 0,64 |
| Накладные расходы | 1157 |   |   |   |   |   |   |   |
|  В том числе, справочно: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  80% ФОТ (от 9) (Поз. 26-27, 30-32) | 7 |   |   |   |   |   |   |   |
|  95% ФОТ (от 1210) (Поз. 1-25, 28-29) | 1150 |   |   |   |   |   |   |   |
| Сметная прибыль | 792 |   |   |   |   |   |   |   |
|  В том числе, справочно: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  60% ФОТ (от 9) (Поз. 26-27, 30-32) | 5 |   |   |   |   |   |   |   |
|  65% ФОТ (от 1210) (Поз. 1-25, 28-29) | 787 |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итоги по смете:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Электромонтажные работы на других объектах | 15840 |   |   |   |   | 98,76 |   | 0,64 |
|  Монтаж оборудования | 620 |   |   |   |   | 0,75 |   |   |
|  Итого | 16460 |   |   |   |   | 99,51 |   | 0,64 |
|  В том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Материалы | 13005 |   |   |   |   |   |   |   |
|  Машины и механизмы | 219 |   |   |   |   |   |   |   |
|  ФОТ | 1219 |   |   |   |   |   |   |   |
|  Накладные расходы | 1157 |   |   |   |   |   |   |   |
|  Сметная прибыль | 792 |   |   |   |   |   |   |   |
|  **ВСЕГО по смете** | **16460** |   |   |   |   | **99,51** |   | **0,64** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  на Технологическое оборудование |  |  |
|   |   |   |   |  *(наименование работ и затрат, наименование объекта)* |  |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: 2020.012/1-3-ТХ.С |
| Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2,038 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 0,106 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_9,63 чел.час |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обосно-вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн.раб.на ед. | Т/з осн.раб.Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех.Всего |
| Всего | В том числе | Всего | В том числе |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Раздел 1.**  |
| 1 | **ТЕР10-01-047-04***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2/\*установка перегородок*НР (113 руб.): 118%\*0.9 от ФОТСП (57 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 проемов | 0,06*(3\*2) / 100* | 173542,31 | 1752,88 | 625,99 | 17,15 | 10413 | 105 | 38 | 1 | 160,52 | 9,63 | 1,05 | 0,06 |
| 2 | **ТССЦ-203-8084***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м2 | -6 | 1657,6 |   |   |   | -9946 |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | **Коньюнктурный анализ,п.1.5** | Сантехнические перегородки для детских туалетов*МАТ=1930/1,2/6,89* | м2 | 6*3\*2* | 233,43*1930/1,2/6,89* |   |   |   | 1401 |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по разделу 1**  | **2038** |   |   |   |   | **9,63** |   | **0,06** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | 1868 | 105 | 38 | 1 |   | 9,63 |   | 0,06 |
| Накладные расходы | 113 |   |   |   |   |   |   |   |
|  В том числе, справочно: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  118%\*0,9 ФОТ (от 106) (Поз. 1-2) | 113 |   |   |   |   |   |   |   |
| Сметная прибыль | 57 |   |   |   |   |   |   |   |
|  В том числе, справочно: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  63%\*0,85 ФОТ (от 106) (Поз. 1-2) | 57 |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итоги по смете:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Деревянные конструкции | 637 |   |   |   |   | 9,63 |   | 0,06 |
|  Материалы для строительных работ | 1401 |   |   |   |   |   |   |   |
|  Итого | 2038 |   |   |   |   | 9,63 |   | 0,06 |
|  В том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Материалы | 1725 |   |   |   |   |   |   |   |
|  Машины и механизмы | 38 |   |   |   |   |   |   |   |
|  ФОТ | 106 |   |   |   |   |   |   |   |
|  Накладные расходы | 113 |   |   |   |   |   |   |   |
|  Сметная прибыль | 57 |   |   |   |   |   |   |   |
|  **ВСЕГО по смете** | **2038** |   |   |   |   | **9,63** |   | **0,06** |