|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование товара, марка, производитель\*Ко всем позициям применяется словосочетание «или эквивалент».Показатели товара и (или) их значения, которые становятся известными при испытании товара, конкретизации не подлежат. | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и к параметрам, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Полимерное покрытие для животноводческих помещений марка Lite\* черный сортовой в комплекте: | Напольное покрытие для молодняка состоит из пористого вулканизованного материала. Свойства данного материала максимально подходят для адаптации молодняка к системе беспривязного содержания.Материал имеет закрытую структуру пор, поэтому покрытие водонепроницаемое, устойчивое к действию агрессивных сред и оптимально теплое.Толщина 40±2,0 мм. Длина 1830мм. Ширина 1200ммКрепежный комплект 1664 шт.: шуруп; дюбель; (группа стали - А2, размер 6,3мм\*90мм) крепежная шайба сортовая из полипропилена (диаметр 38мм). | Шт | 416 |
| 2 | Полимерное покрытие для животноводческих помещений марки DAIRY\* черный сортовой в комплекте: | Резиновое покрытие в помещения для беспривязного содержания молочного стада в навозные проходы со скреперным навозоудалением и на щелевые полы. Способствует снижению шума, снижению стресса животных при передвижении в проходах.Толщина 30±3,0 мм. Длина 2000мм. Ширина 1150мм. Крепежный комплект 1100 шт.: шайба (группа стали –А2; саморез (размер 6,3мм\*80мм); дюбель (размер 10мм\*80мм). Крепежный комплект 800 шт.: шуруп, дюбель, шайба (группа стали-А2, размер 10мм\*80мм) | М2 | 371 |