**Разъяснение извещения о проведении запроса котировок в электронной форме**

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:**

Ремонт мягкой кровли на здании, расположенном по адресу: г. Кушва, ул. Кузьмина, 35

**Извещение № 32009405793 от 14.08.2020 года**

**Тема запроса:** эквивалент материала с улучшенными характеристиками

|  |  |
| --- | --- |
| Текст запроса на разъяснение | Разъяснение положений извещения |
| возможна ли замена материала  "ТЕР12-01-014-01 Утепление покрытий: полистиролбетоном" на "ФЕР 26-01-021-01 Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления"  Коэффициент теплопроводности пенополиуретана 0,024 Вт/м К Коэффициент теплопроводности полистиролбетона 0,08 Вт/м К  Соответственно, мы предлагаем напыление пенополиуретана толщиной 30 мм., что будет эквивалентно по теплопроводности минимум 100 мм. полистиролбетона, тогда как в смете заявлена толщина полистиролбетона 50 мм. | Согласно п. 2.4. Приложения №3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме «Техническое задание» товарные знаки, указанные в ведомости объемов работ, локальном сметном расчете, следует читать с фразой «или эквивалент», при выполнении работ могут применяться материалы и оборудование с идентичными параметрами и характеристиками, полностью обеспечивающие соответствие требованиям качества и безопасности.  Согласно п. 4.5. Приложения №3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме «Техническое задание» Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями, что применимо, в том числе, для материалов, используемых при производстве работ, являющихся предметом запроса котировок. |