**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕСПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ И СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКИ ДЛЯ НУЖД**

**МАУ « СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Требования, установленные Заказчиком** | | | |
| **1.1.** | ***- требования Заказчика к наименованию и количеству поставляемых товаров*** | | | |
| Наименование товара | | Объем поставляемого товара | |
| Единица измерения | Количество |
| Кроссовки легкоатлетические | | шт | 2 |
| Шиповки легкоатлетические на средние и длинные дистанции | | шт | 1 |
| Шиповки легкоатлетические на короткие дистанции | | шт | 1 |
| Костюм ветрозащитный | | шт | 2 |
| **1.2** | -***требования Заказчика к потребительским свойствам и техническим характеристикам товара*** | | | |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требования к техническим характеристикам и потребительским свойствам, которым должны соответствовать поставляемые товары** | |
| 1 | Кроссовки легкоатлетические | * Супинатор из углеволокна * Промежуточная подошва из пеноматериалаNikeReact по всей длине стопы * Ремешок в области свода, прикрепленный к шнуркам, снижает давление на подъем стопы. * Область пятки не прилегает к лодыжке, снижая давление на ахиллово сухожилие. * Подметка с резиной в передней части и в области пятки для дополнительной прочности. * Перепад: 11 мм (23 мм в передней части, 34 мм в области пятки) * Материал верха72 % текстиль, 28 % синтетическая кожа * Материал подкладки100 % текстиль * Материал подошвы 60 % резина, 40 % пластик * Цвет и размер по согласованию с заказчиком | |
| 2 | Шиповки легкоатлетические на средние и длинные дистанции | Накладка на пятке из кожи акулы  Ультралегкий верх из сетки для воздухопроницаемости и плотной посадки  Подошва из материала Cushlon для мягкой амортизации и легкости  Специальная пластина в форме подковы с четырьмя шипами для оптимального сцепления  Накладка на пятке из кожи акулы для превосходного сцепления с разными видами поверхностей  Анатомический силуэт повторяет контуры ступни, обеспечивая дополнительную упругость  Длина шипов: 6,35 мм (пирамидальные шипы)  Цвет и размер по согласованию с заказчиком | |
| 3 | Шиповки легкоатлетические на короткие дистанции | * Бортик с технологией DynamicFit плотно обхватывает стопу для повышенной поддержки и стабилизации. * Особая конструкция накладки для зональной жесткости и гибкости. * 8 съемных шипов из нержавеющей стали для сцепления. * Бесшовный тканый верх для вентиляции и комфорта. Интегрированные в материал зоны дополнительной вентиляции и сохранения структуры. Плетение, напоминающее устройство ремня безопасности, усиливает натяжение при повышении скорости. * Идеальный вариант для дистанции 100–400 м   Зональная вентиляция  Бесшовный верх из материала Flymesh обеспечивает зональную вентиляцию, помогая сохранять ощущение прохлады.  Длина шипов: 6,35 мм (пирамидальные шипы)  Цвет и размер по согласованию с заказчиком | |
| 4 | Костюм ветрозащитный | * Особенности куртки: * *Ветрозащитная куртка:* с капюшоном эффективно защищает от сильного дождя, ветра или мокрого снега. Модель имеет стандартный покрой. Вверху куртки имеется большой, практичный капюшон. Справа на груди расположен  верхний прорезной карман и два боковых прорезных кармана. Карманы снабжены застежкой молнией, которая защищает содержимое карманов от выпадения. * водо и ветрозащитгаямебранаLOKKER * Подкладка из полиэстера * мягкий флис на внутренней стороне воротника * Съемный регулируемый капюшон * Регулировка в талии на бегунке-резинке * Справа на груди расположен  верхний прорезной карман * два боковых прорезных кармана * Особенности брюк: * **Ветрозащитные брюки** имеют классический дизайн и выполнены в темных тонах. Брюки имеют прямой покрой. Сверху пришита широкая, эластичная резинка.  По бокам  штаны имеют два удобных кармана на молнии. Подкладка из полиэстера * водо и ветрозащитгаямебранаLOKKER * регулировка в талии шнурком * Боковые карманы с молниями. * Цвет и размер по согласованию с заказчиком | |

1. Поставляемый товар должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в Техническом задании к настоящему контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.
2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.
3. Качество товара, поставляемого по настоящему контракту, должно соответствовать требованиям Технического задания.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи.

Поставляемый товар должен соответствовать техническим регламентам, требованиям экологической безопасности и санитарным нормам, требованиям нормативно-­технической документации, закрепляющей требования к качеству соответствующего вида продукции в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Качество и безопасность товара должны подтверждаться сертификатами соответствия, сертификатами качества и (или) иными документами, подтверждающими качество товаров, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). Данный товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасным для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Заказчика.

Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, обеспечивающей сохранность от повреждений и загрязнений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохраняющей поставляемый товар от внешних воздействий, отвечающей требованиям нормативной документации.

Размеры спортивной экипировки по согласованию с заказчиком.