Дополнение 3, приказы 352/пр, 353/пр от 30.06.2020

ТГУ. Учебный корпус № 4 по адресу: г. Томск, Московский тракт, 8
                                                                                                                 (наименование стройки (ремонтируемого объекта))

СОГЛАСОВАН:                                                                                                                                                                                                   

_____________________

_______________2020г.	
УТВЕРЖДЁН:
Проректор по АХРС ТГУ:

_________________В.Б.Андриенко

______________2020г.	
 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-01-02

ТГУ. Учебный корпус № 4 по адресу: г. Томск, Московский тракт, 8. Ремонт аудитории № 004. Сантехнические работы
(наименование работ и затрат)

Основание: дефектная ведомость № 
Сметная стоимость 32 454.00 руб.  
Средства на оплату труда 6730.00 руб.  
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020 г.
N/N	Шифр, N	Наименование	Количество	Стоимость ед., руб.  
(в базисном уровне цен, без поправок)	Индекс	Общая стоимость, руб.  
(в текущем уровне цен)	Затраты труда рабочих,	
п/п	позиции	работ, затрат,		Всего	Эксп.маш	Мат-лы		Всего	Оплата труда	Эксп.маш,	Мат-лы	механизаторов, чел-ч	
	норм.	единица измерения		оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на един.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Демонтажные работы	
1	ФЕРр 65-14-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм
100 м	0.195	322.43
322.43	0
0	0	94.64.Ф20 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм Кзп=24.88	1 564.00	1 564.00	0.00
0.00	0.00	37.8
0	7.37
0	
		НР ( 1 157.36 ): 74% от ФОТ= 1 564.00
СП ( 782.00 ): 50% от ФОТ= 1 564.00												
2	ФЕРр 65-14-02	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм
100 м	0.08	466.59
466.59	0
0	0	94.65.Ф20 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм Кзп=24.88	929.00	929.00	0.00
0.00	0.00	54.7
0	4.38
0	
		НР ( 687.46 ): 74% от ФОТ= 929.00
СП ( 464.50 ): 50% от ФОТ= 929.00												
3	ФЕРр 65-19-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
100 шт	0.02	935.72
865.7	70.02
30.24	0	94.94.Ф20 Демонтаж нагревательных приборов Кзп=24.88
кэм=12.23
кзпм=24.88	448.00	431.00	17.00
15.00	0.00	110
2.24	2.2
0.04	
		НР ( 330.04 ): 74% от ФОТ= 446.00
СП ( 223.00 ): 50% от ФОТ= 446.00												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		2 941.00	2 924.00	17.00
15.00	0.00		13.95
0.04	
Накладные по работам от ФОТ 74% (74%) (от 2939)		2 175.00						
И Т О Г О		5 116.00						
Сметная прибыль по работам от ФОТ 50% (50%) (от 2939)		1 470.00						
И Т О Г О		6 586.00						
Раздел 2. Ремонт системы отопления	
4	ФЕР 16-02-001-05	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
 # применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ (мр приказ 519/пр п.6.7.1)
100 м	0.08	355.28
285.71	39.37
6.09	30.2	16.6.Ф20 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Кзп=24.88
кэм=14.88
кзпм=24.88
кмт=7.61	731.00	654.00	59.00
15.00	18.00	34.155
0.63	2.73
0.05	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 770.69 ): 115.2% (128*0.9) от ФОТ= 669.00
СП ( 471.98 ): 70.55% (83*0.85) от ФОТ= 669.00												
5	ФССЦ 18.5.13.01-0005	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 40 мм
м	8	28.25
0	0
0	28.25	006820РЕС 18.5.13.01-0005: узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 40 мм Кмт=8.921	2 016.00	0.00	0.00
0.00	2 016.00	0
0	0
0	
6	ФЕР 16-02-001-04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
 # применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ (мр приказ 519/пр п.6.7.1)
100 м	0.08	353.75
285.71	39.37
6.09	28.67	16.6.Ф20 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Кзп=24.88
кэм=14.88
кзпм=24.88
кмт=7.61	730.00	654.00	59.00
15.00	17.00	34.155
0.63	2.73
0.05	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 770.69 ): 115.2% (128*0.9) от ФОТ= 669.00
СП ( 471.98 ): 70.55% (83*0.85) от ФОТ= 669.00												
7	ФССЦ 18.5.13.01-0004	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм
м	8	30.61
0	0
0	30.61	006819РЕС 18.5.13.01-0004: узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм Кмт=6.978	1 709.00	0.00	0.00
0.00	1 709.00	0
0	0
0	
8	ФЕР 16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
 # применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ (мр приказ 519/пр п.6.7.1)
100 м	0.1	352.05
285.71	39.37
6.09	26.97	16.6.Ф20 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Кзп=24.88
кэм=14.88
кзпм=24.88
кмт=7.61	911.00	817.00	73.00
19.00	21.00	34.155
0.63	3.42
0.06	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 963.07 ): 115.2% (128*0.9) от ФОТ= 836.00
СП ( 589.79 ): 70.55% (83*0.85) от ФОТ= 836.00												
9	ФССЦ 18.5.13.01-0002	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм
м	10	23.39
0	0
0	23.39	006817РЕС 18.5.13.01-0002: узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм Кмт=6.44	1 506.00	0.00	0.00
0.00	1 506.00	0
0	0
0	
10	ФЕР 16-02-001-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
 # применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ (мр приказ 519/пр п.6.7.1)
100 м	0.015	351.59
285.71	39.37
6.09	26.51	16.6.Ф20 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Кзп=24.88
кэм=14.88
кзпм=24.88
кмт=7.61	137.00	123.00	11.00
3.00	3.00	34.155
0.63	0.51
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 145.16 ): 115.2% (128*0.9) от ФОТ= 126.00
СП ( 88.90 ): 70.55% (83*0.85) от ФОТ= 126.00												
11	ФССЦ 18.5.13.01-0001	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм
м	1.5	19.62
0	0
0	19.62	006816РЕС 18.5.13.01-0001: узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм Кмт=6.771	199.00	0.00	0.00
0.00	199.00	0
0	0
0	
12	ФЕР 18-03-001-02	Установка радиаторов: стальных
 # применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ (мр приказ 519/пр п.6.7.1)
100 кВт	               0.02394   
0,171*14/100	1 945.41
530.13	192.89
38.75	1 222.39	18.12.Ф20 Установка радиаторов стальных Кзп=24.88
кэм=11.89
кзпм=24.88
кмт=3.6	537.00	363.00	69.00
29.00	105.00	67.965
3.91	1.63
0.09	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 451.59 ): 115.2% (128*0.9) от ФОТ= 392.00
СП ( 276.56 ): 70.55% (83*0.85) от ФОТ= 392.00												
13	ФССЦ 18.5.10.04-70014	Радиаторы алюминиевые, марка: ROYAL TНERMO, модель REVOLUTION 500, количество секций 1, мощность 171 вт 494,12/7,06
шт.	14	69.99
0	0
0	69.99	Кмт=7.06	6 918.00	0.00	0.00
0.00	6 918.00	0
0	0
0	
14	ФССЦ 20.2.02.02-0011	Заглушки
10 шт	0.2	19.9
0	0
0	19.9	007521РЕС 20.2.02.02-0011: заглушки Кмт=17.519	70.00	0.00	0.00
0.00	70.00	0
0	0
0	
15	ФССЦ 18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные
шт	8	10.29
0	0
0	10.29	006801РЕС 18.5.10.08-0011: пробки радиаторные Кмт=3.989	328.00	0.00	0.00
0.00	328.00	0
0	0
0	
16	ФССЦ 18.1.10.14-0011	Кран воздушный радиаторов, номинальный диаметр 20 мм // прим.
шт	2	2.34
0	0
0	2.34	006447РЕС 18.1.10.14-0011: кран воздушный радиаторов, номинальный диаметр 25 мм Кмт=20.437	96.00	0.00	0.00
0.00	96.00	0
0	0
0	
17	ФССЦ 18.1.09.12-70039	Кран шаровой со сгоном "ITAP" для воды, пара, углеводородов и т.д., полный проход, никелированный, вр-нр, размер 3/4 543,57/7,06
шт.	2	76.99
0	0
0	76.99	Кмт=7.06	1 087.00	0.00	0.00
0.00	1 087.00	0
0	0
0	
18	Прайс "Сантехника онлайн"	Вентиль регулировочный "ITAP"  размер 3/4 550,00/1,20/7.06=64.92
 # Заготовительно-складские расходы - 2% 
шт.	2	64.92
0	0
0	64.92	Кмт=7.06	935.00	0.00	0.00
0.00	935.00	0
0	0
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02												
19	ФЕР 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
 # применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ (мр приказ 519/пр п.6.7.1)
100 м2	0.025	663.21
572.36	2.28
0.49	88.57	15.272.Ф20 Масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель), стальных балок, труб Кзп=24.88
кэм=13.43
кзпм=24.88
кмт=3.18	417.00	409.00	1.00
0.00	7.00	74.29
0.05	1.86
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 386.51 ): 94.5% (105*0.9) от ФОТ= 409.00
СП ( 191.21 ): 46.75% (55*0.85) от ФОТ= 409.00												
20	ФССЦ 14.4.02.04-0231	Краска масляная готовая к применению для внутренних работ
т	0.001	19 648.44
0	0
0	19 648.44	005570РЕС 14.4.02.04-0231: краска масляная готовая к применению для внутренних работ ма-22, бежевая, голубая, светло-серая Кмт=3.632	71.00	0.00	0.00
0.00	71.00	0
0	0
0	
21	ФЕР 16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
 # применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ (мр приказ 519/пр п.6.7.1)
100 м	0.275	107.12
58.32	44.51
0	4.29	16.109.Ф20 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм Кзп=24.88
кэм=0.86
кмт=16.52	491.00	459.00	13.00
0.00	19.00	5.762
0	1.58
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 528.77 ): 115.2% (128*0.9) от ФОТ= 459.00
СП ( 323.82 ): 70.55% (83*0.85) от ФОТ= 459.00												
22	ФЕР 46-03-014-23	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
100 отверстий	0.02	71.23
71.23	0
0	0	46.56.Ф20 Сверление отверстий в железобетонных конструкциях перфоратором Кзп=24.88	35.00	35.00	0.00
0.00	0.00	8.35
0	0.17
0	
		НР ( 34.65 ): 99% (110*0.9) от ФОТ= 35.00
СП ( 20.83 ): 59.5% (70*0.85) от ФОТ= 35.00												
23	ФЕР 46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
м3	0.00012	1 010.45
446.24	16.52
2.78	547.69	46.58.Ф20 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных Кзп=24.88
кэм=13.22
кзпм=24.88
кмт=6.03	1.00	1.00	0.00
0.00	0.00	55.16
0.24	0.01
0	
		НР ( 0.99 ): 99% (110*0.9) от ФОТ= 1.00
СП ( 0.60 ): 59.5% (70*0.85) от ФОТ= 1.00												
24	ФССЦ 04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
м3	0.00012	485.9
0	0
0	485.9	001846РЕС 04.3.01.09-0012: раствор готовый кладочный, цементный, м50 Кмт=6.194	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0
0	0
0	
25	ФЕРр 69-02-01	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
100 отверстий	0.04	45.72
45.72	0
0	0	98.2.Ф20 Сверление отверстий Кзп=24.88	46.00	46.00	0.00
0.00	0.00	5.36
0	0.21
0	
		НР ( 35.88 ): 78% от ФОТ= 46.00
СП ( 23.00 ): 50% от ФОТ= 46.00												
26	ФЕРр 69-02-03	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1
 # Диаметром 40 мм 
100 отверстий	0.04	53.82
53.82	0
0	0	98.2.Ф20 Сверление отверстий Кзп=24.88	107.00	107.00	0.00
0.00	0.00	12.62
0	0.5
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=2; Кэм=2; Кзм=2Кмр=2
Ктз=2; Ктзм=2												
		НР ( 83.46 ): 78% от ФОТ= 107.00
СП ( 53.50 ): 50% от ФОТ= 107.00												
27	ФЕРр 69-02-02	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
 # До глубины 200мм 
100 отверстий	0.04	45.04
45.04	0
0	0	98.2.Ф20 Сверление отверстий Кзп=24.88	27.00	27.00	0.00
0.00	0.00	3.168
0	0.13
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=0.6; Кэм=0.6; Кзм=0.6Кмр=0.6
Ктз=0.6; Ктзм=0.6												
		НР ( 21.06 ): 78% от ФОТ= 27.00
СП ( 13.50 ): 50% от ФОТ= 27.00												
28	ФЕР 46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 // прим. в кирпичных стенах
м3	0.001	1 227.39
608.53	26.64
4.64	592.22	46.60.Ф20 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных Кзп=24.88
кэм=13.49
кзпм=24.88
кмт=5.95	19.00	15.00	0.00
0.00	4.00	75.22
0.4	0.08
0	
		НР ( 14.85 ): 99% (110*0.9) от ФОТ= 15.00
СП ( 8.93 ): 59.5% (70*0.85) от ФОТ= 15.00												
29	ФССЦ 04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
м3	0.001	485.9
0	0
0	485.9	001846РЕС 04.3.01.09-0012: раствор готовый кладочный, цементный, м50 Кмт=6.194	3.00	0.00	0.00
0.00	3.00	0
0	0
0	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		19 127.00	3 710.00	285.00
81.00	15 132.00		15.56
0.26	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 4,6,8,10,12,21 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 115.2% (128*0.9) (от 3151); 19 (ФЕР 15) - 94.5% (105*0.9) (от 409); 22-23,28 (ФЕР 46) - 99% (110*0.9) (от 51); 25-27 (ФЕРр 69) - 78% (78%) (от 180))		4 207.00						
И Т О Г О		23 334.00						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 4,6,8,10,12,21 - 70.55% (83*0.85) (от 3151); 19 - 46.75% (55*0.85) (от 409); 22-23,28 - 59.5% (70*0.85) (от 51); 25-27 - 50% (50%) (от 180))		2 535.00						
И Т О Г О		25 869.00						
ИТОГО (прямые затраты) по смете		22 068.00	6 634.00	302.00
96.00	15 132.00		29.51
0.3	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 1-3 (ФЕРр 65) - 74% (74%) (от 2939); 4,6,8,10,12,21 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 115.2% (128*0.9) (от 3151); 19 (ФЕР 15) - 94.5% (105*0.9) (от 409); 22-23,28 (ФЕР 46) - 99% (110*0.9) (от 51); 25-27 (ФЕРр 69) - 78% (78%) (от 180))		6 382.00						
И Т О Г О		28 450.00						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 1-3,25-27 - 50% (50%) (от 3119); 4,6,8,10,12,21 - 70.55% (83*0.85) (от 3151); 19 - 46.75% (55*0.85) (от 409); 22-23,28 - 59.5% (70*0.85) (от 51))		4 004.00						
И Т О Г О		32 454.00						
В том числе:								
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		32 454.00						

Составил ____________________                                Проверил ____________________