Дополнение 3, приказы 352/пр, 353/пр от 30.06.2020

ТГУ. Учебный корпус № 4 по адресу: г. Томск, Московский тракт, 8
                                                                                                                 (наименование стройки (ремонтируемого объекта))

СОГЛАСОВАН:                                                                                                                                                                                                   

_____________________

_______________2020г.	
УТВЕРЖДЁН:
Проректор по АХРС ТГУ:

_________________В.Б.Андриенко

______________2020г.	
 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-03-01

ТГУ. Учебный корпус № 4 по адресу: г. Томск, Московский тракт, 8. Ремонт аудитории № 010. Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: дефектная ведомость № 
Сметная стоимость 192 384.00 руб.  
Средства на оплату труда 41906.00 руб.  
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020 г.
N/N	Шифр, N	Наименование	Количество	Стоимость ед., руб.  
(в базисном уровне цен, без поправок)	Индекс	Общая стоимость, руб.  
(в текущем уровне цен)	Затраты труда рабочих,	
п/п	позиции	работ, затрат,		Всего	Эксп.маш	Мат-лы		Всего	Оплата труда	Эксп.маш,	Мат-лы	механизаторов, чел-ч	
	норм.	единица измерения		оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на един.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Демонтажные работы	
1	ФЕР 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных // с очисткой откосов от старой краски
100 м2	0.021	979.35
737.4	241.95
104.49	0	46.87.Ф20 Разборка деревянных заполнений проемов Кзп=24.88
кэм=12.23
кзпм=24.88	447.00	385.00	62.00
55.00	0.00	91.15
7.74	1.91
0.16	
		НР ( 435.60 ): 99% (110*0.9) от ФОТ= 440.00
СП ( 261.81 ): 59.5% (70*0.85) от ФОТ= 440.00												
2	ФЕРр 62-41-01	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок // прим.
100 м2	0.8189	162.24
162.24	0
0	0	92.58.Ф20 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок Кзп=24.88	3 306.00	3 306.00	0.00
0.00	0.00	20.8
0	17.03
0	
		НР ( 2 644.80 ): 80% от ФОТ= 3 306.00
СП ( 1 653.00 ): 50% от ФОТ= 3 306.00												
3	ФЕРр 62-41-01	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок // прим.
100 м2	0.3437	162.24
162.24	0
0	0	92.58.Ф20 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок Кзп=24.88	1 387.00	1 387.00	0.00
0.00	0.00	20.8
0	7.15
0	
		НР ( 1 109.60 ): 80% от ФОТ= 1 387.00
СП ( 693.50 ): 50% от ФОТ= 1 387.00												
4	ФЕРр 57-03-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
100 м	0.2503	29.41
29.41	0
0	0	87.5.Ф20 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, цементных и из керамической плитки Кзп=24.88	183.00	183.00	0.00
0.00	0.00	3.77
0	0.94
0	
		НР ( 146.40 ): 80% от ФОТ= 183.00
СП ( 124.44 ): 68% от ФОТ= 183.00												
5	ФЕРр 57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
100 м2	0.3447	92.9
88.84	4.06
1.76	0	87.2.Ф20 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, из плиток поливинилхлоридных, из керамических плиток, из керамогранитных плит Кзп=24.88
кэм=12.23
кзпм=24.88	779.00	762.00	17.00
15.00	0.00	11.39
0.13	3.93
0.04	
		НР ( 621.60 ): 80% от ФОТ= 777.00
СП ( 528.36 ): 68% от ФОТ= 777.00												
6	ФЕР 11-01-011-01	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм
 # демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения: сборные бетонные и железобетонные строительные конструкции (мр приказ 519/пр п.8.2)
100 м2	0.3447	334.81
282.66	43.61
17.15	8.54	11.19.Ф20 Устройство стяжек: цементных, бетонных, легкобетонных Кзп=24.88
кэм=12.1
кзпм=24.88
кмт=17.01	2 085.00	1 939.00	146.00
118.00	0.00	28.48
1.02	9.82
0.35	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=0.8; Кэм=0.8; Кзм=0.8Кмр=0
Ктз=0.8; Ктзм=0.8												
		НР ( 2 277.10 ): 110.7% (123*0.9) от ФОТ= 2 057.00
СП ( 1 311.34 ): 63.75% (75*0.85) от ФОТ= 2 057.00												
7	ФЕР 11-01-011-02	Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
 # Толщиной 100 мм # демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения: сборные бетонные и железобетонные строительные конструкции (мр приказ 519/пр п.8.2)
100 м2	0.3447	11.05
3.49	7.56
2.84	0	11.19.Ф20 Устройство стяжек: цементных, бетонных, легкобетонных Кзп=24.88
кэм=12.1
кзпм=24.88	787.00	383.00	404.00
312.00	0.00	5.632
2.69	1.94
0.93	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=12.8 (16*0.8); Кэм=12.8 (16*0.8); Кзм=12.8 (16*0.8)Кмр=0 (16*0)
Ктз=12.8 (16*0.8); Ктзм=12.8 (16*0.8)												
		НР ( 769.36 ): 110.7% (123*0.9) от ФОТ= 695.00
СП ( 443.06 ): 63.75% (75*0.85) от ФОТ= 695.00												
8	ФЕР 10-01-036-01	Демонтаж уголков ПВХ на клее
 # демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения: сборные деревянные конструкции (мр приказ 519/пр п.8.2)
100 м	0.053	93.15
57.15	0
0	36	10.64.Ф20 Установка уголков пвх на клее Кзп=24.88
кмт=5.99	60.00	60.00	0.00
0.00	0.00	5.36
0	0.28
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=0.8; Кэм=0.8; Кзм=0.8Кмр=0
Ктз=0.8; Ктзм=0.8												
		НР ( 63.72 ): 106.2% (118*0.9) от ФОТ= 60.00
СП ( 32.13 ): 53.55% (63*0.85) от ФОТ= 60.00												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		9 034.00	8 405.00	629.00
500.00	0.00		43
1.48	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 1 (ФЕР 46) - 99% (110*0.9) (от 440); 2-5 (ФЕРр 62,ФЕРр 57) - 80% (80%) (от 5653); 6-7 (ФЕР 11) - 110.7% (123*0.9) (от 2752); 8 (ФЕР 10) - 106.2% (118*0.9) (от 60))		8 068.00						
И Т О Г О		17 102.00						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 1 - 59.5% (70*0.85) (от 440); 2-3 - 50% (50%) (от 4693); 4-5 - 68% (68%) (от 960); 6-7 - 63.75% (75*0.85) (от 2752); 8 - 53.55% (63*0.85) (от 60))		5 048.00						
И Т О Г О		22 150.00						
Раздел 2. Общестроительные работы	
Потолок	
9	ФЕРр 61-01-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков
100 м2	0.3437	374.69
355.4	17.97
10.72	1.32	91.5.Ф20 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа ?ветонит?) Кзп=24.88
кэм=17.71
кзпм=24.88
кмт=17.05	3 156.00	3 039.00	109.00
92.00	8.00	42.01
0.99	14.44
0.34	
		НР ( 2 473.49 ): 79% от ФОТ= 3 131.00
СП ( 1 565.50 ): 50% от ФОТ= 3 131.00												
10	ФССЦ 04.3.02.05-0002	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (расход 8,5кг/1м2/10мм)
кг	             292.145     
8,5*34,37	2.07
0	0
0	2.07	001886РЕС 04.3.02.05-0002: смесь штукатурная _ротбанд_, кнауф Кмт=7.662	4 634.00	0.00	0.00
0.00	4 634.00	0
0	0
0	
11	ФССЦ 14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,1л/м2/1 слой)
л	               3.437     
0,1*34,37	9.14
0	0
0	9.14	005432РЕС 14.3.01.02-0103: грунтовка воднодисперсионная ceresit ct 17 Кмт=6.178	194.00	0.00	0.00
0.00	194.00	0
0	0
0	
12	ФЕР 15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
 # применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ (мр приказ 519/пр п.6.7.1)
100 м2	0.3437	748.15
439.53	11.14
2.13	297.48	15.215.Ф20 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами Кзп=24.88
кэм=13.52
кзпм=24.88
кмт=3.63	4 758.00	4 322.00	65.00
23.00	371.00	56.35
0.23	19.37
0.08	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 4 106.03 ): 94.5% (105*0.9) от ФОТ= 4 345.00
СП ( 2 031.29 ): 46.75% (55*0.85) от ФОТ= 4 345.00												
13	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая
т	-0.019	4 294
0	0
0	4 294	005813РЕС 14.5.11.01-0001: шпатлевка клеевая Кмт=3.981	- 325.00	0.00	0.00
0.00	- 325.00	0
0	0
0	
14	ФССЦ 14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,1л/м2/1 слой)
л	               3.437     
0,1*34,37	9.14
0	0
0	9.14	005432РЕС 14.3.01.02-0103: грунтовка воднодисперсионная ceresit ct 17 Кмт=6.178	194.00	0.00	0.00
0.00	194.00	0
0	0
0	
15	ФССЦ 14.5.11.06-0004	Шпатлевка: Ветонит LR (расход 1,2кг/1м2/1мм)
т	               0.041244  
1,2*34,37/1000	7 879.32
0	0
0	7 879.32	005823РЕС 14.5.11.06-0004: шпатлевка: ветонит lr Кмт=3.311	1 076.00	0.00	0.00
0.00	1 076.00	0
0	0
0	
16	ФССЦ 14.3.02.01-70007	Краска воднодисперсионная: BUTTERFLY влагостойкая, деруфа (расход 0,2л/м2/1 раз) 79734,61/7.06=11293.85
т	               0.013748  
0,2*2*34,37/1000	11 293.85
0	0
0	11 293.85	Кмт=7.06	1 096.00	0.00	0.00
0.00	1 096.00	0
0	0
0	
Стены	
17	ФЕРр 61-01-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен // прим.
100 м2	0.8189	321.53
303.12	17.16
10.18	1.25	91.5.Ф20 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа ?ветонит?) Кзп=24.88
кэм=17.71
кзпм=24.88
кмт=17.05	6 442.00	6 176.00	249.00
207.00	17.00	35.83
0.94	29.34
0.77	
		НР ( 5 042.57 ): 79% от ФОТ= 6 383.00
СП ( 3 191.50 ): 50% от ФОТ= 6 383.00												
18	ФССЦ 04.3.02.05-0002	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (расход 8,5кг/1м2/10мм)
кг	           1 392.13      
8,5*2*81,89	2.07
0	0
0	2.07	001886РЕС 04.3.02.05-0002: смесь штукатурная _ротбанд_, кнауф Кмт=7.662	22 080.00	0.00	0.00
0.00	22 080.00	0
0	0
0	
19	ФССЦ 14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,1л/м2/1 слой)
л	               8.189     
0,1*81,89	9.14
0	0
0	9.14	005432РЕС 14.3.01.02-0103: грунтовка воднодисперсионная ceresit ct 17 Кмт=6.178	462.00	0.00	0.00
0.00	462.00	0
0	0
0	
20	ФЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
 # применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ (мр приказ 519/пр п.6.7.1)
100 м2	0.8189	640.62
349.83	10.49
2.01	280.3	15.215.Ф20 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами Кзп=24.88
кэм=13.52
кзпм=24.88
кмт=3.63	9 175.00	8 197.00	145.00
51.00	833.00	44.85
0.21	36.73
0.17	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 7 794.37 ): 94.5% (105*0.9) от ФОТ= 8 248.00
СП ( 3 855.94 ): 46.75% (55*0.85) от ФОТ= 8 248.00												
21	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая
т	-0.042	4 294
0	0
0	4 294	005813РЕС 14.5.11.01-0001: шпатлевка клеевая Кмт=3.981	- 718.00	0.00	0.00
0.00	- 718.00	0
0	0
0	
22	ФССЦ 14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,1л/м2/1 слой)
л	               8.189     
0,1*81,89	9.14
0	0
0	9.14	005432РЕС 14.3.01.02-0103: грунтовка воднодисперсионная ceresit ct 17 Кмт=6.178	462.00	0.00	0.00
0.00	462.00	0
0	0
0	
23	ФССЦ 14.5.11.06-0004	Шпатлевка: Ветонит LR (расход 1,2кг/1м2/1мм)
т	               0.098268  
81,89*1,2/1000	7 879.32
0	0
0	7 879.32	005823РЕС 14.5.11.06-0004: шпатлевка: ветонит lr Кмт=3.311	2 564.00	0.00	0.00
0.00	2 564.00	0
0	0
0	
24	ФССЦ 14.3.02.01-70007	Краска воднодисперсионная: BUTTERFLY влагостойкая, деруфа (расход 0,2л/м2/1 раз) 79734,61/7.06=11293.85
т	               0.032756  
81,89*0,2*2/1000	11 293.85
0	0
0	11 293.85	Кмт=7.06	2 612.00	0.00	0.00
0.00	2 612.00	0
0	0
0	
25	ФССЦ 14.4.02.09-70001	Краситель: колер 544280,98/7.06=77093.62
т	0.0032	77 093.62
0	0
0	77 093.62	Кмт=7.06	1 742.00	0.00	0.00
0.00	1 742.00	0
0	0
0	
Полы	
26	ФЕР 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
 # применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ (мр приказ 519/пр п.6.7.1)
100 м2	0.3447	334.81
282.66	43.61
17.15	8.54	11.19.Ф20 Устройство стяжек: цементных, бетонных, легкобетонных Кзп=24.88
кэм=12.1
кзпм=24.88
кмт=17.01	3 065.00	2 788.00	227.00
184.00	50.00	40.94
1.59	14.11
0.55	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 3 290.01 ): 110.7% (123*0.9) от ФОТ= 2 972.00
СП ( 1 894.65 ): 63.75% (75*0.85) от ФОТ= 2 972.00												
27	ФЕР 11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
 # применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ (мр приказ 519/пр п.6.7.1) # Толщиной 70 мм
100 м2	0.3447	11.05
3.49	7.56
2.84	0	11.19.Ф20 Устройство стяжек: цементных, бетонных, легкобетонных Кзп=24.88
кэм=12.1
кзпм=24.88	738.00	344.00	394.00
304.00	0.00	5.06
2.63	1.74
0.91	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=11.5 (1.15*10); Кэм=12.5 (1.25*10); Кзм=12.5 (1.25*10)Кмр=10
Ктз=11.5 (1.15*10); Ктзм=12.5 (1.25*10)												
		НР ( 717.34 ): 110.7% (123*0.9) от ФОТ= 648.00
СП ( 413.10 ): 63.75% (75*0.85) от ФОТ= 648.00												
28	ФССЦ 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
м3	2.461	519.8
0	0
0	519.8	001848РЕС 04.3.01.09-0014: раствор готовый кладочный, цементный, м100 Кмт=7.033	8 997.00	0.00	0.00
0.00	8 997.00	0
0	0
0	
29	ФЕР 11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм
 # применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ (мр приказ 519/пр п.6.7.1)
100 м2	0.3447	255.22
222.97	12.46
1.04	19.79	11.22.Ф20 Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе Кзп=24.88
кэм=11.08
кзпм=24.88
кмт=3.53	2 282.00	2 199.00	59.00
11.00	24.00	30.061
0.11	10.36
0.04	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 2 446.47 ): 110.7% (123*0.9) от ФОТ= 2 210.00
СП ( 1 408.87 ): 63.75% (75*0.85) от ФОТ= 2 210.00												
30	ФССЦ 14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,1л/м2/1 слой)
л	               3.447     
0,1*34,47	9.14
0	0
0	9.14	005432РЕС 14.3.01.02-0103: грунтовка воднодисперсионная ceresit ct 17 Кмт=6.178	195.00	0.00	0.00
0.00	195.00	0
0	0
0	
31	ФССЦ 04.3.02.01-0412	Смеси сухие цементные наливные финишного покрытия полов, толщина слоя до 5 мм, класс В20 (М250), быстротвердеющие // Ветонит-3000
т	0.155	11 686
0	0
0	11 686	001877РЕС 04.3.02.01-0412: смеси сухие цементные наливные финишного покрытия полов, толщина слоя до 5 мм, класс в20 (м250), быстротвердеющие Кмт=2.492	4 514.00	0.00	0.00
0.00	4 514.00	0
0	0
0	
32	ФЕР 11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках
 # применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ (мр приказ 519/пр п.6.7.1)
100 м2	0.3447	1 150.13
386.07	6.35
0.66	757.71	11.109.Ф20 Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках Кзп=24.88
кэм=11.31
кзпм=24.88
кмт=9.5	6 320.00	3 808.00	31.00
7.00	2 481.00	52.049
0.06	17.94
0.02	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 4 223.21 ): 110.7% (123*0.9) от ФОТ= 3 815.00
СП ( 2 432.06 ): 63.75% (75*0.85) от ФОТ= 3 815.00												
33	ФССЦ 01.6.03.04-0126	Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
м2	35.159	113.91
0	0
0	113.91	000478РЕС 01.6.03.04-0126: линолеум коммерческий гомогенный: "таркетт primo plus" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность г1, в2, рп1, д2, т2) Кмт=6.483	25 964.00	0.00	0.00
0.00	25 964.00	0
0	0
0	
34	ФЕР 11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
 # применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ (мр приказ 519/пр п.6.7.1)
100 м	0.2503	216.29
61.32	2.13
0.42	152.84	11.86.Ф20 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Кзп=24.88
кэм=13.48
кзпм=24.88
кмт=7.97	753.00	439.00	9.00
3.00	305.00	7.682
0.05	1.92
0.01	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 489.29 ): 110.7% (123*0.9) от ФОТ= 442.00
СП ( 281.77 ): 63.75% (75*0.85) от ФОТ= 442.00												
35	ФССЦ 11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ
м	25.28	12.3
0	0
0	12.3	004427РЕС 11.3.03.06-0001: плинтус для полов из пвх, размер 19x48 мм Кмт=2.222	691.00	0.00	0.00
0.00	691.00	0
0	0
0	
36	ФЕР 11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)
 # применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ (мр приказ 519/пр п.6.7.1)
100 м	0.009	222.34
141.94	0
0	80.4	11.98.Ф20 Укладка металлического накладного профиля (порога) Кзп=24.88
кмт=4.23	40.00	37.00	0.00
0.00	3.00	19.136
0	0.17
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 40.96 ): 110.7% (123*0.9) от ФОТ= 37.00
СП ( 23.59 ): 63.75% (75*0.85) от ФОТ= 37.00												
37	ФССЦ 09.2.03.02-0015	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 28 мм // прим.
м	0.945	19.29
0	0
0	19.29	003764РЕС 09.2.03.02-0015: профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм Кмт=6.249	114.00	0.00	0.00
0.00	114.00	0
0	0
0	
Дверные проемы	
38	ФЕР 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
 # применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ (мр приказ 519/пр п.6.7.1)
100 м2	0.021	4 043.34
821.89	1 132.88
172.57	2 088.57	10.66.Ф20 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах Кзп=24.88
кэм=16.42
кзпм=24.88
кмт=7.9	1 328.00	494.00	488.00
113.00	346.00	102.96
16.3	2.16
0.34	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 644.64 ): 106.2% (118*0.9) от ФОТ= 607.00
СП ( 325.05 ): 53.55% (63*0.85) от ФОТ= 607.00												
39	Прайс "Ваши двери"	Финская дверь, белая, гладкая 1000х2100 (с коробом, замком, шарнирами)  4200/1,2/7.06=495.75
 # Заготовительно-складские расходы 
компл.	1	495.75
0	0
0	495.75	Кмт=7.06	3 570.00	0.00	0.00
0.00	3 570.00	0
0	0
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02												
40	ФССЦ 11.1.01.10-0003	Наличники из древесины
м	5.824	3.93
0	0
0	3.93	003872РЕС 11.1.01.10-0003: наличники из древесины тип н-1, н-2, размер 13x54 мм Кмт=7.986	183.00	0.00	0.00
0.00	183.00	0
0	0
0	
41	ФЕРр 61-01-11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских // прим.
100 м2	0.0031	761.65
736.02	23.82
14.51	1.81	91.5.Ф20 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа ?ветонит?) Кзп=24.88
кэм=17.71
кзпм=24.88
кмт=17.05	58.00	57.00	1.00
1.00	0.00	87
1.34	0.27
0	
		НР ( 45.82 ): 79% от ФОТ= 58.00
СП ( 29.00 ): 50% от ФОТ= 58.00												
42	ФССЦ 04.3.02.05-0002	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (расход 8,5кг/1м2/10мм)
кг	               5.27      
8,5*2*0,31	2.07
0	0
0	2.07	001886РЕС 04.3.02.05-0002: смесь штукатурная _ротбанд_, кнауф Кмт=7.662	84.00	0.00	0.00
0.00	84.00	0
0	0
0	
43	ФССЦ 14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,1л/м2/1 слой)
л	               0.031     
0,1*0,31	9.14
0	0
0	9.14	005432РЕС 14.3.01.02-0103: грунтовка воднодисперсионная ceresit ct 17 Кмт=6.178	2.00	0.00	0.00
0.00	2.00	0
0	0
0	
44	ФЕР 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску // откосы из ГКЛ
 # применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ (мр приказ 519/пр п.6.7.1)
100 м2	0.0031	296.87
207.21	6.88
1.3	82.78	15.215.Ф20 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами Кзп=24.88
кэм=13.52
кзпм=24.88
кмт=3.63	19.00	18.00	0.00
0.00	1.00	26.565
0.14	0.08
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 17.01 ): 94.5% (105*0.9) от ФОТ= 18.00
СП ( 8.42 ): 46.75% (55*0.85) от ФОТ= 18.00												
45	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая
т	-0.000016	4 294
0	0
0	4 294	005813РЕС 14.5.11.01-0001: шпатлевка клеевая Кмт=3.981	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0
0	0
0	
46	ФССЦ 14.5.11.06-0004	Шпатлевка: Ветонит LR (расход 1,2кг/1м2/1мм)
т	               0.000372  
0,31*1,2/1000	7 879.32
0	0
0	7 879.32	005823РЕС 14.5.11.06-0004: шпатлевка: ветонит lr Кмт=3.311	10.00	0.00	0.00
0.00	10.00	0
0	0
0	
47	ФССЦ 14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,1л/м2/1 слой)
л	               0.031     
0,1*0,31	9.14
0	0
0	9.14	005432РЕС 14.3.01.02-0103: грунтовка воднодисперсионная ceresit ct 17 Кмт=6.178	2.00	0.00	0.00
0.00	2.00	0
0	0
0	
48	ФССЦ 14.3.02.01-70007	Краска воднодисперсионная: BUTTERFLY влагостойкая, деруфа (расход 0,2л/м2/1 раз) 79734,61/7.06=11293.85
т	               0.000124  
0,31*0,2*2/1000	11 293.85
0	0
0	11 293.85	Кмт=7.06	10.00	0.00	0.00
0.00	10.00	0
0	0
0	
49	ФССЦ 14.4.02.09-70001	Краситель: колер 544280,98/7.06=77093.62
т	0.00001	77 093.62
0	0
0	77 093.62	Кмт=7.06	5.00	0.00	0.00
0.00	5.00	0
0	0
0	
Оконные проемы	
50	ФЕР 10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее
 # применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ (мр приказ 519/пр п.6.7.1)
100 м	0.053	93.15
57.15	0
0	36	10.64.Ф20 Установка уголков пвх на клее Кзп=24.88
кмт=5.99	98.00	87.00	0.00
0.00	11.00	7.705
0	0.41
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25
Ктз=1.15; Ктзм=1.25												
		НР ( 92.39 ): 106.2% (118*0.9) от ФОТ= 87.00
СП ( 46.59 ): 53.55% (63*0.85) от ФОТ= 87.00												
51	ФССЦ 11.3.03.13-0047	Уголок из ПВХ, размер 40x40 мм
10 м	0.53	44.3
0	0
0	44.3	004448РЕС 11.3.03.13-0047: уголок из пвх, размер 40x40 мм Кмт=2.876	68.00	0.00	0.00
0.00	68.00	0
0	0
0	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		118 714.00	32 005.00	1 777.00
996.00	84 932.00		149.04
3.23	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 9,17,41 (ФЕРр 61) - 79% (79%) (от 9572); 12,20,44 (ФЕР 15) - 94.5% (105*0.9) (от 12611); 26-27,29,32,34,36 (ФЕР 11) - 110.7% (123*0.9) (от 10124); 38,50 (ФЕР 10) - 106.2% (118*0.9) (от 694))		31 424.00						
И Т О Г О		150 138.00						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 9,17,41 - 50% (50%) (от 9572); 12,20,44 - 46.75% (55*0.85) (от 12611); 26-27,29,32,34,36 - 63.75% (75*0.85) (от 10124); 38,50 - 53.55% (63*0.85) (от 694))		17 507.00						
И Т О Г О		167 645.00						
Раздел 3. Вывоз мусора	
52	ФССЦпг 01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т	5.49	3.28
0	3.28
0	0	01-01-01-043 Погрузка: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкость ковша до 0,5 м3 Кэм=12.77	230.00	0.00	230.00
0.00	0.00	0
0	0
0	
53	ФССЦпг 01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
1 т	1	42.98
0	42.98
0	0	01-01-01-041 Погрузка: мусора строительного с погрузкой вручную Кэм=12.06	518.00	0.00	518.00
0.00	0.00	0
0	0
0	
54	ФССЦпг 03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
1 т	6.49	17.32
0	17.32
0	0	1.3.П : автомобиль - самосвал,грузоподъемностью до ют (таблица 03-21) Кэм=16.38	1 841.00	0.00	1 841.00
0.00	0.00	0
0	0
0	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		2 589.00	0.00	2 589.00
0.00	0.00		0
0	
ИТОГО (прямые затраты) по смете		130 337.00	40 410.00	4 995.00
1 496.00	84 932.00		192.04
4.71	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 1 (ФЕР 46) - 99% (110*0.9) (от 440); 2-5 (ФЕРр 62,ФЕРр 57) - 80% (80%) (от 5653); 6-7,26-27,29,32,34,36 (ФЕР 11) - 110.7% (123*0.9) (от 12876); 8,38,50 (ФЕР 10) - 106.2% (118*0.9) (от 754); 9,17,41 (ФЕРр 61) - 79% (79%) (от 9572); 12,20,44 (ФЕР 15) - 94.5% (105*0.9) (от 12611))		39 492.00						
И Т О Г О		169 829.00						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 1 - 59.5% (70*0.85) (от 440); 2-3,9,17,41 - 50% (50%) (от 14265); 4-5 - 68% (68%) (от 960); 6-7,26-27,29,32,34,36 - 63.75% (75*0.85) (от 12876); 8,38,50 - 53.55% (63*0.85) (от 754); 12,20,44 - 46.75% (55*0.85) (от 12611))		22 555.00						
И Т О Г О		192 384.00						
В том числе:								
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		192 384.00						

Составил ____________________                                Проверил ____________________