Запрос 2: Уважаемый Заказчик, прошу дать разъяснение на запрос:

В локальном сметном расчете на кап рем Крыши после устройства элементов каркаса из брусьев не учтены работы по устройству обрешётки , что не позволяет дальнейшее устройство Профнастила.

Прошу внести изменения и скорректировать документацию

На Ваш запрос отвечаем: ТЕР12-01-020-01

Раздел 5. Пункт 6 локального сметного расчета - Устройство кровель различных типов из металлочерепицы.

Расценка ТЕР12-01-020-01 предусматривает устройство обрешётки, а именно:

**Таблица ГЭСН 12-01-020 Устройство кровель различных типов из металлочерепицы**

*Состав работ:*

01. Разгрузка и укладка листов металлочерепицы стопками высотой не более 1 м на строительной площадке на брусья толщиной 20 см с шагом до 0,5 м. 02. Контрольный обмер скатов с установлением плоскостности и их перпендикулярности по отношению к линиям конька и карнизов. 03. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатная (гидроизоляционная) пленки внахлест (100-150 мм) от карниза к коньку с закреплением контррейками толщиной 50 мм. 04. Устройство по контррейкам обрешетки под металлочерепицу из антисептированных досок обрешетки 32100 мм с шагом между ними 350 (400) мм, соответствующим шагу металлочерепицы. 05. Устройство дополнительных досок обрешетки для закрепления разжелобков (внутренних ендов) и коньков. 06. Прибивка под конек полосы гидроизоляционного материала. 07. Установка разжелобков, внутренних элементов на стыках кровли с вертикальными поверхностями конструктивных элементов здания. 08. Гидроизоляция мест стыков кровли с вертикальными поверхностями силиконовыми герметиками. 09. Укладка рядовых листов металлочерепицы с креплением шурупами-саморезами с шести-восьмигранной головкой 4,525 (35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ. 10. Подрезка листов металлочерепицы в местах внутренних и внешних переломов крыши. 11. Установка коньков, внешних ендов, планок для внутренних и наружных углов, торцевых и карнизных планок. 12. Наружная обделка коньков, труб, шахт и примыканий к стенам. 13. Установка снегозадерживающих устройств. 14. Окраска мест среза, сколов и повреждений защитного слоя металлочерепицы.

**Измеритель: 100 м2 кровли**