# Техническое задание на поставку щелочной тяговой аккумуляторной батареи для нужд АО «Михайловская ТЭЦ»

1. Место поставки товара:403343, Россия, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Мичурина, 6Б

2. Срок поставки товара:в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с момента подписания договора.

В стоимость закупки входит: товар, доставка, погрузочные работы, а также все иные затраты связанные с исполнением обязательств по договору, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей.

**3. Объект закупки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемого товара  | Кол-во,шт. | Описание и технические характеристики |
| 1. | Щелочная тяговая аккумуляторная батарея 28ТНЖ 250П-У2 (28FL 250 P) или эквивалент,подходящий к электротележкам ЭК-2, ЭК-202, ЭК-202Б | 1 | **Описание:**Щелочные тяговые аккумуляторные батареи 28ТНЖ-250П-У2 (28 FL 250 P) или эквивалент, применяются для питания электродвигателей машин напольного безрельсового электрифицированного транспорта отечественного производства – электротележки, подъездные трапы самолетов, электропогрузчики;Корпус щелочного тягового аккумулятора изготовлен из пластмассы;Высокое сопротивление изоляции;Просты в обслуживании, требуют лишь регулярной доливки электролита; Допускается хранение как в заряженном, так и в разряженном состоянии;Батареи имеют длительный срок службы**Характеристики:****Номинальное напряжение, В – не менее 33,6;****Номинальная ёмкость, А/ч – не менее 250;****Габаритные размеры/мм:****Длина, мм – не менее 910 и не более 915;****Ширина, мм – не менее 795 и не более 800;****Высота, мм – не менее 365 и не более 370;****Масса без электролита/кг – не более 250;****Масса с электролитом/кг – не более 335.****Комплектация:****Аккумулятор – не менее 28 шт;**Перемычка длиной 105 мм – не менее 20шт + не менее 2 шт. запасного комплекта;Перемычка длиной 170 мм – не менее 4шт;Вывод гибкий длиной 768 мм – не менее 1шт;Вывод гибкий длиной 300 мм – не менее 1шт;Вывод гибкий длиной 1017 мм – не менее 1шт;Пробка – не менее 2шт.**Условия эксплуатации:**Диапазон рабочих температур – от – 30°С до +60°СОтносительная влажность – не более 95% при температура +35°С |

*Применение: Товар должен подходить к электротележкамЭК-2, ЭК-202, ЭК -202 Б*

1. Общие требования к качеству, техническим характеристикам и комплектности поставляемого товара. В соответствии с Техническим заданием.
2. **Требование к гарантийному сроку:**

5.1. Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем (заводом-изготовителем Товара), определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара или в соответствии с гарантийным талоном производителя (завода-изготовителя) или формуляром, или сервисной книжкой. В случае если производитель (завод-изготовитель) не установил срок гарантии качества Товара, то Поставщик предоставляет свои гарантийные обязательства сроком 18 (восемнадцать) месяцев с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приемки-передачи Товара.

5.2. В случае предъявления претензии по качеству товара по причине несоответствия его условиям договора или иным обязательным требованиям Поставщик должен по выбору Заказчика устранить недостатки, заменить товар или его часть товаром, качество которого соответствует условиям договора.

1. **Требования к качеству товара:**

6.1. Качество товара подтверждается сопроводительными документами при его поставке покупателю: сертификат соответствия, инструкция пользователя, паспорт на русском языке или другие документы, подтверждающие качественные характеристики товара. Указанные документы должны быть на русском языке, хорошо читаемыми, должны быть заверены подписью и печатью Поставщика, с указанием его адреса и телефона.

6.2. Товар должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении, серийно выпускаемым, отражающим последние модификации конструкций и материалов.

6.3. Товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам, на товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию.

 6.4. Поставляемый Товар, тара, упаковка и маркировка должны быть надлежащего качества, соответствовать технической документации производителя, действующим на момент поставки требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия и быть пригодным для целей, для которых подобный товар обычно используется.

 6.5. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД, подписанные Поставщиком, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

6.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД.