**Приложение 2**

**к извещению от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_2021 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ**

**Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, его показатели | Требуемое значение показателей | Ед. изм. | количество |
| 1. | **Ботинки горнолыжные Fischer RC4 Podium 130 (или эквивалент)** | **Ботинки горнолыжные, модель сезона не ранее 2020-2021** | **пара** | **4** |
| 1.1. | Индекс жесткости | 130 |  |  |
| 1.2. | Ширина колодки, см | 92 |  |  |
| 1.3. | Угол наклона голенища, ° | 16 |  |  |
| 1.4. | Подъем стопы, мм | 13 |  |  |
| 1.5. | Размеры | 25,5 | пара | 1 |
| 26,5 | пара | 1 |
| 27,5 | пара | 1 |
| 28,5 | пара | 1 |
| **2.** | **Ботинки горнолыжные Fischer RC4 Podium 110 (или эквивалент)** | **Ботинки горнолыжные, модель сезона не ранее 2020-2021** | **пара** | **6** |
| 2.1. | Индекс жесткости | 110 |  |  |
| 2.2. | Ширина колодки, см | 92 |  |  |
| 2.3. | Угол наклона голенища, ° | 16 |  |  |
| 2.4. | Подъем стопы, мм | 13 |  |  |
| 2.5 | Размер | 23,5 | пара | 1 |
| 24,5 | пара | 1 |
| 25,5 | пара | 2 |
| 26,5 | пара | 1 |
| 27,5 | пара | 1 |
| **3.** | **Ботинки горнолыжные Fischer RC4 Podium 90 (или эквивалент)** | **Ботинки горнолыжные, модель сезона не ранее 2020-2021** | **пара** | **6** |
| 3.1. | Индекс жесткости | 90 |  |  |
| 3.2. | Ширина колодки, см | 97 |  |  |
| 3.3. | Угол наклона голенища, ° | 16 |  |  |
| 3.4. | Подъем стопы, мм | 13 |  |  |
| 3.5. | Размер | 22,5 | пара | 1 |
| 23,5 | пара | 2 |
| 24,5 | пара | 2 |
| 25,5 | пара | 1 |
| **4.** | **Ботинки горнолыжные Fischer RC4 60 jr (или эквивалент)** | **Ботинки горнолыжные юниорские, модель сезона не ранее 2020-2021** | **пара** | **6** |
| 4.1. | Индекс жесткости | 60 |  |  |
| 4.2. | Ширина колодки, см | 99 |  |  |
| 4.3. | Силовой ремень RC4 Jr | наличие |  |  |
| 4.4. | Клипсы RC 4 CURV 2 | наличие |  |  |
| 4.5. | Размер | 20,5 | пара | 2 |
| 21,5 | пара | 2 |
| 22,5 | пара | 2 |

Поставляемые Товары, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а товары, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь **сертификат соответствия**.

Гарантийный срок – не менее 6 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара.

**Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, в отношении проведения испытаний, методов испытаний**

Товар должен быть новым, не иметь внешних повреждений. Товар должен поставляться в заводской упаковке.

**Требования к году (месяцу) изготовления товара**

Год изготовления товара – модель сезона 2020-2021г.г.