**Приложение 1**

**к извещению от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_2021 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ**

**Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование товара, его показатели | Требуемое значение показателей | **Количество, пар** |
| **1.** | **Беговые лыжи S\Race Junior Skate (или эквивалент)** | **Профессиональные юниорские беговые лыжи для конькового хода, изготовленные с применением синтетического материала D-Carbon, снизу и сверху конструкция усилена угле волокном. Скользящая поверхность черного цвета выполнена из полиэтилена с содержанием графита** | **28** |
| 1.1 | Геометрия лыжи | 44-43-44 |  |
| 1.2 | Технологическое отверстие в передней части лыжи | нет |  |
| 1.3 | Платформа для установки креплений | нет |  |
| 1.4 | 5 отверстий для установки креплений | наличие |  |
| 1.5 | Толщина верхней части носка лыжи, мм | Не более 4 |  |
| 1.6 | Ростовка, см | 158 | 8 |
| 165 | 8 |
| 172 | 12 |
| **2.** | **Беговые лыжи RC eSKIN JUNIOR (или эквивалент)** | **Юниорские беговые лыжи для классического хода, изготовлены с применением синтетического материала Densolite 1000. Скользящая поверхность выполнена из полиэтилена с содержанием графита.** | **28** |
| 2.1 | Геометрия лыжи | 45-45-45 |  |
| 2.2 | Вставка eSkin | наличие |  |
| 2.3 | Ширина вставки eSkin, мм | Не менее 35 |  |
| 2.4 | Платформа для установки креплений | нет |  |
| 2.5 | 5 отверстий для установки креплений | наличие |  |
| 2.6 | Ростовка, см | 155 | 8 |
| 165 | 8 |
| 175 | 12 |
| **3.** | **Крепления для беговых лыж PROLINK RACE JR CL (или эквивалент)** | **Профессиональные классические крепления PROLINK** | **28** |
| 3.1 | Цельная металлическая скоба по всей площади оси крепления для крепления ботинка | наличие |  |
| 3.2 | Два сквозных отверстия в направляющей для фиксации на лыжи с помощью винтов | наличие |  |
| 3.3 | Подвижный эластичный элемент с фиксирующей системой в передней части крепления | наличие |  |
| 3.4 | Самая широкая часть направляющей крепления, мм | Не более 46 |  |
| 3.5 | Жесткая вставка за осью ботинка | наличие |  |
| 3.6 | Крепление на лыжню с помощью 5 или 4 винтов | наличие |  |
| 3.7 | Вес креплений, г/пара. | Не более 245 |  |
| 3.8 | Индекс жесткости | Не более 86 |  |
| **4.** | **Крепления для беговых лыж PROLINK Race JR Sk (или эквивалент)** | **Профессиональные коньковые крепления PROLINK** | **28** |
| 4.1 | Цельная металлическая скоба по всей площади оси крепления для крепления ботинка | наличие |  |
| 4.2 | Два сквозных отверстия в направляющей для фиксации на лыжи с помощью винтов | наличие |  |
| 4.3 | Подвижный эластичный элемент с фиксирующей системой в передней части крепления | наличие |  |
| 4.4 | Самая широкая часть направляющей крепления, мм | Не более 46 |  |
| 4.5 | Жесткая вставка за осью ботинка | наличие |  |
| 4.6 | Крепление на лыжню с помощью 5 или 4 винтов | наличие |  |
| 4.7 | Вес креплений, г/пара. | Не более 245 |  |
| 4.8 | Индекс жесткости | Не более 116 |  |
| **5.** | **Лыжные ботинки S/RACE SKIATHLON PROLINK JR (или эквивалент)** | **Профессиональные юниорские ботинки для конькового и классического хода** | **64** |
| 5.1 | Система подошвы | Prolink |  |
| 5.2 | Система подошвы совместима с креплениями NNN | да |  |
| 5.3 | Крепление подошвы к верхней части ботинка без использования металлических заклепок | да |  |
| 5.4 | Материал пяточной части (снаружи) | Пластик |  |
| 5.5 | Материал несъемного элемента, осуществляющего поддержку голеностопа | Пластик с содержанием углеволокна |  |
| 5.6 | **Регулировка пятки снаружи ботинка** | да |  |
| 5.7 | Герметичная диагональная молния | наличие |  |
| 5.8 | Крепление части внешних элементов ботинка с использованием новейшей термоклеевой технологии. | да |  |
| 5.9 | Размер | 35 (UK 4,5) | 8 |
| 36 (UK 5,0) | 14 |
| 37 (UK 5,5) | 16 |
| 38 (UK 6,0) | 16 |
| 39 (UK 6,5) | 6 |
| 40 (UK 7,0) | 4 |

Поставляемые Товары, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а товары, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь **сертификат соответствия**.

Гарантийный срок – не менее 6 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара.

Товар должен быть новым, не иметь внешних повреждений. Товар должен поставляться в заводской упаковке.

**Требования к году (месяцу) изготовления товара**

Год изготовления товара – не ранее 2020г.г.