|  |
| --- |
|  |

1. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**
2. **Наименование закупки:** поставка **ГАЗ 34039-0000033 (с гусеницами ОШ) «или эквивалент»**  для нужд КГБУ «Енисейское лесничество» .
3. **Срок поставки:** в течение **70 (семидесяти ) календарных дней** с даты заключения договора.
4. **Количество поставляемого товара:** 1 шт.
5. **Место поставки товара:** Красноярский край, г. Енисейск, , ул. Доры Кваш 6а.
6. **Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара, показателя, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам):** | **Требуемое значение показателя** |
| **ГАЗ 34039-0000033**  **(с гусеницами ОШ) «или эквивалент»** | |
| Максимальная технически допустимая масса, кг. | **Не более 6000** |
| Масса снаряженного снегоболотохода (без груза и экипажа) кг. | **Не менее 4900** |
| Грузоподъемность, кг. | **Не менее 1100** |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг. | **Не менее 2000** |
| Количество посадочных мест в кабине | **Не менее 2** |
| в кузове (в т.ч. спальных) | **Не менее 8 (4)** |
| Среднее удельное давление на грунт, кПа (кгс/см2) | **Не более 21,4 (0,214)** |
| Двигатель Д245.12С дизельный, рядный 4-цилиндровый с турбонаддувом: |  |
| мощность, кВт (л.с.) брутто | **Не более 80 (108,8)** |
| максимальный крутящий момент, Н\*м (кгс\*м) | **Не более 353 (36,0)** |
| Рабочий объем двигателя, см3 | **Не более 4750** |
| Коробка переключения передач (КПП), тип | **механическая** |
| Количество передач, ед. | **Не менее 5** |
| Главная передача | **в моноблоке с дополнительной передачей** |
| Органы управления поворотом | **рычаги** |
| Максимальная скорость движения, км/ч |  |
| по шоссе | **Не менее 60** |
| на плаву | **5** |
| Габаритные размеры, мм.: |  |
| длина | **не менее 5700 и не более 5800** |
| ширина | **не менее 2500 и не более 2550** |
| высота | **не менее 2075 и не более 2175** |
| Внутренние размеры кузова, мм.: |  |
| длина | **Не менее 2706** |
| ширина | **Не менее 1678** |
| высота | **Не менее 1600** |
| Колея, мм. | **Не менее 2150** |
| База, мм. | **Не менее 3600** |
| Амортизаторы | **Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия. Установлены на 1-й и 6-й опорные катки.** |
| Максимальная конструктивная скорость, км/ч | **Не менее 60** |
| Дорожный просвет, с полной нагрузкой мм., не менее | **Не менее 400** |
| Тип гусеницы | **Открытый шарнир, звено гусеницы штампованное** |
| Ширина штампованной гусеницы, мм | **Не менее 390** |
| Количество опорных катков, шт. | **Не менее 6** |
| Расположением ведущих колёс | **переднее** |
| Колесо направляющее (подвесной каток ленивца) | **наличие** |
| Преодолеваемый угол подъема, град | **Не менее 35** |
| Запас хода по топливу по шоссе, км. | **Не менее 800** |
| Напряжение бортовой сети, В | **Не менее 24** |
| Автономный подогреватель двигателя | **ПЖБ-18 «или эквивалент»** |
| Автономный отопитель пассажирского отсека | **Прамотроник 4Д-24 «или эквивалент»** |
| Фаро-искатель на крыше кабины | **наличие** |
| Конструкция кабины водителя | Отдельная, герметично изолированная от двигателя и грузового отсека двухместная кабина, две двери, расположенные с правой и с левой стороны, два люка на крыше кабины над местами водителя и пассажира. |
| Конструкция моторного отсека | Герметично изолированный от других отсеков, расположен в средней части снегоболотохода между кабиной и грузовым отсеком. |
| Конструкция пассажирского отсека | Герметично изолированный от кабины и моторного отсека пассажирский металлический отсек, люк на крыше отсека, откидной столик в пассажирском отсеке, входная дверь в задней стенке пассажирского отсека. |
| Количество и расположение топливных баков | Не менее 4 шт., общей емкостью не менее 370 л., размещены в нишах, с правой и левой стороны кузова, снаружи, имеющие индивидуальные заливные горловины для каждого топливного бака. |
| Цвет кузова | **зеленый** |
| Код промышленной продукции по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | **29.10.52.110**  **«Средства транспортные снегоходные»** |
| Требования к ПСМ | **Наличие в ПСМ отметки об уплате Утилизационного сбора** |

1. **Условия поставки товара.**

Поставка товара осуществляется Поставщиком самостоятельно в один этап и за свой счет.

Поставщик обязан провести предпродажную подготовку товара в соответствии с видами и объемами, определенными изготовителями товара, при этом в сервисной книжке на товар или ином заменяющем ее документе должна быть сделана отметка о проведении такой подготовки.

Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его повреждение, уничтожение и доступ третьих лиц в период времени до момента передачи товара Заказчику.

**7. Назначение товара, цель его использования.**

Для выполнения государственного задания.

**8.Общие требования к товару, требования к их качеству, потребительским свойствам.**

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, выпущенным не ранее **2020 года**, не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, **год выпуска узлов и агрегатов, поставляемых в составе данного товара должен быть не ранее года, предшествующего году выпуска товара**, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара, в том числе:

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В отношении поставляемого товара применяются условия Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 « О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»

**9. Требования к безопасности товара.**

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара, в том числе:

- Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»;

- Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 01.04.1998 № 19 «О совершенствовании сертификации механических транспортных средств и прицепов».

**10. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара:**

Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные документы, в том числе товарную накладную (унифицированная форма № ТОРГ-12, утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132), паспорт транспортного средства (ПСМ), оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации, надлежащим образом заверенные копии сертификата (одобрения типа транспортного средства), документы, отражающие гарантийные обязательства Поставщика, сервисные книжки (или иной заменяющий ее документ), инструкции (руководства) пользователя, а также иные документы, необходимые для государственной регистрации и нормальной эксплуатации товара в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

**11. Порядок сдачи и приемки товара.**

Получение товара осуществляется Заказчиком по месту доставки товара.

По факту приемки товара Заказчиком заполняется акт приемки – передачи, подписываемый уполномоченными на это лицами, скрепленный печатями сторон. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается актом приема-передачи товара (без претензий).Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания сторонами акта приема-передачи товара.

**12.Требования по объему гарантий качества товара.**

Гарантийные обязательства включают 100 (сто) % безвозмездный ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ.

**13. Требования по сроку гарантий качества товара.**

Гарантийный срок производителя и гарантия Поставщика на поставленный товар составляет **12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 6 000 км.**

Гарантийный срок на товар исчисляется от даты передачи товара Заказчику по акту сдачи – приемки товара.

**14.** **Порядок формирования цены.**

Цена товара формируется с учетом НДС, налогов, сборов   
и других обязательных платежей, доставкой и иных затрат, связанных   
с исполнением условий поставки.

1. **Порядок оплаты.**

Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании счета-фактуры (счета), товарной накладной, акта приема-передачи товара в течение **30 (тридцати) календарных дней** с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара без замечаний Заказчика.