**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ**

**Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование товара, его показатели | Требуемое значение показателей | **Количество, пара (2шт.)** |
| **1.** | **Беговые лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D CL экип/серия (или эквивалент)** | **Профессиональные гоночные лыжи для классического хода *серия «Спортцех»***  Технология холодной склейки скользящей поверхности. Трехмерная скользящая боковая поверхность, с возможностью их обработки жидкими мазями скольжения (3D Gliding Sidewall). Сотовый сердечник в сочетании с карбоновыми волокнами. Каждая лыжа имеет три показателя FA; HR; SVZ. | **1** |
| 1.1. | Интегрированная платформа для установки креплений без шурупов с возможностью устанавливать и регулировать крепления без дополнительных инструментов | наличие |  |
| 1.2. | Геометрия | 41-44-44 |  |
| 1.3. | База | WC Plus  (теплые) 902 |  |
| 1.4. | Жесткость | Soft (мягкие) |  |
| 1.5. | FA | 31.7/32.8 |  |
| 1.6 | HR | 0,9/1.09 |  |
| 1.7 | Вес при ростовке 197 см/гр. | не более 1030 |  |
| 1.8 | Ростовка | 192 | 1 |
| **2.** | **Беговые лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D CL экип/серия (или эквивалент)** | **Профессиональные гоночные лыжи для классического хода *серия «Спортцех»***  Технология холодной склейки скользящей поверхности. Трехмерная скользящая боковая поверхность, с возможностью их обработки жидкими мазями скольжения (3D Gliding Sidewall). Сотовый сердечник в сочетании с карбоновыми волокнами. Каждая лыжа имеет три показателя FA; HR; SVZ. | **2** |
| 2.1. | Интегрированная платформа для установки креплений без шурупов с возможностью устанавливать и регулировать крепления без дополнительных инструментов | наличие |  |
| 2.2. | Геометрия | 41-44-44 |  |
| 2.3. | База | WC Plus  (теплые) 902 |  |
| 2.4. | Жесткость | Soft (мягкие) |  |
| 2.5. | FA | 32.2/33.8 |  |
| 2.6 | HR | 0.97/1.11 |  |
| 2.7 | Вес при ростовке 197 см/гр. | не более 1030 |  |
| 2.8 | Ростовка | 197 | 2 |
| **3.** | **Беговые лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D CL экип/серия (или эквивалент)** | **Профессиональные гоночные лыжи для классического хода *серия «Спортцех»***  Технология холодной склейки скользящей поверхности. Трехмерная скользящая боковая поверхность, с возможностью их обработки жидкими мазями скольжения (3D Gliding Sidewall). Сотовый сердечник в сочетании с карбоновыми волокнами. Каждая лыжа имеет три показателя FA; HR; SVZ. | **1** |
| 3.1. | Интегрированная платформа для установки креплений без шурупов с возможностью устанавливать и регулировать крепления без дополнительных инструментов | наличие |  |
| 3.2. | Геометрия | 41-44-44 |  |
| 3.3. | База | WC cold  (холодные) 812 |  |
| 3.4. | Жесткость | medium (средние) |  |
| 3.5 | FA | 45/48 |  |
| 3.6 | HR | 1.00/1.3 |  |
| 3.7. | Вес при ростовке 197 см/гр. | не более 1030 |  |
| 3.8 | Ростовка | 207 | 1 |
| **4.** | **Беговые лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D CL экип/серия (или эквивалент)** | **Профессиональные гоночные лыжи для классического хода *серия «Спортцех»***  Технология холодной склейки скользящей поверхности. Трехмерная скользящая боковая поверхность, с возможностью их обработки жидкими мазями скольжения (3D Gliding Sidewall). Сотовый сердечник в сочетании с карбоновыми волокнами. Каждая лыжа имеет три показателя FA; HR; SVZ. | **2** |
| 4.1 | Интегрированная платформа для установки креплений без шурупов с возможностью устанавливать и регулировать крепления без дополнительных инструментов | наличие |  |
| 4.2 | Геометрия | 41-44-44 |  |
| 4.3 | База | WC Plus  (теплые) 902 |  |
| 4.4 | Жесткость | Soft (мягкие) |  |
| 4.5 | FA | 30-32 |  |
| 4.6 | Вес при ростовке 197 см/гр. | не более 1030 |  |
| 4.7 | Ростовка | 192 | 2 |
| **5.** | **Беговые лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D CL экип/серия (или эквивалент)** | **Профессиональные гоночные лыжи для классического хода *серия «Спортцех»***  Технология холодной склейки скользящей поверхности. Трехмерная скользящая боковая поверхность, с возможностью их обработки жидкими мазями скольжения (3D Gliding Sidewall). Сотовый сердечник в сочетании с карбоновыми волокнами. Каждая лыжа имеет три показателя FA; HR; SVZ. | **2** |
| **5.1** | Интегрированная платформа для установки креплений без шурупов с возможностью устанавливать и регулировать крепления без дополнительных инструментов | наличие |  |
| 5.2 | Геометрия | 41-44-44 |  |
| 5.3 | База | WC Plus  (теплые) 902 |  |
| 5.4 | Жесткость | Soft (мягкие) |  |
| 5.5 | FA | 32-34 |  |
| 5.6 | Вес при ростовке 197 см/гр. | не более 1030 |  |
|  | Ростовка | 197 | 2 |
| **6.** | **Беговые лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D CL экип/серия (или эквивалент)** | **Профессиональные гоночные лыжи для классического хода *серия «Спортцех»***  Технология холодной склейки скользящей поверхности. Трехмерная скользящая боковая поверхность, с возможностью их обработки жидкими мазями скольжения (3D Gliding Sidewall). Сотовый сердечник в сочетании с карбоновыми волокнами. Каждая лыжа имеет три показателя FA; HR; SVZ. | **1** |
| 6.1 | Интегрированная платформа для установки креплений без шурупов с возможностью устанавливать и регулировать крепления без дополнительных инструментов | наличие |  |
| 6.2 | Геометрия | 41-44-44 |  |
| 6.3 | База | WC Plus  (теплые) 902 |  |
| 6.4 | Жесткость | Soft (мягкие) |  |
| 6.5 | FA | 31-33 |  |
| 6.6 | Вес при ростовке 197 см/гр. | не более 1030 |  |
| 6.7 | Ростовка | 197 | 1 |
| **7.** | **Беговые лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D CL экип/серия (или эквивалент)** | **Профессиональные гоночные лыжи для классического хода *серия «Спортцех»***  Технология холодной склейки скользящей поверхности. Трехмерная скользящая боковая поверхность, с возможностью их обработки жидкими мазями скольжения (3D Gliding Sidewall). Сотовый сердечник в сочетании с карбоновыми волокнами. Каждая лыжа имеет три показателя FA; HR; SVZ. | **1** |
| 7.1 | Интегрированная платформа для установки креплений без шурупов с возможностью устанавливать и регулировать крепления без дополнительных инструментов | наличие |  |
| 7.2 | Геометрия | 41-44-44 |  |
| 7.3 | База | WC Plus  (теплые) 902 |  |
| 7.4 | Жесткость | Stiff (жесткие) |  |
| 7.5 | FA | 40-42 |  |
| 7.6 | Вес при ростовке 197 см/гр. | не более 1030 |  |
| 7.7 | Ростовка | 207 | 1 |
| **8.** | **Беговые лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D CL (или эквивалент)** | **Профессиональные гоночные лыжи для классического хода**  Технология холодной склейки скользящей поверхности. Трехмерная скользящая боковая поверхность, с возможностью их обработки жидкими мазями скольжения (3D Gliding Sidewall.). Сотовый сердечник в сочетании с карбоновыми волокнами. | **2** |
| 8.1 | Интегрированная платформа для установки креплений без шурупов с возможностью устанавливать и регулировать крепления без дополнительных инструментов | наличие |  |
| 8.2 | Геометрия | 41-44-44 |  |
| 8.3 | База | WC Cold (холодные) |  |
| 8.4 | Жесткость | medium (средние) |  |
| 8.5 | Вес при ростовке 197 см/гр. | не более 1030 |  |
|  | Ростовка | 192 | 1 |
| 202 | 1 |
| **9.** | **Беговые лыжи FISCHER RCS CL PLUS MED IFP  (или эквивалент)** | **Профессиональные гоночные лыжи для классического хода**  с технологией холодной склейки и облегченным сотовым сердечником Air Core Carbon | **7** |
| 9.1 | Платформа IFP | наличие |  |
| 9.2 | Геометрия | 41-44-44 |  |
| 9.3 | База | WC Plus (теплые) |  |
| 9.4 | Жесткость | medium (средние) |  |
| 9.5 | Вес при ростовке 197 см/гр. | не более 1090 |  |
| 9.6 | Ростовка | 182 | 1 |
| 187 | 1 |
| 192 | 2 |
| 197 | 1 |
| 202 | 2 |
| **10.** | **Беговые лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D SК экип/серия (или эквивалент)** | **Профессиональные гоночные лыжи для конькового хода *серия «Спортцех»***  Технология холодной склейки скользящей поверхности. Трехмерная скользящая боковая поверхность, с возможностью их обработки жидкими мазями скольжения (3D Gliding Sidewall). Сотовый сердечник в сочетании с карбоновыми волокнами. Каждая лыжа имеет показатели: FA; HR; SVZ. | **2** |
| 10.1 | Мысок с отверстием и трехмерная пятка из ультралегких ламинатов | наличие |  |
| 10.2 | Интегрированная платформа для установки креплений без шурупов с возможностью устанавливать и регулировать крепления без дополнительных инструментов | наличие |  |
| 10.3 | Геометрия | 41-44-44 |  |
| 10.4 | База | WC plus (теплые) |  |
| 10.5 | Жесткость | medium (средние) |  |
| 10.6 | FA | 75/80 |  |
| 10.7 | HR | 1.8/1.94 |  |
| 10.8 | Вес при ростовке 186 см/гр. | не более 1030 |  |
| 10.9 | Ростовка | 186 | 2 |
| **11.** | **Беговые лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D SК экип/серия (или эквивалент)** | **Профессиональные гоночные лыжи для конькового хода *серия «Спортцех»***  Технология холодной склейки скользящей поверхности. Трехмерная скользящая боковая поверхность, с возможностью их обработки жидкими мазями скольжения (3D Gliding Sidewall). Сотовый сердечник в сочетании с карбоновыми волокнами. Каждая лыжа имеет показатели: FA; HR; SVZ. | **1** |
| 11.1. | Мысок с отверстием и трехмерная пятка из ультралегких ламинатов | наличие |  |
| 11.2 | Интегрированная платформа для установки креплений без шурупов с возможностью устанавливать и регулировать крепления без дополнительных инструментов | наличие |  |
| 11.3 | Геометрия | 41-44-44 |  |
| 11.4 | База | WC plus  (теплые) |  |
| 11.5 | Жесткость | soft (мягкие) |  |
| 11.6 | FA | 63.7/68.8 |  |
| 11.7 | HR | 1.8/2.00 |  |
| 11.8 | Вес при ростовке 186 см/гр. | не более 1030 |  |
| 11.9 | Ростовка | 181 | 1 |
| **12.** | **Беговые лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D SК экип/серия (или эквивалент)** | **Профессиональные гоночные лыжи для конькового хода *серия «Спортцех»***  Технология холодной склейки скользящей поверхности. Трехмерная скользящая боковая поверхность, с возможностью их обработки жидкими мазями скольжения (3D Gliding Sidewall). Сотовый сердечник в сочетании с карбоновыми волокнами. Каждая лыжа имеет показатели: FA; HR; SVZ. | **1** |
| 12.1 | Мысок с отверстием и трехмерная пятка из ультралегких ламинатов | наличие |  |
| 12.2 | Интегрированная платформа для установки креплений без шурупов с возможностью устанавливать и регулировать крепления без дополнительных инструментов | наличие |  |
| 12.3 | Геометрия | 41-44-44 |  |
| 12.4 | База | WC cold (холодные) |  |
| 12.5 | Жесткость | stiff (жесткие) |  |
| 12.6 | FA | 95.2/100 |  |
| 12.7 | HR | 2.00/2.20 |  |
| 12.8 | Вес при ростовке 186 см/гр. | не более 1030 |  |
| 12.9 | Ростовка | 191 | 1 |
| **13.** | **Беговые лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D SК экип/серия (или эквивалент)** | **Профессиональные гоночные лыжи для конькового хода *серия «Спортцех»***  Технология холодной склейки скользящей поверхности. Трехмерная скользящая боковая поверхность, с возможностью их обработки жидкими мазями скольжения (3D Gliding Sidewall). Сотовый сердечник в сочетании с карбоновыми волокнами. Каждая лыжа имеет показатели: FA; HR; SVZ. | **1** |
| 13.1 | Мысок с отверстием и трехмерная пятка из ультралегких ламинатов | наличие |  |
| 13.2 | Интегрированная платформа для установки креплений без шурупов с возможностью устанавливать и регулировать крепления без дополнительных инструментов | наличие |  |
| 13.3 | Геометрия | 41-44-44 |  |
| 13.4 | База | WC Cold (холодные) |  |
| 13.5 | Жесткость | soft (мягкие) |  |
| 13.6 | FA | 65-70 |  |
| 13.7 | Вес при ростовке 186 см/гр. | не более 1030 |  |
| 13.8 | Ростовка | 181 | 1 |
| **14.** | **Беговые лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D SК экип/серия (или эквивалент)** | **Профессиональные гоночные лыжи для конькового хода *серия «Спортцех»***  Технология холодной склейки скользящей поверхности. Трехмерная скользящая боковая поверхность, с возможностью их обработки жидкими мазями скольжения (3D Gliding Sidewall). Сотовый сердечник в сочетании с карбоновыми волокнами. Каждая лыжа имеет показатели: FA; HR; SVZ. | **1** |
| 14.1 | Мысок с отверстием и трехмерная пятка из ультралегких ламинатов | наличие |  |
| 14.2 | Платформа IFP | наличие |  |
| 14.3 | Геометрия | 41-44-44 |  |
| 14.4 | База | WC Cold (холодные) |  |
| 14.5 | Жесткость | soft (мягкие) |  |
| 14.6 | FA | 70-75 |  |
| 14.7 | Вес при ростовке 186 см/гр. | не более 1030 |  |
| 14.8 | Ростовка | 181 | **1** |
| **15.** | **Беговые лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D SК экип/серия (или эквивалент)** | **Профессиональные гоночные лыжи для конькового хода *серия «Спортцех»***  Технология холодной склейки скользящей поверхности. Трехмерная скользящая боковая поверхность, с возможностью их обработки жидкими мазями скольжения (3D Gliding Sidewall). Сотовый сердечник в сочетании с карбоновыми волокнами. Каждая лыжа имеет показатели: FA; HR; SVZ. | **1** |
| 15.1 | Мысок с отверстием и трехмерная пятка из ультралегких ламинатов | наличие |  |
| 15.2 | Интегрированная платформа для установки креплений без шурупов с возможностью устанавливать и регулировать крепления без дополнительных инструментов | наличие |  |
| 15.3 | Геометрия | 41-44-44 |  |
| 15.4 | База | WC Cold (холодные) |  |
| 15.5 | Жесткость | soft (мягкие) |  |
| 15.6 | FA | 68-73 |  |
| 15.7 | Вес при ростовке 186 см/гр. | не более 1030 |  |
| 15.8 | Ростовка | 181 | 1 |
| **16.** | **Беговые лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D SК экип/серия (или эквивалент)** | **Профессиональные гоночные лыжи для конькового хода *серия «Спортцех»***  Технология холодной склейки скользящей поверхности. Трехмерная скользящая боковая поверхность, с возможностью их обработки жидкими мазями скольжения (3D Gliding Sidewall). Сотовый сердечник в сочетании с карбоновыми волокнами. Каждая лыжа имеет показатели: FA; HR; SVZ. | **1** |
| 16.1 | Мысок с отверстием и трехмерная пятка из ультралегких ламинатов | наличие |  |
| 16.2 | Интегрированная платформа для установки креплений без шурупов с возможностью устанавливать и регулировать крепления без дополнительных инструментов | наличие |  |
| 16.3 | Геометрия | 41-44-44 |  |
| 16.4 | База | WC Cold (холодные) |  |
| 16.5 | Жесткость | soft (мягкие) |  |
| 16.6 | FA | 75-80 |  |
| 16.7 | Вес при ростовке 186 см/гр. | не более 1030 |  |
| 16.8 | Ростовка | 187 | 1 |
| **17.** | **Беговые лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D SК экип/серия (или эквивалент)** | **Профессиональные гоночные лыжи для конькового хода *серия «Спортцех»***  Технология холодной склейки скользящей поверхности. Трехмерная скользящая боковая поверхность, с возможностью их обработки жидкими мазями скольжения (3D Gliding Sidewall). Сотовый сердечник в сочетании с карбоновыми волокнами. Каждая лыжа имеет показатели: FA; HR; SVZ. | **1** |
| 17.1 | Мысок с отверстием и трехмерная пятка из ультралегких ламинатов | наличие |  |
| 17.2 | Интегрированная платформа для установки креплений без шурупов с возможностью устанавливать и регулировать крепления без дополнительных инструментов | наличие |  |
| 17.3 | Геометрия | 41-44-44 |  |
| 17.4 | База | WC plus  (теплые) |  |
| 17.5 | Жесткость | Stiff (жесткие) |  |
| 17.6 | FA | 68-70 |  |
| 17.7 | Вес при ростовке 186 см/гр. | не более 1030 |  |
| 17.8 | Ростовка | 181 | 1 |
| **18.** | **Беговые лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D SК экип/серия (или эквивалент)** | **Профессиональные гоночные лыжи для конькового хода *серия «Спортцех»***  Технология холодной склейки скользящей поверхности. Трехмерная скользящая боковая поверхность, с возможностью их обработки жидкими мазями скольжения (3D Gliding Sidewall). Сотовый сердечник в сочетании с карбоновыми волокнами. Каждая лыжа имеет показатели: FA; HR; SVZ. | **2** |
| 18.1 | Мысок с отверстием и трехмерная пятка из ультралегких ламинатов | наличие |  |
| 18.2 | Интегрированная платформа для установки креплений без шурупов с возможностью устанавливать и регулировать крепления без дополнительных инструментов | наличие |  |
| 18.3 | Геометрия | 41-44-44 |  |
| 18.4 | База | WC plus  (теплые) |  |
| 18.5 | Жесткость | soft (мягкие) |  |
| 18.6 | FA | 70-75 |  |
| 18.7 | Вес при ростовке 186 см/гр. | не более 1030 |  |
| 18.8 | Ростовка | 181 | 1 |
| **19.** | **Беговые лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D SК экип/серия (или эквивалент)** | **Профессиональные гоночные лыжи для конькового хода *серия «Спортцех»***  Технология холодной склейки скользящей поверхности. Трехмерная скользящая боковая поверхность, с возможностью их обработки жидкими мазями скольжения (3D Gliding Sidewall). Сотовый сердечник в сочетании с карбоновыми волокнами. Каждая лыжа имеет показатели: FA; HR; SVZ. | **1** |
| 19.1 | Мысок с отверстием и трехмерная пятка из ультралегких ламинатов | наличие |  |
| 19.2 | Интегрированная платформа для установки креплений без шурупов с возможностью устанавливать и регулировать крепления без дополнительных инструментов | наличие |  |
| 19.3 | Геометрия | 41-44-44 |  |
| 19.4 | База | WC plus  (теплые) |  |
| 19.5 | Жесткость | stiff (жесткие) |  |
| 19.6 | FA | 90-95 |  |
| 19.7 | Вес при ростовке 186 см/гр. | не более 1030 |  |
| 19.8 | Ростовка | 191 | 1 |
| **20.** | **Беговые лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D SК (или эквивалент)** | **Профессиональные гоночные лыжи для конькового хода**  Технология холодной склейки скользящей поверхности. Трехмерная скользящая боковая поверхность, с возможностью их обработки жидкими мазями скольжения (3D Gliding Sidewall). Сотовый сердечник в сочетании с карбоновыми волокнами. | **2** |
| 20.1 | Мысок с отверстием и трехмерная пятка из ультралегких ламинатов | наличие |  |
| 20.2 | Интегрированная платформа для установки креплений без шурупов с возможностью устанавливать и регулировать крепления без дополнительных инструментов | наличие |  |
| 20.3 | Геометрия | 41-44-44 |  |
| 20.4 | База | WC Cold (холодные) |  |
| 20.5 | Жесткость | medium (средние) |  |
| 20.6 | Вес при ростовке 186 см/гр. | не более 1030 |  |
| 20.7 | Ростовка | 177 | 1 |
| 192 | 1 |
| **21.** | **Беговые лыжи FISCHER RCS SК PLUS MED IFP  (или эквивалент)** | **Профессиональные гоночные лыжи для конькового хода**  с технологией холодной склейки и облегченным  сотовым сердечником Air Core Carbon. | **7** |
|  | Мысок с отверстием из высокомолекулярного карбонового ламината | наличие |  |
| 21.1 | Интегрированная платформа для установки креплений без шурупов с возможностью устанавливать и регулировать крепления без дополнительных инструментов | наличие |  |
| 21.2 | Геометрия | 41-44-44 |  |
| 21.3 | База | WC Plus (теплые) |  |
| 21.4 | Жесткость | medium (средние) |  |
| 21.5 | Вес при ростовке 186 см/гр. | не более 1090 |  |
| 21.6 | Ростовка | 172 | 2 |
| 177 | 2 |
| 182 | 1 |
| 187 | 1 |
| 192 | 1 |
| **22.** | **Крепления FISCHER WORLD CUP CLASSIC IFP (или эквивалент)** | **Профессиональные гоночные крепления для классического хода** с фиксатором Safe Lock от случайного открытия. Установка и регулировка без инструментов.  Совместимы с лыжами, указанными в п.п. 1-9 | **12** |
| 22.1 | Фиксация | ручная |  |
| 22.2 | Жесткость | 7,0 |  |
| 22.3 | Вес, гр. | Не более 215 |  |
| **23.** | **Крепления FISCHER WORLD CUP SKATE IFP (или эквивалент)** | **Профессиональные гоночные крепления для конькового хода** с фиксатором Safe Lock от случайного открытия. Установка и регулировка без инструментов. | **14** |
| 23.1 | Фиксация | ручная |  |
| 23.2 | Жесткость | 11,0 |  |
| 23.3 | Вес, гр. | Не более 215 |  |
| **24.** | **Лыжные палки SWIX Triac 4.0 Aero (или эквивалент)** | **Профессиональные лыжные палки без темляков, с трубкой, имеющей усеченное каплевидное сечение** | **19** |
| 24.1 | Материал | Углеволокно UHM/HM |  |
| 24.2 | Быстрозаменяемые лапки TBS (сверхлегкие с алюминиевым штырьком) | наличие |  |
| 24.3 | Вес, гр/м | Не более 56 |  |
| 24.4 | Жесткость, мм | Не более 21 |  |
| 24.5 | Ростовка, см | 142.5 | 1 |
| 145 | 1 |
| 147.5 | 3 |
| 137.5 | 1 |
| 150 | 1 |
| 155 | 6 |
| 157,5 | 2 |
| 160 | 2 |
| 162,5 | 1 |
| 165 | 1 |
| **25.** | **Темляк для лыжных палок SWIX TRIAC 3.0 PRO FIT 3D (или эквивалент)** | **Профессиональный отстегивающийся темляк анатомический формы, совместимый с рукоятками SWIX Triac 3.0** | **8** |
| 25.1 | Размеры | L | 2 |
| M | 2 |
| S | 4 |
| **26.** | **Лыжные палки SKIGO ELIT (или эквивалент)** | Гоночные лыжные палки для беговых лыж, с быстро съёмными лапкамиукомплектованные пробковой рукояткой , темлякомElit. | **18** |
| 26.1 | Материал древка | 100% карбон |  |
| 26.2 | Материал ручки | 100% натуральная пробка |  |
| 26.3 | Диаметр рукоятки, мм | Не более 16 |  |
| 26.4 | Диаметр лапки, мм | Не более 8 |  |
| 26.5 | Ростовка, см | 130 | 4 |
| 135 | 2 |
| 140 | 2 |
| 145 | 3 |
| 155 | 2 |
| 160 | 1 |
| 165 | 2 |
| 170 | 2 |
| **27.** | **Лыжные ботинки FISCHER SPEEDMAX SKETE (или эквивалент)** | **Ультралегкие гоночные ботинки для конькового хода** | **4** |
| 27.1 | Карбоновая манжета с подкладкой из материала EVA | наличие |  |
| 27.2 | Специальная пропитка подкладки и стельки для устранения запаха | наличие |  |
| 27.3 | Трехмерное карбоновое шасси | наличие |  |
| 27.4 | Система быстрой шнуровки | наличие |  |
| 27.5 | Герметичная молния | наличие |  |
| 27.6 | Стелька с флисовым верхом и алюминиевой фольгой снизу | наличие |  |
| 27.7 | Подошва TURNAMIC® Speedmax | наличие |  |
| 27.8 | Колодка Race | наличие |  |
| 27.9 | Жесткость подошвы | stiff |  |
| 27.10 | Вес, р 42, гр | Не более 450 |  |
| 27.11 | Совместимость с креплениями NNN/Prolink/Turnamic | да |  |
| 27.12 | Размеры, EU | 41,0 (40,5) | 1 |
| 44,0 (43,5) | 2 |
| 45,0 (44,5) | 1 |
| **28.** | **Лыжные ботинки FISCHER SPEEDMAX SKETE WS (или эквивалент)** | **Ультралегкие гоночные ботинки для конькового хода** | **4** |
| 28.1 | Карбоновая манжета с подкладкой из материала EVA | наличие |  |
| 28.2 | Специальная пропитка подкладки и стельки для устранения запаха | наличие |  |
| 28.3 | Трехмерное карбоновое шасси | наличие |  |
| 28.4 | Система быстрой шнуровки | наличие |  |
| 28.5 | Герметичная молния | наличие |  |
| 28.6 | Стелька с флисовым верхом и алюминиевой фольгой снизу | наличие |  |
| 28.7 | Подошва TURNAMIC® Speedmax | наличие |  |
| 28.8 | Колодка Race Lady | наличие |  |
| 28.9 | Жесткость подошвы | stiff |  |
| 28.10 | Вес, р 38, гр | Не более 380 |  |
| 28.11 | Совместимость с креплениями NNN/Prolink/Turnamic | да |  |
| 28.12 | Размеры. EU | 36,5 (36,0) | 1 |
| 40,0 (39,5) | 2 |
| 41,0 (40,5) | 1 |
| **29.** | **Лыжные ботинки FISCHER SPEEDMAX CLASSIC (или эквивалент)** | **Ультралегкие гоночные ботинки для классического хода** | **4** |
| 29.1 | Специальная пропитка подкладки и стельки для устранения запаха | наличие |  |
| 29.2 | Трехмерное карбоновое шасси | наличие |  |
| 29.3 | Система быстрой шнуровки | наличие |  |
| 29.4 | Герметичная молния | наличие |  |
| 29.5 | Стелька с флисовым верхом и алюминиевой фольгой снизу | наличие |  |
| 29.6 | Подошва TURNAMIC® Speedmax | наличие |  |
| 29.7 | Колодка Race | наличие |  |
| 29.8 | Жесткость подошвы | soft |  |
| 29.10 | Вес, р 42, гр | Не более 350 |  |
| 29.11 | Совместимость с креплениями NNN/Prolink/Turnamic | да |  |
| 29.12 | Размеры. EU | 41,0 (40,5) | 1 |
| 44,0 (43,5) | 2 |
| 45,0 (44,5) | 1 |
| **30.** | **Лыжные ботинки FISCHER SPEEDMAX CLASSIC WS (или эквивалент)** | **Ультралегкие гоночные ботинки для классического хода** | **5** |
| 30.1 | Специальная пропитка подкладки и стельки для устранения запаха | наличие |  |
| 30.2 | Трехмерное карбоновое шасси | наличие |  |
| 30.3 | Система быстрой шнуровки | наличие |  |
| 30.4 | Герметичная молния | наличие |  |
| 30.5 | Стелька с флисовым верхом и алюминиевой фольгой снизу | наличие |  |
| 30.6 | Подошва TURNAMIC® Speedmax | наличие |  |
| 30.7 | Колодка Race Lady | наличие |  |
| 30.8 | Жесткость подошвы | soft |  |
| 30.9 | Вес, р 38, гр | Не более 300 |  |
| 30.10 | Совместимость с креплениями NNN/Prolink/Turnamic |  |  |
| 30.11 | Размеры. EU | 36,5 (36,0) | 1 |
| 39,0 (38,5) | 1 |
| 40,0 (39,5) | 2 |
| 41,0 (40,5) | 1 |
| **31.** | **Лыжные ботинки FISCHER CARBONLITE SKETE (или эквивалент)** | **Профессиональные лыжные ботинки для конькового хода** | **2** |
| 31.1 | Легкая карбоновая манжета с подкладкой из материала EVA | наличие |  |
| 31.2 | Внешняя стабилизирующая вставка из карбоновых волокон, присоединяющая манжету к ботинку | наличие |  |
| 31.3 | Герметичная молния | наличие |  |
| 31.4 | Подошва TURMAMIC® Race Skate | наличие |  |
| 31.5 | Жесткость подошвы | stiff |  |
| 31.6 | Вес, р 42, гр | Не более 590 |  |
| 31.7 | Совместимость с креплениями NNN/Prolink/Turnamic | да |  |
| 31.8 | Размеры. EU | 43 (42,5) | 1 |
| 44 (43,5) | 1 |

Поставляемые Товары, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а товары, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь **сертификат соответствия**.

Гарантийный срок – не менее 6 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара.

**Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, в отношении проведения испытаний, методов испытаний**

Товар должен быть новым, не иметь внешних повреждений. Товар должен поставляться в заводской упаковке.

**Требования к году (месяцу) изготовления товара**

Год изготовления товара – модель сезона не ранее 2019-2020г.г.