**Ведомость объемов работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ и единица измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Установка металлических оград с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м,  100 м ограды | 3 |
| 2 | Панели металлические сетчатые,  м2 | 429 |
| 3 | прим. Секция ограждения: длина 2,0 м, высота 2,0 м (материал: трубы профильные 15х15 мм),  шт. | 150 |
| 4 | Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 60х60 мм, толщиной стенки 2,0 мм,  10 м | 45 |