**«Утверждаю»**

Главный инженер

ООО «Водоканал г. Туймазы»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Г. Латыпов

«02» июля 2021 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку сборных железобетонных изделий

**Наименование, характеристика, количество поставляемого товара.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики товара (работы, услуги)** | **Единица измерения** |
| 1 | Кольцо КС15-9 | Кольцо КС 15-9: Стеновое кольцо рабочей камеры, внутренний диаметр – не менее 1500 мм, высота – не менее 890мм, толщина стенки – 90мм, внутри стеновых колец должны быть установлены ходовые скобы, расположенные по высоте кольца через 300 мм и выступающие от внутренней поверхности колец на 120 мм., ходовые скобы должны быть защищены от коррозии.  Примечание: 1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. ГОСТ8020-2016 | 100 шт. |
| 2 | Крышка 1ПП 15-2 | Крышка 1ПП 15-2: Плита перекрытия для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей, высота- не менее 150мм, диаметр – не менее 1680мм, первая группа по несущей способности,  Примечание: 1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. ГОСТ8020-2016 | 50 шт. |

.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шакиров Р.И.

Согласовано

Нач ПТО Нуретдинов Р.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Нач. РСУ Юнусов Р.И.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_