**Часть 2. Описание объекта закупки (Техническим заданием)**

**на поставку шкафа для реактивов кислостойкий для технопарка КВАНТОРИУМ МАУ "УИМЦ"**

**1. Предмет государственного контракта: Поставка шкафа для реактивов кислостойкий для технопарка КВАНТОРИУМ МАУ "УИМЦ"**

**2. Место поставки товара:** Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 41

**3. Сроки поставки товара:** С момента заключения договора в течение 40 (сорока) рабочих дней.

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет. Аванс не предусмотрен, оплата производится за фактически выполненный объем работы не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании товарной накладной по форме ТОРГ-12(«универсального передаточного документа») и представленных Поставщиком счета и счет-фактуры (при наличии), подписанных представителями Поставщика и Заказчика, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и выделенных лимитов бюджетных обязательств.

5. ОКПД2: 31.09.11.190 Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки.

6. Виды и количество (объем) поставляемого товара:

**Перечень мебели:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | Шкаф для реактивов кислотостойкий | Шт. | 1 |

**Характеристики мебели:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристика** |
| 1 | Шкаф для реактивов кислотостойкий | Высота не менее 1890 мм не более 1910 мм  Ширина не менее 600 мм не более 700 мм  Глубина не менее 450 мм не более 460 мм  Материал: Полипропилен  Описание: корпус из монолитного листового полипропилена с высокой химической стойкостью.  Выдвижных ящика: 2 шт.  Количество полок: 2 шт.  Закрывающиеся двери: наличие.  Металлический каркас с полимерным покрытием  Цвет: серый.  Отверстие с фланцем из полипропилена: наличие.  Расположение фланца: на верхней крышке шкафа  Предназначение фланца: для подключения к системе отвода воздуха. Диаметр фланца 200 мм.  Регулируемые опоры (0-30 мм) для компенсации неровностей пола: наличие в каркасе.  Дополнительная комплектация:  Вентилятор кислотостойкий (D200, 1200 м.куб.): 1  Кювета: 2 шт. |

**\* в технических характеристиках должны быть указаны конкретные показатели. Такие слова как: не менее, не более, или, должен быть и т.п., должны отсутствовать.**

**\* Обязательно указать страну происхождения товара**

7. Требования к качеству поставляемых товаров: товар должен быть новым. не восстановленным, выпускаться серийно и соответствовать характеристикам, указанным в п.6 технического задания.

8. Требования к упаковке поставляемого товара: товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки.

**9. Показатели соответствия поставляемого товара и отгрузки товара потребностям Заказчика:**

1. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, с предоставлением действующих сертификатов соответствия, технических паспортов производителя товара на русском языке, для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам.

2. Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах.

3. Поставка товара должна осуществляться транспортом Поставщика.

4. Отсутствующий в заявке Заказчика товар Поставщиком не поставляется, Заказчиком не принимается и не оплачивается.

5. При обнаружении после приемки Товара недостатков, недостач и иных несоответствий условиям договора Заказчик извещает об этом Поставщика в течение 48 часов.

6. Выявленный в процессе реализации Товар с производственными дефектами подлежит возврату Поставщику, что оформляется двусторонним актом, Товар подлежит замене. Вывоз Товара производится за счет Поставщика в течение 48 часов с момента уведомления.

7.При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и потребительские свойства которого являются улучшенными по сравнению с характеристиками Товара, указанными в договоре.

**10. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества:**

Должны быть представлены гарантии на весь объем поставляемых товаров – не менее 12 месяцев.

Товар должен быть произведен не ранее 2018 года.

**11.** Наличие сертификатов на материалы, санитарно-эпидемиологического заключения, сертификаты пожарной безопасности (при необходимости).

**12**. При поставке материалов Поставщик должен руководствоваться требованиями СНиП, ГОСТами, ПУЭ, указаниями Заказчика.