**Техническое задание**

**на поставку зимней спецодежды для нужд МУП «Жилкомсервис»**

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Описание и технические характеристики**  |
| 1 | Костюм мужской утепленный зимний | Назначение: для защиты от пониженных температур, эксплуатация в I, II, III, IV климатических поясах.Класс защиты: не ниже 3.Цвет: темно-синий.Комплектация: куртка+полукомбинезон.Ткань основная: смесовая (не более 65% полиэстер, не менее 35% хлопок)Плотность ткани, г/см2: не менее 210Куртка прямого силуэта, с закрытой центральной застежкой на петли и пуговицы и не менее одну сквозную петлю – соответствие.Материал утеплителя: синтепон.Количество слоев синтетического утеплителя в куртке: не менее 4.Суммарная плотность синтетического утеплителя, г/м2: не менее 400.Регулирующая кулиса и эластичная тесьма на талии спинки куртки и полукомбинезона по низу куртки – наличие.Внутренний ветрозащитный клапан куртки – наличие.Большой меховой воротник - наличиеУтепленный капюшон - наличие.Внутренние полушерстяные напульсники на рукавах- наличие. Световозвращающие полосы на куртке и полукомбинезоне - наличие.Ширина световозвращающих полос, мм: не менее 50.Съемный капюшон, пристегивающийся на петли и пуговицы, увеличенного объема, утепленный одним слоем утеплителя - наличие. Капюшон, оснащен козырьком с регулировкой объема по лицевому вырезу и хлястиком на затылочной части, фиксацией на контактную ленту- наличие. Высота подбородочной части капюшона, см: не менее 10. Фиксирование ушек между собой на контактную ленту или пуговицы - наличие.Количество пуговиц, шт.: не менее 2.Закрытые клапана боковых карманов куртки, входящие в боковой шов куртки - наличие.Внутренний карман для документов на левой полочке - наличие.Усиленные накладки в области локтей и колен для дополнительной защиты от истирания - наличие.Материал подкладки: нетканый Плотность материала подкладки, г/м2: не более 17. Эластичная тесьма в конструкции полукомбинезона на бретелях и на талии - наличие.Двухзамковая «молния» центральной застежки полукомбинезона - наличие Количество слоев синтетического утеплителя в полукомбинезоне: не менее 3.Суммарная плотность утеплителя в полукомбинезоне, г/м2: не менее 300. Разрывная нагрузка:- по основе, Н: не менее 1210, - по утку, Н: не менее 700.Стойкость к стиранию по плоскости, циклов: не менее 7800.Водоупорность ткани по пенетрометру, мм. вод. ст: не менее 225.Изменение размеров ткани после мокрой обработки:- по основе, %: не менее 1,4;- по утку, %: не менее 0,9.Раздирающая нагрузка:- основа, Н: не менее 48; - уток, Н: не менее 44. Логотип МУП «Жилкомсервис» на спинке куртки: наличие.Соответствие требованиям ГОСТ 12.4.303-2016 Одежда специальная для защиты от пониженных температур. |
| 2 | Костюм женский утепленный зимний | Назначение: для защиты от пониженных температур, эксплуатация в I, II, III, IV климатических поясах.Класс защиты: не ниже 3.Цвет: темно-синий.Комплектация: куртка+полукомбинезон.Ткань основная: смесовая (не более 65% полиэстер, не менее 35% хлопок)Плотность ткани, г/см2: не менее 210Куртка прямого силуэта, с закрытой центральной застежкой на петли и пуговицы и не менее одну сквозную петлю – соответствие.Материал утеплителя: синтепон.Количество слоев синтетического утеплителя в куртке: не менее 4.Суммарная плотность синтетического утеплителя, г/м2: не менее 400.Регулирующая кулиса и эластичная тесьма на талии спинки куртки и полукомбинезона по низу куртки – наличие.Внутренний ветрозащитный клапан куртки – наличие.Большой меховой воротник - наличиеУтепленный капюшон - наличие.Внутренние полушерстяные напульсники на рукавах- наличие. Световозвращающие полосы на куртке и полукомбинезоне - наличие.Ширина световозвращающих полос, мм: не менее 50.Съемный капюшон, пристегивающийся на петли и пуговицы, увеличенного объема, утепленный одним слоем утеплителя - наличие. Капюшон, оснащен козырьком с регулировкой объема по лицевому вырезу и хлястиком на затылочной части, фиксацией на контактную ленту- наличие. Высота подбородочной части капюшона, см: не менее 10. Фиксирование ушек между собой на контактную ленту или пуговицы - наличие.Количество пуговиц, шт.: не менее 2.Закрытые клапана боковых карманов куртки, входящие в боковой шов куртки - наличие.Внутренний карман для документов на левой полочке - наличие.Усиленные накладки в области локтей и колен для дополнительной защиты от истирания - наличие.Материал подкладки: нетканый Плотность материала подкладки, г/м2: не более 17. Эластичная тесьма в конструкции полукомбинезона на бретелях и на талии - наличие.Двухзамковая «молния» центральной застежки полукомбинезона - наличие Количество слоев синтетического утеплителя в полукомбинезоне: не менее 3.Суммарная плотность утеплителя в полукомбинезоне, г/м2: не менее 300. Разрывная нагрузка:- по основе, Н: не менее 1210, - по утку, Н: не менее 700.Стойкость к стиранию по плоскости, циклов: не менее 7800.Водоупорность ткани по пенетрометру, мм. вод. ст: не менее 225.Изменение размеров ткани после мокрой обработки:- по основе, %: не менее 1,4;- по утку, %: не менее 0,9.Раздирающая нагрузка:- основы, Н: не менее 48; - уток, Н: не менее 44. Логотип МУП «Жилкомсервис» на спинке куртки: наличие.Соответствие требованиям ГОСТ 12.4.303-2016 Одежда специальная для защиты от пониженных температур. |

\*Маркировку необходимо наносить несмываемой краской.

**Размерный ряд и количество:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Размер | Рост |
| 1 | Костюм женский утепленный зимний | Комплект | 12 | 48/50 | 161-166 |
| 12 | 48/50 | 167-172 |
| 4 | 54/56 | 161-166 |
| 4 | 54/56 | 167-172 |
| 2 | 60/62 | 161-166 |
| 2 | 60/62 | 167-172 |
| 4 | 44/46 | 167-172 |
| ИТОГО | 40 |
| 2 | Костюм мужской утепленный зимний | Комплект | 23 | 48/50 | 173-178 |
| 24 | 48/50 | 179-184 |
| 35 | 54/56 | 173-178 |
| 36 | 54/56 | 179-184 |
| 8 | 60/62 | 173-178 |
| 8 | 60/62 | 179-184 |
| 1 | 64/66 | 185-191 |
| ИТОГО | 135 |

**2.**  **Место поставки:** 694530, Россия, Сахалинская обл., г. Курильск, ул. Андрея Евдокимова 46Г (база МУП «Жилкомсервис»)

**3. Срок поставки и сборки товара:** в течение30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

3.1. В стоимость товара включена: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком.

**4.** **Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на [русском языке](http://www.pandia.ru/text/category/russkij_yazik/) (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара**

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором