**РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ**

**Техническое задание на поставку автомобиля УАЗ-39094 «Фермер» (или эквивалент) для нужд** [**ГБУ "СИВИНСКИЙ ЛЕСХОЗ"**](https://etpregion.ru/crm/company/details/3126/)

**1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Характеристики** |
| Марка, модель | УАЗ-39094 «Фермер» или эквивалент, в количестве: 1шт |
| **Двигатель** | |
| Рабочий объем двигателя, л | Не менее 2,693 |
| Диаметр цилиндра | Не менее 95 |
| Количество клапанов | Не менее 16 |
| Количество цилиндров | Не менее 4 |
| Максимальная мощность, кВт | Не менее 82.5 |
| Максимальная мощность, л.с. | Не менее 112 |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | Не менее 208 |
| Об/мин КВТ | Не менее 4000 |
| Об/мин ЛС | Не менее 4000 |
| Об/мин НМ | Не менее 3000 |
| Расположение двигателя | переднее, продольное |
| Расположение цилиндров | в ряд |
| Тип топлива | Бензиновый |
| Требования к топливу | Не ниже АИ-92 |
| Ход поршня | 94 |
| Экологический класс | Не ниже EURO5 |
| **Коробка передач** | |
| Тип трансмиссии | Не менее 5-ти ступенчатая, механическая |
| Тип привода | Полный |
| Количество передач | 5 |
| **Кузов** | |
| Количество дверей | Не менее 3 |
| Количество мест | Не менее 5 (4+1) |
| Раздаточная коробка | Механическая, 2-х ступенчатая с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью двух рычагов. |
| Ширина | Не менее 1970 мм |
| Высота с тентом | Не менее 2350 мм |
| Грузоподъемность | Не менее 1075 кг |
| Колесная база | Не менее 2550мм |
| Дорожный просвет | Не менее 210мм |
| Длина кузова | Не менее 4840мм |
| Цвет | По согласованию с заказчиком |
| **Подвеска** | |
| Передняя подвеска | Зависимая, неразрезной мост, рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, неразрезной мост, рессоры |
| Передний амортизатор | Газовые |
| Задний амортизатор | Газовые |
| **Вес и допустимые нагрузки** | |
| Максимальная масса, кг | Не менее 3070 |
| Минимальная масса, кг | Не более 2000 |
| **Динамика** | |
| Разгон 0-100 км/ч, c | Не более 36 |
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 115 |
| **Расход топлива** | |
| Город, л/100 км | Не более 20 |
| Смешанный, л/100 км | Не более 18 |
| Трасса, л/100 км | Не более 17 |
| **Тормозная система** | |
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые |
| Задний тормоз | барабанные |
| **Вместимость** | |
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | Не менее 3500 |
| Объём топливного бака, л | Не менее 50 |

**Комплектация**

|  |  |
| --- | --- |
| * Выключатель зажигания с противоугонным устройством | Наличие |
| * Ремни безопасности инерционные, на передних сидениях | Наличие |
| * Ремни безопасности в салоне поясной на среднем сидении по ходу движения и диагонально-поясные, на крайних сидениях по ходу движения | Наличие |
| * Единая комбинация приборов | Наличие |
| * Гидроусилитель руля | Наличие |
| * Многофункциональные подрулевые переключатели | Наличие |
| * Сидение водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки | Наличие |
| Раздаточная коробка двухступенчатая с механическим приводом | Наличие |
| * Блок реле и предохранителей (единый) | Наличие |
| * Световозвращатели на основании платформы | Наличие |
| * Передний бампер с накладками | Наличие |
| * Шины 225\75R16 | Наличие |
| * Информационно-предупреждающая табличка о закрывании видимости задних габаритных огней подвижными элементами (задним бортом или дверями задка) | Наличие |
| * Штампованные колеса R16 | Наличие |
| * Кабина 5-ти местная 3-х дверная с 3-х местным сидением по ходу движения | Наличие |
| * Платформа металлическая с тентом | Наличие |
| * Локеры на передних колесах | Наличие |
| * Мягкая обивка передних дверей | Наличие |
| * Мост передний "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4,625 | Наличие |
| * Мост задний "Спайсер" с блокировкой дифференциала и передаточным числом главной передачи - 4,625 | Наличие |
| * Ящик для мелких вещей в панели приборов с возможностью замены на магнитолу 1 DIN | Наличие |
| * Обивка салона мягкая | Наличие |
| * Устройство вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | Наличие |
| * Тормоза без АБС передние дисковые со "скрипунами" в колодках, задние барабанные под стальные трубопроводы | Наличие |
| * Блокировка дифференциала заднего моста | Наличие |
| * Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой | Наличие |
| * Отопитель салона | Наличие |

**2. Место поставки:** 617240 Пермский край Сивинский район с. Сива ул. Логовая, д.13

**3. Срок поставки:** В течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения договора.

**4. Условия поставки автомобиля:**

- Поставляемый автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении, год выпуска – не ранее 2021г.;

- поставляемый автомобиль должен быть технически исправным, готовым к эксплуатации и регистрации в органах ГИБДД, в споре и под запрещением не состоять, не быть обременен правами третьих лиц;

- качество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, и параметрам, установленным для данной модели автомобиля, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятым в Российской Федерации;

- товар должен иметь Сертификат соответствия с техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств»;

- предпродажная подготовка автомобиля регламентируется заводом изготовителем;

- пробег по показаниям спидометра при передаче Заказчику должен быть не более технологического внутризаводского;

- товар должен быть без следов механических повреждений на кузове и в салоне;

- поставщик гарантирует качество и надежность Товара в течение гарантийного срока, установленного на период не менее 24 месяцев или 80 000 км. пробега в зависимости от того, что наступит ранее, гарантия исчисляется со дня подписания Акта приема-передачи Товара. Гарантия распространяется на любые неисправности, возникшие по вине завода-изготовителя;

- в случае выхода из строя автомобиля поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- автомобиль должен отвечать требованиям безопасности, установленным для данного вида товара;

Цена Договора включает в себя стоимость Товара, все налоговые и таможенные платежи, НДС, сборы и иные платежи, связанные с выпуском Товара в свободное обращение и реализацией Товара Заказчику, затраты по хранению, страхованию и другие обязательные платежи, т.е. является конечной. В случае, если Поставщик самостоятельно поставляет товар Заказчику, стоимость поставки осуществляется за счет собственных средств Поставщика и не влияет на цену контракта.

Товар должен пройти предпродажную подготовку, о чем в сервисной книжке должна быть сделана соответствующая отметка, заверенная печатью.

При поставке товара Поставщик должен передать заказчику относящиеся к товару документы: счет-фактуру, накладную, акт приема-передачи, руководство по эксплуатации и сервисную книжку на русском языке, два комплекта ключей к автомобилю, документы необходимые для постановки товара на учет в ГИБДД: паспорт транспортного средства, документы, подтверждающие качество товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, гарантийные талоны и другие документы.