«Утверждаю»,
Директор ОГБПОУ «ИМК»
_______________________Кудрина Т.В.

ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ	
По	текущему ремонту кухни и коридора 3го этажа (левая сторона) в здании общежития Шуйского филиала ОГБПОУ «ИМК», расположенного по адресу: Ивановская область, город Шуя, пер. Милиционный дом 3	
(наименование здания или сооружения)	
	
(стадия проектирования)	
	
(наименование стройки,номер заказа)	
Архивные номера чертежей:		
Составил	ИП Павлов С.А.	
(подписи)	
Проверил	Заместитель директора по АХР Никонова О.А.	
(подписи)	
Авторы проекта		
(подписи)	
	
№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания	
1	2	3	4	5	6	
1	ФЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,154		
		1/0,154				
2	ФЕРр63-7-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,01		
		2/0,01				
3	ФЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	1,3602		
		3/0,3512 + 50/1,009				
4	ФЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,09		
		4/0,09				
5	ФЕРр67-4-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,1		
		5/0,06 + 65/0,04				
6	ФЕР15-01-049-01	Демонтаж.Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями	100 м2	0,011		
		6/0,011				
7	ФЕРр67-4-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,1		
		7/0,1				
8	ФЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,06		
		8/0,06				
9	ФЕРм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	0,06		
		9/0,06				
10	21.1.06.10-0239	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 3х4(ож)-1000	1000 м	0,006		
		10/0,006				
11	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,06		
		11/0,06				
12	24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	м	6		
		12/6				
13	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,22		
		13/0,22				
14	21.1.06.10-0522	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 2х2,5-1000	1000 м	0,01		
		14/0,01				
15	21.1.06.10-0521	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 2х1,5-1000	1000 м	0,012		
		15/0,012				
16	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,22		
		16/0,22				
17	20.2.05.04-0023	Кабель-канал (короб) 16х16 мм	м	22		
		17/22				
18	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,046		
		18/0,046				
19	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,2612		
		19/0,2612				
20	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	1,0312		
		20/0,3072 + 56/0,724				
21	ФЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2	0,3072		
		21/0,3072				
22	ФЕР15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,154		
		22/0,154				
23	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,154		
		23/0,154				
24	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,154		
		24/0,154				
25	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,0918		
		25/0,0918				
26	ФЕР10-05-009-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом	100 м2	0,011		
		26/0,011				
27	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,154		
		27/0,154				
28	ФЕРм08-03-594-02	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,04		
		28/0,04				
29	20.3.03.07-0057	Светильник линейный GM: L35-14-30-CM-54-L00-P	шт.	4		
		29/4				
30	ФЕРм08-03-594-01	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,08		
		30/0,08				
31	20.3.03.08-0012	Светильник точечный под зеркальную лампу мощностью: 40 Вт, тип RP-50, поворотный	шт.	8		
		31/8				
32	ФЕРм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,01		
		32/0,01				
33	20.4.03.05-0008	Розетка штепсельная для открытой проводки РШ-П-20-0-IP43- 01- 10/42	100 шт.	0,01		
		33/0,01				
34	ФЕР20-02-003-04	Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 200, размер 252х252 мм	шт.	2		
		34/2				
35	ФЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,0122		
		35/0,0122				
36	ФЕР17-01-005-01	Установка моек: на одно отделение	10 комплектов	0,4		
		36/0,4				
37	18.2.06.09-0004	Сифоны полимерные, гофрированные для мойки и умывальника с пластиковым выпуском	комплект	4		
		37/4				
38	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,01		
		38/0,01				
39	ФЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	0,154		
		39/0,154				
40	ФЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м	0,251		
		40/0,021 + 64/0,23				
41	ФЕР17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт.	0,4		
		41/0,4				
42	ФЕРм08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10	шт.	1		
		42/1				
43	20.4.04.05-0001	Ящик протяжной стальной К-654, IP54, размер 400x400x200 мм	шт.	1		
		43/1				
44	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01		
		44/0,01				
45	20.4.01.01-0032	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный	10 шт.	0,1		
		45/0,1				
46	ФЕРм38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	т	0,00876		
		46/0,00876				
47	23.3.06.04-0004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	30		
		47/30				
48	ФСЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,65188		
		48/0,8449 + 68/2,80698				
49	ФСЦпг03-02-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 10 км	1 т груза	3,65188		
		49/0,8449 + 69/2,80698				
50	ФЕРр56-9-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт.	0,05		
		51/0,05				
51	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,285		
		52/0,285				
52	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,293		
		53/0,293				
53	ФЕРр61-2-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,49		
		54/0,49				
54	ФЕРр61-4-09	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02		
		55/0,02				
55	ФЕР15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2	0,724		
		57/0,724				
56	ФЕР10-06-038-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой: с дверным проемом	100 м2	0,02		
		58/0,02				
57	ФЕР15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит	100 м2	0,285		
		59/0,285				
58	ФЕРр57-10-02	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,25 до 0,5 м2	100 мест	0,56		
		60/0,56				
59	ФЕР11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	100 м2	0,285		
		61/0,285				
60	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,285		
		62/0,285				
61	06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм	м2	29,07		
		63/29,07				
62	20.3.03.07-0051	Светильник линейный GM: L20-7-15-CM-54-L00-P	шт.	4		
		66/4				
63	ФЕРр67-9-01	Смена: выключателей	100 шт.	0,02		
		67/0,02