УТВЕРЖДАЮ:

Врио директора  
 ГАУ «Тавдинский ПНИ»   
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Д.Лебедева

«19 » октября 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку секционных гаражных ворот

1. **Заказчик:**Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат».  
  
2. **Место расположения Заказчика:** Свердловская обл., город Тавда, переулок Сельский 9.

3. **Поставщик:** Определяется по результатам запроса котировок в электронной форме.

4. **Источник финансирования:** *Средства, полученные при осуществлении приносящей доход деятельности.*

5. **Предмет поставки:** Секционные гаражные ворота

6. **Характеристика товара:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Наименование параметра** | **Значение параметра** | **Кол-во, штук** |
| Секционные гаражные ворота “DOORHAN” или эквивалент  ГОСТ 31174-2017  **Привод:**  **( 1 шт. - на ворота согласно данной закупки,**  **1-шт на установленные у Заказчика)**  **Пульт дистанционного управления:** | **Параметры проема:** |  | **1**  **2 штуки**  **2 штуки** |
| Ширина В, мм | 2970 |
| Высота Н, мм | 2550 |
| Притолока h, мм | 450 |
| Левый пристенок b1, мм | 500 |
| Правый пристенок b2, мм | 500 |
| Глубина помещения, мм | 10000 |
| Максимальный вес ворот, кг | Не более 180 |
| **Материал:** |  |
| Стен | Бетон |
| Потолка | Дерево |
| Притолоки | Бетон |
| Тип подъема: | Стандартный |
| **Панели:** |  |
| Звукоизоляция, дБ | Не менее 24 |
| Сопротивление ветровой нагрузке, В | Не менее 460 |
| Уплотнитель | Морозостойкий резиновый между секциями и по контуру |
| Плотность уплотнения, % | Не менее 100 |
| Полотно ворот | Стальные сэндвич-панели |
| Материал фурнитуры | Крашенная нержавеющая сталь |
| Направление открытия | Вверх |
| Дизайн панелей: | Доска |
| Толщина сендвич панели | Не менее 45 мм |
| Теплоизоляция | С заполнением теплоизолирующим материалом пенополиуретаном без фреона |
| **Цвет:** |  |
| С внешней стороны | RAL7004 серый |
| С внутренней стороны | RAL9003 белый |
| **Калитка:** | Отсутствует |
| **Окна:** |  |
| Количество | Не менее 2 шт. и не более 3 шт. |
| Размер окон | Не менее 635х330мм |
| **Расположение:** | Горизонтальное |
| **Привод:** |  |
| Потолочный | DoorHan SE-800 или эквивалент |
| Электропитание | 230B ± 10%; 50 Гц |
| Основной источник питания (питание мотор-редуктора, блока управления, аксессуаров и т.п.) | 120 VA, ~24VAC |
| Трансформатор привода для гаражных ворот: - номинальное первичное напряжение ~230 В с установившимся отклонением напряжения от 180 до 240В, частотой (50±0,4) Гц | Наличие |
| Максимальное тяговое усилие | Не менее Н 800 |
| Номинальное тяговое усилие | Не менее Н 350 |
| Максимальная скорость (на холостом ходу) | Не менее м/с 0,10 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | Не более 250 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | Не более 6 |
| Время непрерывной работы, мин | Не менее 4 |
| Максимальное количество циклов работы при номинальном усилии (при рабочем ходе 2,5м), циклов в час | Не менее 9 |
| Степень защиты привода | Не ниже IP20 |
| Диапазон рабочих температур привода | Не менее (от -20º С до +50ºС) |
| Номинальный крутящий момент | Не менее 7 Нм |
| Номинальная частота вращения | Не менее 90 (1±5%) об/мин |
| Передаточное отношение редуктора | Не менее 1:46 |
| Предохранитель высоковольтной части (FUSE) 6.3A 250V | Наличие |
| Ресурс | Не менее 25 000 циклов |
| Гарантия работоспособности привода | Не менее 3-х лет |
| Габаритные размеры привода | Не менее 417×235×116 мм |
| Защитное устройство от разрыва троса шт. | Не менее 2 |
| **Пульт:** |  |
| Радиоуправление динамический код | Не менее 433.92МГц |
| Дальность действия радиоуправления | Не менее 50м |
| Количество каналов | Не менее 2 |

7. **Требования эквивалентности:**

Товар - эквивалент должен обладать абсолютно идентичными характеристиками (физическими, химическими, эксплуатационными, техническими, функциональными, потребительскими) по сравнению с товаром, указанным в спецификации. Единственное допустимое различие между товарами, это – производитель и товарный знак.

8. **Общие требования к товару:**

Поставщик гарантирует, что он обладает правами собственника в отношении поставляемого товара, а также то, что товар прошел таможенную очистку в соответствии с законодательством РФ, является новым и не находится под обременением.   
 Товар поставляется в заводской упаковке. Упаковка должна обеспечивать сохранность от загрязнений, механических повреждений, атмосферных воздействий при транспортировке и хранении. Иметь комплект технической документации, руководство по использованию и эксплуатации.   
 Поставляемый товар должен соответствовать требованиям экологической безопасности и санитарным нормам, и быть обеспечен соответствующими сертификатами.

*Покрытие ворот должно обеспечивать защиту от коррозии, стойкость к истиранию и выцветанию, воздействию моющих средств и химикатов, перепадам температуры и влажности.*

9. **Стоимость товара:**

В стоимость товара входит стоимость указанного в Спецификации товара, стоимость упаковки, тары, маркировки, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, доставку до места назначения автомобильным транспортом **и установку**, а также все расходы Поставщика по страхованию, уплате сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. Цена является неизменной в течение всего периода поставки товара.

10. **Требования к транспортированию:**

Товар поставляется по адресу Заказчика за счет Поставщика, посредством закрытого транспорта, исключающего возможность воздействия внешних факторов на товар.

11. **Требования к приемке товара:**

Поставка товара должна сопровождаться официальными документами и сертификатом качества товара. Не допускается передача товара без документов, подтверждающих их качество.

Приемка товара осуществляется уполномоченными представителями Заказчика. Порядок проверки качества поставляемого товара устанавливается условиями договора, в соответствии с которым в случае поставки товара с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке, количеству или качеству, Заказчик вправе отказаться от приемки товара. В этом случае Заказчик не подписывает накладную о приемке товара и составляет акт, в котором описывает основания отказа от приемки товара и указывает срок для устранения допущенных нарушений.

12. **Требование к гарантии на товар:**

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара.

Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:

- сертификатом соответствия (декларацией о соответствии);

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством РФ. Все документы должны быть заверены печатью держателя сертификата.

Гарантийный срок исчисляется с момента подписания товарной (товарно-транспортной) накладной на Товар. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой товара. Гарантийный срок на Товар должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика). При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре дефектов, устранение которых требует ремонта, Поставщик обязан заменить такой товар или восстановить его своими силами.

Гарантия качества Товара распространяется на все составляющие и комплектующие его части.

Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

13.**Требования по сроку и месту поставки:**

Поставка осуществляется транспортом Поставщика (с условием погрузки и отгрузки товара силами Поставщика) в любой рабочий день недели с понедельника по пятницу с 8-00 до 15-00, ***в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента подписания договора.***

Место поставки: ГАУ «Тавдинский ПНИ»

Адрес поставки: 623950 Свердловская обл., г. Тавда, пер. Сельский ,9

Составил техническое задание:

Техник А.Р. Гиниатулин

Согласовано: