**Техническое задание**

* + - * 1. **на поставку автомобиля Рено Дастер (Renault DUSTER)**
        2. **комплектация Style или эквивалент**

**Предмет закупки:** автотранспортное средство Рено Дастер (Renault DUSTER) комплектация Stayl или эквивалент.

**Срок и место поставки** – **не позденее 20 декабря 2021г.**, место поставки адрес: Ленинградская область, г.Кингисепп, ул.Воровского, д.30. Так же возможен самовывоз Товара с территории Поставщика по соглашению Сторон.

**Количество:** 1 шт.

**Цвет:** в ассортименте

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | ***Технические характеристики*** | |
| 1. | Год выпуска | *Не ранее* 2021 года |
| 2. | Состояние | Новый, без следов механических повреждений и коррозии |
| 3. | Пробег | *Не более* 30 км |
| 4. | Коробка передач/ трансмиссия | Механическая /4х4 |
| 5. | Рабочий объем, см³ | *Не менее* 1998 |
| 6. | Число цилиндров | *Не менее* 4 |
| 7. | Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.)/ при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | *Не менее* 105 (*не менее* 143)/ *не менее* 5750 |
| 8. | Топливо | Бензин |
| 9. | Норма токсичности | *Не ниже* Евро-5 |
| 10. | Тип трансмиссии | Механика (МТ6) |
| 11. | Тип привода | Полный |
| 12. | Число передач | *Не менее* 6 |
| 13. | Электроусилитель рулевого управления | *Приветствуется* |
| 14. | Размерность шин | *Не менее* 215/65 R16 |
| 15. | ABS антиблокировочная система | *Наличие* |
| 16. | Система стабилизации (ESP) | *Наличие* |
| 17. | Дорожный просвет, мм | *Не менее* 210 |
| 18. | Гарантийный срок | *Не менее* 3 года или *не менее* 100 000 км пробега |
| 19. | Система Эра-Глонасс | *Наличие* |
| ***Дополнительные характеристики*** | | |
| 20. | Продольные рейлинги | *Наличие* |
| 21. | Зеркала заднего вида | *Наличие* |
| 22. | Передние и задние брызговики | *Наличие* |
| 23. | Колесные диски не менее 16" | *Наличие* |
| 24. | Пластиковая защита задних колесных арок (подкрылки) | *Наличие* |
| 25. | Тканевая обивка | *Наличие* |
| 26. | Места для хранения в передних и задних дверях | *Наличие* |
| 27. | Задние датчики парковки | *Наличие* |
| 28. | Противотуманные фары | *Наличие* |
| 29. | Центральный электрозамок с дистанционным управлением | *Наличие* |
| 30. | Кондиционер | *Наличие* |
| 31. | Датчики дождя и света | *Приветствуется* |
| 32. | Подогрев рулевого колеса | *Приветствуется* |
| 33. | Двухступенчатый подогрев передних сидений | *Наличие* |
| 34. | Обогрев лобового стекла и форсунок омывателя | *Наличие* |
| 35. | Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | *Наличие* |
| 36. | Передние электростеклоподъемники | *Наличие* |
| 37. | Регулировка руля по высоте и по вылету | *Наличие* |
| 38. | Регулировка водительского сидения по высоте | *Наличие* |
| 39. | Режим Eco | *Наличие* |
| 40. | Солнцезащитные козырьки для водителя и пассажира | *Наличие* |
| 41. | Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | *Наличие* |
| 42. | ABS антиблокировочная система + EBD система электронного распределения тормозных усилий + AFU система помощи при экстренном торможении | *Наличие* |
| 43. | Система ESP и комплекс электронных помощников | *Наличие* |
| 44. | Передние подушки безопасности водителя и пассажира | *Наличие* |
| 45. | Боковые подушки безопасности | *Приветствуется* |
| 46. | Задние подголовники | *Наличие* |
| 47. | Cистема креплений ISOFIX | *Наличие* |
| 48. | Ремни безопасности на передних сиденьях | *Наличие* |
| 49. | Набор автомобилиста | *Наличие* |
| 50. | Полноразмерное запасное колесо (16-дюймовое) | *Наличие* |
| 51. | Коврики салона и поддон в багажник | *Приветствуется* |
| 52. | **Страна сборки** | ***Россия*** |

Автотранспортное средство должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов и норм РФ.

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретаемое им автотранспортное средство отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам, заявленными Заказчиком данного транспортного средства.

**Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара**

Автотранспортное средство должно поставляться в полном комплекте согласно технической спецификации завода-изготовителя силами и за счет Поставщика по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, ул.Воровского, д.30. Так же возможен самовывоз Товара с территории Поставщика по соглашению Сторон.

Поставщик гарантирует качество и комплектность поставляемого автотранспортного средства.

Произвести поставку 1 (одного) автотранспортного средства со следующим комплектом документации и инструментов:

1. Паспорт транспортного средства;

2. Сервисная книжка (заполненная);

3. Сертификат соответствия на автомобиль и комплектующие;

4. Инструкция по эксплуатации на русском языке;

**Требования к гарантийному сроку и обслуживанию товара**

Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 36 месяцев или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Поставщик обязуется устранять недостатки согласно, гарантийных обязательств. Гарантия качества и гарантийное обслуживание Товара должны распространяться на все Товары и на все составляющие его (Товара) части (комплектующие изделия).

В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

**Гарантийный ремонт осуществляется на сертифицированных технических сервисах сети дилеров производителя Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления соответствующего уведомления (претензии) Поставщику и в радиусе не более 150 км от города Заказчика.**

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставленного Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличие сертификатов обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством. Предоставление гарантий качества осуществляется вместе с Товаром.

**Требования к качеству поставляемого товара**

Качество и комплектность должны соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в Российской Федерации, настоящим Техническим требованием.

Автотранспортное средство должно отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим условиям и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ на данный вид транспортного средства, а также комплектующие изделия и материалы подлежат соответствующей сертификации.

Автотранспортное средство должно быть поставлено новым, технически исправным, с отсутствием потерь эксплуатационных и качественных характеристик из-за складского хранения, не иметь дефектов, вмятин, царапин. Не должен находиться в залоге, под арестом или другим обременением.

Год выпуска автотранспортного средсва должен быть не ранее 2021 года.

Запрещена поставка автотранспортного средства:

1. Бывшего в употреблении (эксплуатации);

2. После капитального или восстановительного ремонта;

3. С восстановленными деталями, составными частями;

4. Восстановленными после аварии или непродолжительной эксплуатации.

**Требования к безопасности поставляемого товара**

Поставляемое автотранспортное средство должно обеспечивать безопасность дорожного движения, а также соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г. № 196-ФЗ, Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877.