**Техническое задание**

**на поставку оборудования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Характеристики** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Отрезная машинка пневматическая | Скорость вращения: 12000 мин-1 Рабочее давление: 6.3 бар Масса: 1,5 кг Длина: 222 мм Расход воздуха: 991 л/мин Резьба для подводящего ниппеля: 3/8" Мин. диаметр шланга: 9 мм | шт. | 5 |
| 2 | Пила пневматическая  DST 380 | Число тактов: 9500 в мин Рабочее давление: 6.3 бар Расход воздуха: 170 л/мин Резьба для подводящего ниппеля: 1/4" Мин. диаметр шланга: 9 мм Длина:215мм  Диаметр: 38 мм | шт. | 5 |
| 3 | Машинка зачистная ленточная пневматическая | Размер ленты: 13x457; 10х330 мм Макс. частота вращения (об/мин): 22000  Номинальная мощность, Вт 450 Расход воздуха: 27 л/мин | шт. | 5 |
| 4 | Машинка шлифовальная пневматическая | Рабочее давление: 6 bar Диаметр круга мм: 50 и 75 Расход воздуха: 651 л/мин Диаметр оправки шлифовальной машины: 51 мм и 76 мм Макс. частота вращения (об/мин): 20000 | шт. | 5 |
| 5 | Машинка шлифовальная пневматическая для шлифовки ЛКП | Число рабочих ходов 20 000 об/мин Частота вращ. при эксцентр. Движении:10 000 об/мин Ход шлифования: 7 мм Рабочее давление (напор): 6 бар Значение вибрации ah (по одной оси): 17 м/с² Значение вибрации ah (по трем осям):5,8 м/с² Расход воздуха при номинальной нагрузке: 310 л/мин Ø шлифтарелки: 150 мм Уровень звукового давления: 76 дБ(A) Масса:1 кг | шт. | 5 |
| 6 | Дрель пневматическая | Размер патрона, мм: 10  Расход воздуха, л/мин: 142 Давление, атм: 6.3 Частота вращения шпинделя, об/мин: 1800  Тип соединения рапид: (EURO) | шт. | 5 |

**2. Место поставки товара:**676770, Амурская область, Райчихинск, Пионерская, дом 31

**3. Срок поставки:**30 рабочих дней с момента заключения договора.

**4. Требования к качеству, безопасности, сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока годности, установленного заводом-изготовителем. В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.