# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**На поставку грузового автомобиля газель бизнес борт или эквивалент**

**1. Технические характеристики грузового автомобиля:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грузовой автомобиль газель бизнес борт или эквивалент в количестве 1 шт.** | |
| **Технические и функциональных характеристики:** | |
| **Кузов** | |
| Пассажировместимость | Не менее 2 |
| Количество мест | Не менее 3 |
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | Не менее 22 |
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | Не менее 24 |
| Погрузочная высота, мм | Не менее 960 |
| Внутренние габаритные размеры кузова: |  |
| - Длина, мм | Не менее 3089 |
| - Ширина, мм | Не менее 1978 |
| - Высота, мм | Не менее 1600 |
| - Высота бортовой платформы, мм | Не менее 400 мм |
| Объем кузова, куб. м | Не менее 9 |
| **Ходовая** | |
| База, мм | Не менее 2900 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип привода | Задний |
| Колея передних колес, мм | Не менее 1700 |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | Не менее 1560 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | Не менее 170 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | Не более 6,7 |
| **Масса** | |
| Полная масса, кг | Не менее 3500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | Не менее 1840 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины передних колес, кг | Не менее 1200 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины задних колес, кг | Не менее 2300 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | Не менее 26 |
| **Двигатель** | |
| Тип | Не менее 4-тактный Бензиновый впрысковый |
| Количество цилиндров | Не менее 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Диаметр цилиндров, мм | Не менее 96,5 |
| Ход поршня, мм | Не менее 92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | Не менее 2,69 |
| Номинальная мощность, нетто кВт | Не менее 78,5 |
| Номинальная мощность, л/с | Не менее 106,8 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н\*м | Не менее 220,5 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная | Не более 850 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин повышенная | Не менее 2950 |
| **Прочее** |  |
| Сцепление | Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом |
| Номинальное напряжение бортовой сети 12В | Наличие |
| Тент | Наличие |

**2**. **Место поставки товара:** 162677, Вологодская область, Череповецкий район, д. Солманское, д.36а

**3. Срок и условия поставки:**

3.1. В течение 10 календарных дней с даты заключения договора. В цену договора включаются все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на доставку товара по адресу Заказчика, расходы на погрузо-разгрузочные работы, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.

3.2. Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи.

**4. Общие требования к качеству товара:**

4.1. Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены на автомобиль, товар должен быть полностью укомплектован, все параметры товара, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены и не должна быть произведена замена его оборудования. Салон автомобиля не имеет повреждений. Всё штатное оборудование находится на предусмотренных изготовителем местах и в рабочем состоянии.

4.3. Допускается наличие технологического пробега, связанного с проведением предъявительских приемо-сдаточных испытаний и погрузкой, разгрузкой автомобиля.

4.4.Качество поставляемого товара, включая комплектующие изделия к нему, должны полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества, не должен иметь вмятин, царапин, дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов. Товар (и его составные части) должен быть серийным. Товар не должен находиться: в залоге, под арестом или другим обременением, должен быть укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи завода-изготовителя.

4.5. Поставляемый автомобиль должен быть новым не ранее 2021 года выпуска, не бывшие в эксплуатации, технически исправные, без дефектов и повреждений (деформаций, дефектов лакокрасочного покрытия, повреждений механической, ходовой, тяговой частей), не подвергавшиеся ремонту, прошедшие таможенное оформление (если необходимо), не обремененные правами третьих лиц, готовые к эксплуатации и регистрации, не использовались ранее в качестве тестовых.

**5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:**

5.1. Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик на момент поставки товара должен предоставить полный пакет разрешительной документации для регистрации в органах ГИБДД, в т.ч.:

- паспорт технического средства (оригинал) (далее ПТС) - 1 экз.;

- инструкцию по эксплуатации автомобиля на русском языке - 1 экз.;

- сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз;

- ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.;

- акты приема передачи автомобиля - 2 экз.;

- гарантийные талоны (в том числе на дополнительное оборудование) или аналогичные документы с указанием гарантийного периода, адресов сервисных центров;

- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).

**6.** **Требования к сроку действия гарантии Поставщика:**

6.1.Гарантийный срок на Товар и его сборку устанавливается в соответствии со сроком указанным заводом-изготовителем с момента получения товара Заказчиком по акту приема-передачи, но не менее 36 месяцев или 150 000 км пробега, при условии точного соблюдения Заказчиком всех правил технической эксплуатации транспортного средства, указанных в руководстве по эксплуатации. Срок гарантии на транспортное средство исчисляется с момента подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 и (или) Акта сдачи-приёмки Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. В течении гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе устранение дефектов.

6.2. Гарантийные обязательства исполняются в случае незамедлительного обращения к официальному дилеру и при предъявлении заказчиком неисправного автомобиля, а также свидетельства о регистрации и сервисной книжки на него с отметками, подтверждающими регулярное прохождение обязательного технического обслуживания у авторизованного дилера.

6.3. Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ.

6.4. Гарантийный срок на комплектующие изделия автомобиля считается равным гарантийному сроку на автомобиль и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на автомобиль.

6.5. Гарантия качества на комплектующие изделия автомобиля, замененные поставщиком в рамках, указанных выше гарантийных обязательств, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на автомобиль.

6.6. Поставщик гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 г. «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

6.7. В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков. Дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком, Поставщик гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».