Приложение № 2 к извещению о запросе

котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку мебели в ГАУСО СО «РЦ города Нижний Тагил»

**1. Объект закупки:** закупка мебели в ГАУСО СО «РЦ города Нижний Тагил»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Описание товара | Ед.изм. | Кол-во |
| 1. | Кухонный гарнитур №1 (комплект) | Общие параметры комплекта:Длина, мм: не менее 1790 и не более 1830Глубина, мм: не менее 590 и не более 610Высота, мм: не менее 2050 и не более 2070Материал: ЛДСПТолщина ЛДСП: не менее 16 ммТолщина столешницы: не менее 28 ммНожки: опора регулируемаяМатериал ножек: пластикШариковые направляющие – наличиеПетли: с доводчикомЦветовая палитра: корпус дуб сонома, фасады синие, оттенок по согласованию с заказчикомИнструкция по сборке – наличие | компл | 1 |
| Состав кухонного гарнитура №1 |
| 1.1. | Шкаф двухсекционный верхний | Ширина:не менее 1010 и не более 1030 мм;Высота:не менее 590 и не более 610 мм;Глубина:не менее 390 и не более 410 мм;Корпус ЛДСП "Дуб сонома"Толщина ЛДСП: не менее 16 ммФасад: ЛДСП ЛАЙТ Цвет: Бензин | шт. | 1 |
| 1.2. | Шкаф двухсекционный верхний | Ширина: не менее 770 и не более 790 мм;Высота: не менее590 и не более 610 мм;Глубина: не менее390 и не более 410 мм;Корпус ЛДСП "Дуб сонома"Толщина ЛДСП: не менее 16 ммФасад: ЛДСП ЛАЙТ Цвет: Бензин | шт. | 1 |
| 1.3. | Стол двухсекционный | Ширина: не менее 1010 и не более 1030 мм;Высота: не менее 840и не более 860мм;Глубина: не менее 590 и не более 610 мм;Корпус ЛДСП "Дуб сонома"Толщина ЛДСП: не менее 16 ммФасад: ЛДСП ЛАЙТ Цвет: БензинВрезка двухсекционной мойки 101\*60\*88 из нержавейки – наличиеНожки: черные регулируемые под цоколь | шт. | 1 |
| 1.4. | Стол двухсекционный | Ширина: не менее 770 и не более 790 мм;Высота: не менее 840 и не более 860 мм;Глубина: не менее 590 и не более 610 мм;Корпус ЛДСП "Дуб сонома"Толщина ЛДСП: не менее 16 ммФасад: ЛДСП ЛАЙТ Цвет: БензинНожки: черные регулируемые под цоколь | шт. | 1 |
| 1.5. | Отдельно стоящая столешница/стол с ламинированным покрытием | Ширина: не менее 500 мм;Длина: не менее 1180 мм;Крепление: КронштейнМатериал ножек: из нержавеющей стали, высота не менее 500 мм. | шт. | 1 |
| 1.6. | Фурнитура | Демпфер силиконовый врезной: не менее 16 шт.Евровинт для петли: не менее 32 штКлипса для цоколя МДФ: не менее 4 шт.Опора кухонная 100 мм: не менее 10 шт.Петля 4-х шарнирная накладная (H102A02/0112): не менее 16 шт.Рейлинговая ручка, 128мм: не менее 8 шт.Саморез 3,5х15: не менее 64 шт.Постформинг STANDART 28мм / Камешки 1(п/м): не менее 1,18 пог.м.Постформинг STANDART 28мм / Камешки 1(п/м): не менее 1,8 пог.м.Цоколь пластик H-96 мм Цоколь в ПВХ Н=100 мм, (4000 мм), Дуб сонома: не менее 1 шт.Шина для кухонных шкафов: не менее 1 шт.Заглушка П-образная для цоколя ПВХ, Н-100мм, Дуб сонома: не менее 2 шт. | компл | 1 |
| 1.7. | Эскиз |  |  |  |
| 2. | Кухонный гарнитур №2 (комплект) | Общие параметры комплекта:Длина, мм: не менее 2160 и не более 2200Глубина, мм: не менее 590 и не более 610Высота, мм: не менее 2050 и не более 2070Материал: ЛДСПТолщина ЛДСП: не менее 16 ммТолщина столешницы: не менее 28 ммНожки: опора регулируемаяМатериал ножек: пластикШариковые направляющие – наличиеПетли: с доводчикомЦветовая палитра: корпус дуб сонома, фасады синие, оттенок по согласованию с заказчикомИнструкция по сборке – наличие | компл | 1 |
| Состав кухонного гарнитура №2 |
| 2.1. | Шкаф односекционный верхний | Ширина: не менее 590 и не более 610 мм;Высота: не менее 590 и не более 610 мм;Глубина: не менее 390 и не более 410 мм;Корпус ЛДСП "Дуб сонома"Толщина ЛДСП: не менее 16 ммФасад: ЛДСП ЛАЙТ Цвет: Бензин | шт. | 1 |
| 2.2. | Шкаф двухсекционный верхний | Ширина: не менее 950 и не более 970 мм;Высота: не менее 590 и не более 610 мм;Глубина: не менее 390 и не более 410 мм;Корпус ЛДСП "Дуб сонома"Толщина ЛДСП: не менее 16 ммФасад: ЛДСП ЛАЙТ Цвет: Бензин | шт. | 1 |
| 2.3. | Шкаф односекционный верхний | Ширина: не менее 590 и не более 610мм;Высота: не менее 590 и не более 610мм;Глубина: не менее 390 и не более 410мм;Корпус: ЛДСП "Дуб сонома"Толщина ЛДСП: не менее 16 ммФасад: ЛДСП ЛАЙТ Цвет: Бензин | шт. | 1 |
| 2.4. | Стол односекционный | Ширина: не менее 590 и не более 610мм;Высота: не менее 590 и не более 610мм;Глубина не менее 490 и не более 510мм;Корпус: ЛДСП "Дуб сонома"Толщина ЛДСП: не менее 16 ммФасад: ЛДСП ЛАЙТ Цвет: БензинНожки: черные регулируемые под цоколь | шт. | 1 |
| 2.5. | Стол двухсекционный | Ширина: не менее 950 и не более 970мм;Высота: не менее 790 и не более 810мм;Глубина не менее 590 и не более 610мм;Корпус: ЛДСП "Дуб сонома"Толщина ЛДСП: не менее 16 ммФасад: ЛДСП ЛАЙТ Цвет: БензинВрезка двухсекционной мойки 52\*87\*100 из нержавейки – наличиеНожки: черные регулируемые под цоколь | шт. | 1 |
| 2.6. | Стол односекционный | Ширина: не менее 590 и не более 610мм;Высота: не менее 790 и не более 810мм;Глубина не менее 590 и не более 610мм;Корпус: ЛДСП "Дуб сонома"Толщина ЛДСП: не менее 16 ммФасад: ЛДСП ЛАЙТ Цвет: БензинНожки: черные регулируемые под цоколь | шт. | 1 |
| 2.7. | Отдельно стоящая столешница с ламинированным покрытием | Ширина: не менее 500 мм.Длина: не менее 1220 мм.Крепление: кронштейнМатериал ножек: из нержавеющей стали, высота не менее 500 мм. |  |  |
| 2.8.  | Фурнитура | Демпфер силиконовый врезной: не менее 32 шт.Евровинт для петли: не менее 32 шт.Клипса для цоколя МДФ: не менее 4 шт.Опора кухонная 100 мм: не менее 10 шт.Петля 4-х шарнирная накладная (H102A02/0112): не менее 16 шт.Рейлинговая ручка, 128мм: не менее 8 шт.Саморез 3,5х15: не менее 64 шт.Постформинг STANDART 28мм / Камешки 1(п/м): не менее 2,168 пог.м.Постформинг STANDART 28мм / Камешки 1(п/м): не менее 1,22 пог.м.Цоколь пластик H-96 мм Цоколь в ПВХ Н=100 мм, (4000 мм), Дуб сонома: не менее 1 шт.Шина для кухонных шкафов: не менее 2 шт.Заглушка П-образная для цоколя ПВХ, Н-100мм, Дуб сонома: не менее 2 шт. | компл | 1 |
| 2.9. | Эскиз |  |  |  |
| 3. | Кухонный гарнитур №3 (комплект) | Общие параметры комплекта:Длина, мм: не менее 1650 и не более 1680Глубина, мм: не менее 590 и не более 610Высота, мм: не менее 2050 и не более 2070Материал: ЛДСПТолщина ЛДСП: не менее 16 ммТолщина столешницы: не менее 28 ммНожки: опора регулируемаяМатериал ножек: пластикШариковые направляющие – наличиеПетли: с доводчикомЦветовая палитра: корпус дуб сонома, фасады синие, оттенок по согласованию с заказчикомИнструкция по сборке – наличие | компл | 1 |
| Состав кухонного гарнитура №3 |
| 3.1. | Шкаф двухсекционный верхний | Ширина: не менее 950 и не более 970 мм;Высота: не менее 590 и не более 610 мм;Глубина: не менее 390 и не более 410 мм;Корпус: ЛДСП "Дуб сонома"Толщина ЛДСП: не менее 16 ммФасад: ЛДСП ЛАЙТ Цвет: Бензин | шт. | 1 |
| 3.2. | Шкаф двухсекционный верхний | Ширина: не менее 690 и не более 710 мм;Высота: не менее 590 и не более 610 мм;Глубина: не менее 390 и не более 410мм;Корпус: ЛДСП "Дуб сонома"Толщина ЛДСП: не менее 16 ммФасад: ЛДСП ЛАЙТ Цвет: Бензин | шт. | 1 |
| 3.3. | Стол двухсекционный | Ширина: не менее 950 и не более 970 мм;Высота: не менее 790 и не более 810 мм;Глубина: не менее 490 и не более 510 мм;Корпус: ЛДСП "Дуб сонома"Толщина ЛДСП: не менее 16 ммФасад: ЛДСП ЛАЙТ Цвет: БензинВрезка двухсекционной мойки 51\*86\*100 из нержавейки – наличиеНожки: черные регулируемые под цоколь | шт. | 1 |
| 3.4. | Стол двухсекционный | Ширина: не менее 690 и не более 710мм;Высота: не менее 790 и не более 810 мм;Глубина: не менее 490 и не более 510 мм;Корпус: ЛДСП "Дуб сонома"Толщина ЛДСП: не менее 16 ммФасад: ЛДСП ЛАЙТ Цвет: БензинНожки: черные регулируемые под цоколь | шт. | 1 |
| 3.5. | Отдельно стоящая столешница с ламинированным покрытием | Ширина: не менее 500 мм.Длина: не менее 1100 мм.Крепление: кронштейнМатериал ножек: из нержавеющей стали, высота не менее 750 мм |  |  |
| 3.6. | Фурнитура | Демпфер силиконовый врезной: не менее 16 шт.Евровинт для петли: не менее 32 шт.Клипса для цоколя МДФ: не менее 4 шт.Опора кухонная 100 мм: не менее 10 шт.Петля 4-х шарнирная накладная (H102A02/0112): не менее 16 шт.Рейлинговая ручка, 128мм: не менее 8 шт.Саморез 3,5х15: не менее 64 шт.Постформинг STANDART 28мм / Камешки 1(п/м): не менее 1,66 пог.м.Постформинг STANDART 28мм / Камешки 1(п/м): не менее 1,1 пог.м.Цоколь пластик H-96 мм Цоколь в ПВХ Н=100 мм, (4000 мм), Дуб сонома: не менее 1 шт.Шина для кухонных шкафов: не менее 1 шт.Заглушка П-образная для цоколя ПВХ, Н-100мм, Дуб сонома: не менее 2 шт. | компл | 1 |
| 3.7.  | Эскиз |  |  |  |
| 4. | Кухонный гарнитур №4 (комплект) | Общие параметры комплекта:Длина, мм: не менее 2400 и не более 2430Глубина, мм: не менее 590 и не более 610Высота, мм: не менее 2050 и не более 2070 Материал: ЛДСПТолщина ЛДСП: не менее 16 ммТолщина столешницы: не менее 28 ммНожки: опора регулируемаяМатериал ножек: пластикШариковые направляющие – наличиеПетли: с доводчикомЦветовая палитра: корпус дуб сонома, фасады синие, оттенок по согласованию с заказчикомИнструкция по сборке – наличие | компл | 1 |
| Состав кухонного гарнитура №4 |
| 4.1. | Шкаф односекционный верхний | Ширина: не менее 650 и не более 670 мм;Высота: не менее 590 и не более 610 мм;Глубина: не менее 390 и не более 410 мм;Корпус: ЛДСП "Дуб сонома"Толщина ЛДСП: не менее 16 ммФасад: ЛДСП ЛАЙТ Цвет: Бензин | шт. | 1 |
| 4.2. | Шкаф двухсекционный верхний | Ширина: не менее 950 и не более 970 мм;Высота: не менее 590 и не более 610 мм;Глубина: не менее 390 и не более 410 мм;Корпус: ЛДСП "Дуб сонома"Толщина ЛДСП: не менее 16 ммФасад: ЛДСП ЛАЙТ Цвет: Бензин | шт. | 1 |
| 4.3. | Шкаф двухсекционный верхний | Ширина: не менее 790 и не более 810 мм;Высота: не менее 590 и не более 610 мм;Глубина: не менее 390 и не более 410 мм;Корпус: ЛДСП "Дуб сонома"Толщина ЛДСП: не менее 16 ммФасад: ЛДСП ЛАЙТ Цвет: Бензин | шт. | 1 |
| 4.4. | Стол односекционный | Ширина: не менее 640 и не более 660мм;Высота: не менее 790 и не более 810 мм;Глубина: не менее 640 и не более 660 мм;Корпус: ЛДСП "Дуб сонома"Толщина ЛДСП: не менее 16 ммФасад: ЛДСП ЛАЙТ Цвет: БензинНожки: черные регулируемые под цоколь | шт. | 1 |
| 4.5. | Стол двухсекционный | Ширина: не менее 950 и не более 970 мм;Высота: не менее 790 и не более 810 мм;Глубина: не менее 640 и не более 660 мм;Корпус: ЛДСП "Дуб сонома"Толщина ЛДСП: не менее 16 ммФасад: ЛДСП ЛАЙТ Цвет: БензинВрезка двухсекционной мойки 86\*66\*100 из нержавейки – наличиеНожки: черные регулируемые под цоколь | шт. | 1 |
| 4.6. | Стол двухсекционный | Ширина: не менее 790 и не более 810 мм;Высота: не менее 790 и не более 810 мм;Глубина: не менее 640 и не более 660 ммКорпус: ЛДСП "Дуб сонома"Толщина ЛДСП: не менее 16 ммФасад: ЛДСП ЛАЙТ Цвет: БензинНожки: черные регулируемые под цоколь | шт. | 1 |
| 4.7. | Отдельно стоящая столешница с ламинированным покрытием | Ширина: не менее 500 ммДлина: не менее 750 ммКрепление: кронштейнМатериал ножек: из нержавеющей стали, высота не менее 750 мм. |  |  |
| 4.8. | Фурнитура | Демпфер силиконовый врезной: не менее 34 шт.Евровинт для петли: не менее 34 шт.Клипса для цоколя МДФ: не менее 4 шт.Опора кухонная 100 мм: не менее 10 шт.Петля 4-х шарнирная накладная (H102A02/0112): не менее 16 шт.Рейлинговая ручка, 128мм: не менее 8 шт.Саморез 3,5х15: не менее 64 шт.Постформинг STANDART 28мм / Камешки 1(п/м): не менее 2,41 пог.м.Постформинг STANDART 28мм / Камешки 1(п/м): не менее 0,75 пог.м.Цоколь пластик H-96 мм Цоколь в ПВХ Н=100 мм, (4000 мм), Дуб сонома: не менее 1 шт.Шина для кухонных шкафов: не менее 2 шт.Заглушка П-образная для цоколя ПВХ, Н-100мм, Дуб сонома: не менее 2 шт. | компл | 1 |
| 4.9. | Эскиз |  |  |  |

 |  |

**2. Место поставки и сборки:** 622052, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Зари, дом 67, корпус А

2.1. В стоимость товара включена: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком, сборку и установку.

**3. Срок поставки и сборки:** в течение 45-ти календарных дней с даты заключения договора.

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

**5. Требования к упаковке, маркировке товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.