**Приложение №1**

**к документации об открытом аукционе в электронной форме**

**Техническое задание на поставку моторных масел, антифриза**

**для нужд МУП «Специализированная похоронная служба» г. Барнаула**

1. **Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Пластичная смазка, тип 1 | Соответствует требованиям ГОСТ 21150-2017  Предел прочности, при 80 °С, Па: не менее 200  Температура каплепадения, °С: Не ниже 185  Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания (Рс), Н: не менее 1380  Объем упаковки, кг: не более 18 | кг | 72 |
| 2 | Пластичная смазка, тип 2 | Тип смазки: EP-2  Число пенетрации при 25° С: не менее 265  Диапазон рабочих температур, °С: не менее от минус 15 до +160  Температура каплепадения, °С: не ниже 250  Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания, Н: не менее 3000  Объем упаковки, кг: 18 | кг | 72 |
| 3 | Масло моторное SAE 10W40 | Назначение: для карбюраторных двигателей  Тип: полусинтетическое  Вязкость: 10W-40  Индекс вязкости: не менее 145  Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: не менее 14,4 | л. | 400 |
| 4 | Масла дизельные М8Г2К или М10Г2 | Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с: не менее 8,1  Индекс вязкости: не менее 92  Объем упаковки: 200 л | л. | 400 |
| 5 | Масло гидравлическое МГЕ-46В (МГ-46В) | Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: не менее 5,8  Индекс вязкости: не менее 90 | л. | 400 |
| 6 | Масло трансмиссионное ТСП-15К | Соответствует требованиям ГОСТ 23652-79  Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с (сСт): не менее 14  Индекс вязкости: не менее 90 | л. | 60 |
| 7 | Масло трансмиссионное ТМ-5 | Вязкость кинематическая при 100 °С: не менее 16,1  Индекс вязкости: не менее 94 | л. | 45 |
| 8 | Жидкость охлаждающая «Антифриз» | Цвет: красный  Вид антифриза: карбоксилатный  Температура замерзания: не выше -30 | л. | 400 |
| 9 | Масло моторное SAE 5W30 | Назначение: для карбюраторных двигателей  Тип: полусинтетическое  Индекс вязкости: 5W30 | л. | 200 |

**2. Место поставки:** Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, Аносова 8 в рабочие дни с 8 до 16.00 в период с 08:00 до 16:00 час, перерыв с 12:00 до 13:00 час., выходной – суббота-воскресенье.

**3. Срок поставки:** с момента заключения договора по 31 декабря 2022 годапо заявкам заказчика (доставка в течение 7 дней после получения заявки).

Перечень документов, который обязан передать Поставщик Заказчику: Счет, Торг 12 при наличии счет фактуры или УПД.

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

**5. Требования к упаковке, маркировке товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.