**Техническое задание на поставку посуды и кухонного инвентаря**

**1.** **Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
| 1 | Гастроемкость без крышки25.99.12.112 | Вид: поддон Материал: нержавеющая сталь Толщина: не менее 0,8 ммОбъем: не менее 14 лГабаритные размеры: 530х325х100 мм | шт. | **10** |
| 2 | Гастроемкость без крышки25.99.12.112 | Вид: поддон Материал: нержавеющая сталь Толщина: не менее 0,8 ммОбъем: не менее 2,5 лГабаритные размеры: 530х325х20 мм  | шт. | **5** |
| 3 | Гастроемкость без крышки25.99.12.112 | Вид: поддон Материал: нержавеющая сталь Толщина: не менее 0,8 ммОбъем: не менее 9 лГабаритные размеры: 530х325х65 мм  | шт. | **20** |
| 4 | Крышка для гастроемкостей25.99.12.112 | Вид: крышка Материал: нержавеющая сталь Толщина: не менее 0,8 ммДлина, мм: 530Ширина, мм: 325 | шт. | **30** |
| 5 | Котел низкий с крышкой25.99.12.112 | Котел (кастрюля) из нержавеющей стали с крышкой, Luxstahl профи или эквивалент. Тройное дно. Дно кастрюли должно быть трехслойное при этом средний слой – тепло-распределительный. Тепло-распределительный слой должен быть прочно и надежно, без зазоров соединен с дном. Дно кастрюли должно быть плоским, выпуклость дна не допускается. Поверхность кастрюли должна быть чистой, блестящей или матовой, допускается блестящая и матовая. Поверхность кастрюли не должна быть с вмятинами, с трещинами, с царапинами, с забоинами, с пузырями, с гофрами, не должна быть с острыми кромками, с расслоениями, с посторонними включениями, с волнистостями, с раковинами. Кастрюля должна иметь ручки в количестве 2 шт. Материал ручек коррозионностойкая сталь. Ручки должны быть прикреплены к корпусу кастрюли методом точечной сварки/пайки. Паяные или сварные соединения должны быть прочными, не должны быть с наплывами, с прожогами, с пузырями. Кастрюля должна поставляться в комплекте с крышкой. Крышка должна быть выполнена из коррозионностойкой стали. Крышка должна свободно устанавливаться, легко поворачиваться и прилегать к борту по всему периметру без перекосов и смещения. Кастрюля должна быть предназначена для мытья в посудомоечных машинах, с применением активных моющих средств. Характеристики изделия должны соответствовать ГОСТ 27002-2020. | шт. | **32** |
| Объем 20 литров, диаметр верха не менее 30 см, высота стенок от 30 см (Luxstahl кт416 или эквивалент профи) | 8 |
| Объем 35 литров, диаметр верха не менее 50 см, высота стенок 18 см (Luxstahl кт855 профи или эквивалент, низкий) | 8 |
| Объем 37 литров, диаметр верха не менее 36 см, высота стенок от 36 см (Luxstahl кт418 или эквивалент профи) | 8 |
| Объем 50 литров, диаметр верха не менее 50 см, высота стенок от 50 см (Luxstahl кт419 профи или эквивалент) | 8 |
| 6 | Кастрюля с крышкой25.99.12.112 | Кастрюля из нержавеющей стали с крышкой, Luxstahl или эквивалент. Тройное дно. Дно кастрюли должно быть трехслойное при этом средний слой – тепло-распределительный. Тепло-распределительный слой должен быть прочно и надежно, без зазоров соединен с дном. Дно кастрюли должно быть плоским, выпуклость дна не допускается. Поверхность кастрюли должна быть чистой, блестящей или матовой, допускается блестящая и матовая. Поверхность кастрюли не должна быть с вмятинами, с трещинами, с царапинами, с забоинами, с пузырями, с гофрами, не должна быть с острыми кромками, с расслоениями, с посторонними включениями, с волнистостями, с раковинами. Кастрюля должна иметь ручки в количестве 2 шт. Материал ручек коррозионностойкая сталь. Ручки должны быть прикреплены к корпусу кастрюли методом точечной сварки/пайки. Паяные или сварные соединения должны быть прочными, не должны быть с наплывами, с прожогами, с пузырями. Кастрюля должна поставляться в комплекте с крышкой. Крышка должна быть выполнена из коррозионностойкой стали. Крышка должна свободно устанавливаться, легко поворачиваться и прилегать к борту по всему периметру без перекосов и смещения. Кастрюля должна быть предназначена для мытья в посудомоечных машинах, с применением активных моющих средств. Характеристики изделия должны соответствовать ГОСТ 27002-2020. | шт. | **22** |
| Объем 3 литров. Диаметр верха – не менее 20 см | 4 |
| Объем 5 литров. Диаметр верха – не менее 22 см | 4 |
| Объем 9-10 литров. Диаметр верха – не менее 28 см | 10 |
| Объем 15 литров. Диаметр верха – не менее 30 см | 4 |
| 7 | Сковорода с крышкой25.99.11.111 | Технические характеристики сковороды-жаровни:Форма – круглаяМатериал – чугунТолщина стенок, мм 4Толщина дна, не менее 4,3 ммВысота, не менее 70 ммДлина, не менее 330,5 ммШирина, не менее 330,5 ммВнешний диаметр, не менее 33,5 смИспользование в духовке - даМойка в посудомоечной машине - даТип - жаровня | шт. | **6** |
| 8 | Сковорода25.99.12.112 | Сковорода Luxstahl 320 мм или эквивалент. Диаметр дна 220 мм. Диаметр верха 320 мм. Высота 50 мм. Материал - нержавеющая сталь. Покрытие антипригарное. Дно кастрюли должно быть трехслойное при этом средний слой – тепло-распределительный. Тепло-распределительный слой должен быть прочно и надежно, без зазоров соединен с дном. Дно кастрюли должно быть плоским, выпуклость дна не допускается. Крепление ручек к посуде (сварка, пайка, клепка, крепление винтами или комбинированное крепление) должно быть прочным. Изделие должно предназначено для мытья в посудомоечных машинах, с применением активных моющих средств. Характеристики изделия должны соответствовать ГОСТ 27002-2020. | шт. | **10** |
| 9 | Доска пластиковая22.29.23.110 | Тип - разделочная доскаМатериал - пластикОсобенности - двухсторонняя, мытье в посудомоечной машинеФорма прямоугольнаяТолщина от - 1.2 до 2 смДополнительная информация материал изготовления: полиэтилен высокого давления | шт. | **60** |
| Размер 30\*60. Цвет - красный | 10 |
| Размер 30\*60. Цвет - желтый | 10 |
| Размер 30\*60. Цвет - синий | 10 |
| Размер 30\*60. Цвет - серый | 10 |
| Размер 30\*60. Цвет - коричневый | 10 |
| Размер 30\*60. Цвет - зеленый | 10 |
| 10 | Чайник25.99.12.112 | Чайник 5л. Диаметр 225 мм. Высота 215 мм. Материал - нержавеющая сталь. Материал ручки - бакетил. Поверхность чайника не должна быть с вмятинами, с трещинами, с царапинами, с забоинами, с пузырями, с гофрами, не должна быть с острыми кромками, с расслоениями, с посторонними включениями, с волнистостями, с раковинами. Изделие должно предназначено для мытья в посудомоечных машинах, с применением активных моющих средств. Характеристики изделия должны соответствовать ГОСТ 27002-2020. | шт. | **20** |
| 11 | Ковш с крышкой25.99.12.112 | Ковш с крышкой АМЕТ или эквивалент. Толщина дна 6 мм. Материал - нержавеющая сталь. Толщина металла должна быть 0,60-1,00 мм. Крышка в комплекте. Крепление ручек к посуде (сварка, пайка, клепка, крепление винтами или комбинированное крепление) должно быть прочным. Изделие должно предназначено для мытья в посудомоечных машинах, с применением активных моющих средств. Характеристики изделия должны соответствовать ГОСТ 27002-2020. | шт. | **10** |
| Объем (л): 0.5, высота (см): не менее 7.0 | 2 |
| Объем (л): 1.0, высота (см): не менее 7.5 | 2 |
| Объем (л): 1.5, высота (см): не менее 9.0 | 3 |
| Объем (л): 2.0, высота (см): не менее 11.0 | 3 |
| 12 | Ведро с крышкой25.99.12.112 | Ведро металл, 10 л, с крышкой, Материал металлВысота не менее 26 см | шт. | **5** |
| 13 | Дуршлаг-сито на раковину25.99.12.112 | Дуршлаг - сито на раковину с выдвижными ручками (арт. кт1603) или эквивалент. Размер не менее 340\*235 мм. Материал - нержавеющая сталь. Размер ячеи 1,5 \*1,5 мм. Изделие должно быть предназначено для мытья в посудомоечных машинах, с применением активных моющих средств. Характеристики изделия должны соответствовать ГОСТ 27002-2020. | шт. | **10** |
| 14 | Дуршлаг - миска 25.99.12.112 | Дуршлаг - миска 345 мм. Материал нержавеющая сталь. Диаметр 345 мм. Высота 110 мм. Размер ячеи 2\*2 мм. Изделие должно быть предназначено для мытья в посудомоечных машинах, с применением активных моющих средств. Характеристики изделия должны соответствовать ГОСТ 27002-2020. | шт. | **10** |
| 15 | Дуршлаг конический 25.99.12.112 | Дуршлаг конический 240 мм с мелкой сеткой HENDI или эквивалент, Материал нержавеющая сталь, диаметр 240 мм. Высота 230 мм. Объем 3,5 л. Изделие должно быть предназначено для мытья в посудомоечных машинах, с применением активных моющих средств. Характеристики изделия должны соответствовать ГОСТ 27002-2020. | шт. | **20** |
| 16 | Сито с ручкой25.99.12.112 | Сито с ручкой. Материал изделия - нержавеющая сталь. Материал ручки - дерево. Изделие должно быть предназначено для мытья в посудомоечных машинах, с применением активных моющих средств. Характеристики изделия должны соответствовать ГОСТ 27002-2020. | шт. | **10** |
| Диаметр 350 мм. Размер ячеи 6\*6 мм | 5 |
| Диаметр 300 мм. Размер ячеи 1\*1 мм. | 5 |
| 17 | Грохот-сито25.99.12.112 | Грохот — сито для сортировки продуктов (круп, бобовых и т.д.) Luxstahl или эквивалент. Размер 390\*73 мм. Размер ячеи 6 \*6 мм. Материал - нержавеющая сталь. Изделие должно быть предназначено для мытья в посудомоечных машинах, с применением активных моющих средств. Характеристики изделия должны соответствовать ГОСТ 27002-2020. | шт. | **10** |
| 18 | Ложка столовая25.71.14.110 | Ложка столовая Длина, мм: не менее 190 и не более 210Материал: нержавеющая сталь Толщина, мм: не менее 1,8  | шт. | **500** |
| 19 | [Ложка](http://www.oreht.ru/modules.php?name=orehtPriceLS&op=ShowInfo&code=232518&cdir=88949&dbn=2) чайная25.71.14.110 | [Ложка](http://www.oreht.ru/modules.php?name=orehtPriceLS&op=ShowInfo&code=232518&cdir=88949&dbn=2) чайнаяДлина, мм: не менее 130 и не более 150 Материал: нержавеющая сталь Толщина, мм: не менее 1,3 | шт. | **200** |
| 20 | Вилка столовая25.71.14.110 | Вилка столоваяДлина, мм: не менее 190 и не более 210Материал: нержавеющая сталь Толщина, мм: не менее 1,8 мм | шт. | **300** |
| 21 | Ложка разливательная (половник)25.71.14.110 | Ложка разливательная (половник). Материал нержавеющая сталь. Толщина 1,2-2,5 мм. С мерным делением. Изделие должно быть предназначено для мытья в посудомоечных машинах, с применением активных моющих средств. Характеристики изделия должны соответствовать ГОСТ Р 51687-2021. | шт. | **60** |
| Объем не менее 90-110 мл. Длина 240 мм | 20 |
| Объем не менее 200-210 мл. Длина 260 мм | 20 |
| Объем не менее 240-260 мл. Длина 370 мм | 20 |
| 22 | Ложка гарнирная25.71.14.110 | Ложка гарнирная. Материал нержавеющая сталь. Толщина 1,2-2,5 мм. Длина 360-400 мм. Размер рабочей части: длина 90-110 мм, ширина 55-75 мм. С мерным делением. Изделие должно быть предназначено для мытья в посудомоечных машинах, с применением активных моющих средств. Характеристики изделия должны соответствовать ГОСТ Р 51687-2021. | шт. | **20** |
| 23 | Супница25.99.12.112 | Супница 2л из нержавеющей стали с крышкой, Амет классика или эквивалент. Вместимость: 2 л. Диаметр: 200 мм. Материал: нержавеющая сталь. Поверхность не должна быть с вмятинами, с трещинами, с царапинами, с забоинами, с пузырями, с гофрами, не должна быть с острыми кромками, с расслоениями, с посторонними включениями, с волнистостями, с раковинами. Супница должна быть предназначена для мытья в посудомоечных машинах, с применением активных моющих средств. Характеристики изделия должны соответствовать ГОСТ 27002-2020. | шт. | **35** |
| 24 | Молоток для отбивания мяса25.71.14.110 | Молоток для отбивания мяса. Материал нержавеющая сталь. Вес 330 гр. Петля для подвешивания: да. Изделие должно быть предназначено для мытья в посудомоечных машинах, с применением активных моющих средств. Характеристики изделия должны соответствовать ГОСТ 27002-2020.  | шт. | **10** |
| 25 | Терка универсальная трехгранная25.99.12.112 | Терка четырехгранная Viatto 23 см с ручкой или эквивалент. Материал: Нержавеющая сталь. Материал - нержавеющая сталь. Поверхность не должна быть с вмятинами, с трещинами, с царапинами, с забоинами, с пузырями, с гофрами, не должна быть с острыми кромками, с расслоениями, с посторонними включениями, с волнистостями, с раковинами. Изделие должно предназначено для мытья в посудомоечных машинах, с применением активных моющих средств. Характеристики изделия должны соответствовать ГОСТ 27002-2020.  | шт. | **10** |
| 26 | Поднос22.29.23.110 | Толщина: 3,25 ммРазмер подноса внешний: 530х330 ммРазмер рабочей поверхности: 485х285 ммВысота: 23 ммМатериал: полипропилен | шт. | **100** |
| 27 | Нож для хлеба25.71.14.110 | Нож для хлеба серия Tramontina Dynamic или эквивалент, с деревянной ручкой. Размер не менее 300х30х20 не более 320х40х30 мм. Твёрдость лезвия, не менее HRC53.Сталь AISI 420.Материал ручки Дерево. Клинки ножей для хлеба должны иметь пилочку с зубцами высотой не более 3,0 мм и шагом от 5 до 10 мм включительно. Изделие должно быть предназначено для мытья в посудомоечных машинах, с применением активных моющих средств. Характеристики изделия должны соответствовать ГОСТ Р 51687-2021.  | шт. | **20** |
| 28 | Стакан перфорированный для столовых приборов25.99.12.112 | Стакан перфорированный Luxstahl кт523В или эквивалент. Диаметр 110 мм. Высота 130 мм. Материал - нержавеющая сталь. Поверхность не должна быть с вмятинами, с трещинами, с царапинами, с забоинами, с пузырями, с гофрами, не должна быть с острыми кромками, с расслоениями, с посторонними включениями, с волнистостями, с раковинами. Изделие должно предназначено для мытья в посудомоечных машинах, с применением активных моющих средств. Характеристики изделия должны соответствовать ГОСТ 27002-2020. | шт. | **150** |

2. Доставка товара силами Поставщика, по адресу: 184511, Россия, Мурманская обл., г. Мончегорск, 10-й Гвардейской дивизии, д. 3

3. Срок поставки: 15 дней с момента заключения контракта.

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Товары по качеству, характеристикам, безопасности должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ 28389-89 «Межгосударственный стандарт. Изделия фарфоровые и фаянсовые. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»;

- ГОСТ Р 54575-2011 «Посуда фарфоровая. Технические условия»;

- ГОСТ Р 54156-2010 «Посуда и приборы столовые из коррозионно-стойкой стали для детей и подростков.Технические условия»;

- ГОСТ 32583-2013 «Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали»;

- ГОСТ 34117- 2017 «Посуда и приборы столовые из коррозионно-стойкой стали для детей и подростков. Технические условия»;

- ГОСТ Р 51687-2000 «Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали. Общие технические условия»;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срок указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

4.8. Поставляемые Товары должны быть совместимы между собой и обеспечивать совместное бесперебойное функционирование.

**5. Требования к упаковке, маркировке товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.