|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1являющееся неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме |

**Техническое задание**

на оказание транспортных услуг по перевозке автомобильным транспортом этилового спирта (в том числе денатурата)

1. **Наименование оказываемых услуг:** Услуги по перевозке спирта этилового ректификованного из пищевого сырья автомобильным транспортом **(ОКВЭД2 -** 49.41.1; **ОКПД2 -** 49.41.13.000**).**

2. **Количество выполняемых работ (оказываемых услуг):**

**2.1** 242 000 дал – до 300 км. от местонахождения Заказчика – 39,31 руб./дал.

* 1. 24 000 дал – до 1000 км. от местонахождения Заказчика – 51,56 руб./дал.
1. **Начальная (максимальная) цена договора:** 10 750 460,00 рублей.
	1. **Порядок оплаты по договору:** оплата 100% от суммы, указанной в счете, выставленном Перевозчиком, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подачи транспорта под погрузку.
2. **Место оказания услуг:**

Пункт разгрузки - Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д.18.

Перевозка груза осуществляется круглосуточно (в том числе ночное время, выходные и праздничные дни).

1. **Сроки оказания услуг:** период оказания транспортных услуг по перевозке спирта этилового: апрель 2023 – февраль 2024 г, по заявкам.
2. **Цели использования результатов услуг:** спирт этиловый используется для производства алкогольной продукции.
3. **Условия оказания услуг:**

Исполнитель должен обеспечить соответствие водительского состава и его квалификации требованиям «Правил дорожного движения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090, «Правил перевозки пассажиров и багажа», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112, иным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, и обычной практики эксплуатации Транспорта данного вида и условиям настоящего Договора с соблюдением правил дорожного движения (ПДД).

 Включая, но, не ограничиваясь: Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; ФЗ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», «Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (утв. Правительством РФ 14.02.2009).

 Водитель при перевозке груза от Перевозчика Заказчику должен иметь следующие обязательные документы:

* ***Водительское удостоверение необходимой категории;***
* ***Документы, подтверждающие право владения, пользования и распоряжения транспортным средством: ПТС и свидетельство регистрации транспортного средства;***
* ***Путевой лист;***
* ***Документы на груз ТТН, ТН, другие документы, предусмотренные правилами перевозки опасных грузов.***
* ***Страховой полис ОСАГО владельца ТС;***
* ***Транспортные документы (предусмотренные п 5.4.1 ДОПОГ);***
* ***Письменные инструкции (п.5.4.3 ДОПОГ);***
* ***Удостоверение личности каждого члена экипажа с фотографией (п.1.10.1.4 ДОПОГ);***
* ***Свидетельство о допущении транспортной единицы (п.9.1.3 ДОПОГ);***
* ***Свидетельство о подготовке водителя (п.8.2.1 ДОПОГ);***
* ***Специальное разрешение на перевозку грузов повышенной опасности.***

 **Водители участника должны** иметь квалификацию, позволяющую осуществлять управление транспортным средством соответствующей категории и класса, а также **обладать опытом вождения не менее 3 (трех) лет**.

1. **Требования к оказанию услуг:**

Спирт этиловый, или его раствор № ООН 1170 относится к 3 классу опасности, код F1, номер опасности 33, группа упаковки II. Его перевозка осуществляется в цистернах. Перевозка в цистернах малого объема экономически не оправдана. Для осуществления перевозки должны быть выполнены следующие требования:

1. При перевозке свыше 3000 литров необходимо специальное разрешение, выдаваемое Ространснадзором. Там прописывается ТС перевозчика, отправитель, получатель, маршрут следования, наименование опасного груза.
2. Транспортное средство типа FL.
3. Водитель должен иметь действующее ДОПОГ-свидетельство.
4. В ТС должен находится комплект перевозочных документов, оформленных согласно требований ДОПОГ и Росалкогольрегулирования.
5. Транспортное средство маркируется, исходя из типа перевозимого вещества.
6. Транспортное средство должно быть оснащено дополнительным оборудованием и средствами пожаротушения согласно требований ДОПОГ и РФ.
7. В процессе перевозки должны исполняться условия загрузки, положения и запреты перевозки, исходя из степени опасности перевозимого опасного груза.
8. **Требования к «Перевозчику»:**
* Перевозчик должен быть зарегистрирован в качестве **юридического лица,** в установленном порядке;
* Перевозчик **должен иметь действующую лицензию на осуществление перевозок этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (в том числе денатурата)**.
* Наличие собственного и/или арендованного автотранспорта;
* Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых услуг, к параметрам, установленным Заказчиком и предусмотренным ***техническими регламентами ТС в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации:***

 - ГОСТ р 51709-2001-требования безопасности к техническому состоянию грузового автомобиля, прицепы и полуприцепы, эксплуатируемые на дорогах;

- ГОСТ р 5727-88 Стекло безопасное для наземного транспорта;

- ГОСТ р52151-2003 Механические транспортные средства прицепы

Перевозка опасных грузов регулируется законом. Основной из таких законов носит название "Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов" (ДОПОГ).

1. Транспортные средства должны быть оборудованы цистернами, неразрывно связанными с транспортным средством.
2. Цистерны должны быть опломбированы и оснащены специальными техническими средствами регистрации в автоматическом режиме движения, которые обеспечивают передачу данных о перемещении таких транспортных средств на территории Российской Федерации, в том числе данных о текущем местоположении, пройденном маршруте, времени и местах стоянок, по спутниковым навигационным системам в автоматизированную систему контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации. Установка подтверждается сертификатами и декларациями о соответствии.
3. **Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг:** примерный объем спирта, поставляемый в адрес Заказчика – от 6000 дал в месяц. Возможны изменения, в зависимости от потребности Заказчика.

Предоставление транспортного средства Перевозчиком, необходимого для осуществления заявленных Заказчиком объемов перевозок, осуществляется в течение 48 часов с момента подачи Заказчиком Заявки.

1. **Требования к качеству выполнения услуг, в том числе методы оказания услуг, методики оказания услуг:**

Способ погрузки груза в транспортное средство: спирт отпускается только через мерники, прошедшие в установленные сроки государственную поверку, имеющие пломбы или клейма государственного поверителя и свидетельства об их поверке.

Перевозка груза выполняется транспортным средством. Автоцистерны для перевозки спирта должны быть исправными, с приспособлениями для наложения пломб в местах, где может быть доступ к спирту.

Перевозчик обязуется своевременно подготовить пропуск и разрешения на право проезда к местам погрузки и разгрузки грузов.

Экологический класс грузовика должен соответствовать: **Евро2 и выше**.

Грузоподъемность автотранспорта **34-40тонн**, **Автоцистерна**, вместимость до 3300 дал;

Грузоперевозка осуществляется **круглосуточно (в том числе ночное время, выходные и праздничные дни);**

Прием заявок осуществляется «Исполнителем» **с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.;**

**Наличие диспетчерской службы** у участника закупки (*подтверждается Участником в форме № 1 (Приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме).*

**Транспортные средства должны выходить на маршруты движения в технически исправном состоянии**, исправное техническое состояние эксплуатируемого автомобильного транспорта в соответствии к требованиям безопасности, техническому состоянию и методам проверок, установленным ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства.

*Подтверждается копиями действующих диагностических карт всех транспортных средств, планируемых для исполнения условий договора, предоставляемых для оказания Заказчику транспортных услуг.*

Транспортные средства должны выходить на маршруты движения, заправленные горюче-смазочными материалами и другими необходимыми эксплуатационными жидкостями в достаточных объемах, для оказания услуги согласно техническому заданию.

Транспортные средства должны иметь шины, соответствующие погодным условиям (сезону эксплуатации), соответствовать требованиям безопасности, техническому состоянию и методам проверок, установленных ГОСТ Р 51709-2001.

При технической неисправности (поломка, авария и т.д.) транспортного средства или проведения планового технического обслуживания (ремонта) одного или нескольких транспортных средств, задействованных на маршрутах движения Заказчика, Перевозчик обязан проинформировать об этом Заказчика и предоставить другое транспортное средство, соответствующее требованиям технического задания.

1. **Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов услуг:** Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых услуг, к параметрам, установленным Заказчиком и предусмотренным техническими регламентами ТС в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации:

 -ГОСТ р 51709-2001-требования безопасности к техническому состоянию грузового автомобиля, прицепы и полуприцепы, эксплуатируемые на дорогах;

- ГОСТ 32565-2013 Стекло безопасное для наземного транспорта;

- ГОСТ р52051-2003 Механические транспортные средства, прицепы.

Перевозка опасных грузов регулируется законом. Основной из таких законов носит название "Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов" (ДОПОГ).

Автоцистерны для перевозки спирта должны быть исправными, с приспособлениями для наложения пломб в местах, где может быть доступ к спирту, и иметь надпись "Огнеопасно" в соответствии с [ГОСТ 12.4.026-2015](http://www.zakonprost.ru/content/base/87150#a3197) "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности".

 **По вопросам технического задания контактное лицо:**

**Начальник ОМТС Самарханова Анна Владимировна тел. – +7-(3452) 43-29-58**