**Техническое задание**

**на поставку телевизора и кронштейна к телевизору**

1. **Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование  | Характеристика  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Телевизор LED IFFALCON 75H720 или эквивалент | **Общие параметры и питание**Тип: телевизор LEDПитание: 100-240 В~ 50/60 Гц**Экран**Тип подсветки экрана: DirectLED или эквивалентДиагональ экрана (дюйм): не менее 75``Диагональ экрана: не менее 190 смРасширение экрана: не менее 4К UltraHD, 3840х2160**Параметры матрицы**Частота обновления экрана: не менее 60 ГцТип матрицы: MVAЯркость: не менее 350 Кд/м2Контрастность: не менее 5000Уголобзора: не менее 178º/178ºОперационная система: Android ТV или эквивалентПоддержка SmartTV: наличиеТехнология локальной беспроводной сети: встроенный версии не менее 4 (802.11n)Цифровые тюнеры: не менее DVB-T, DVB-T2,DVB-S, DVB-S2Телетекст: наличиеМощность звука: не менее 30 ВТВоспроизведение с внешних источников: наличиеПоддерживаемые носители: USBВидео файлы и кодеки: не менее H.264, H.265,HEVC,VP9, MPEG-4, MPEG-2, VC-1Форматы аудиофайлов: не менее AC4, WMA, MP3, Графические файлы: не менее JPEG, BMP, PNG, JPGКоличество HDMIпортов: не менее 3Другие аудио/видео входы: композитный AV, антенный вход, вход спутниковой антенныКоличество USB: не менее 2Слот для CI/PCMCIA: наличиеBluetooth или эквивалент: наличиеПортEthernet: наличиеDVB CAM: наличиеВозможность настенного крепления: наличиеКомплектация: документация, пульт, кабель питания, батарейки | шт | 1 |
| 2. | Кронштейн для ТВ Harper TVFW-70 или эквивалент | Тип: кронштейн для ТВТип установки: от стены/потолкаТип подвеса: наклонно-поворотныйНаклон вверх: не менее 5ºНаклон вниз: не более 15 ºПоворот: не менее 120 ºМаксимальная нагрузка на кронштейн: не менее 60 кгПоддержка разных стандартов VESA: наличиеМинимальная диагональ экрана (дюйм): не менее 37”Максимальная диагональ экрана (дюйм): не более 80”Материал: металл | шт | 1 |

**2. Место поставки:** Забайкальский край, г. Чита ул. Ленина, д. 88.

**3. Срок поставки:** с момента заключения договора в течение 10 календарных дней, но не позднее 30.04.2023 года.

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

**5. Требования к упаковке, маркировке товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.