**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку ГСМ по топливным картам

**1. Технические характеристики товаров**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование товара** | **Требования к качеству закупаемой продукции** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Бензин автомобильный АИ-92  | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации (Издание с Поправкой)» и/или ГОСТ Р 51105-2020 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Бензин неэтилированный. Технические условия;- Экологический класс – не ниже К5;Октановое число:- по исследовательскому методу: не менее 92,0- по моторному методу: не менее 83,0-Массовая доля серы: не более 10 мг/кг; -Отсутствие механических примесей. | литр | 600 |
| 2 | Бензин автомобильный АИ-95  | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации (Издание с Поправкой)» и/или ГОСТ Р 51105-2020 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Бензин неэтилированный. Технические условия;- Экологический класс – не ниже К5;Октановое число:- по исследовательскому методу: не менее 95,0- по моторному методу: не менее 85,0-Массовая доля серы: не более 10 мг/кг; -Отсутствие механических примесей. | литр | 1800 |
| 3 | Дизельное топливо  | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)»Экологический класс – не ниже К5Сезонность: в зависимости от времени года (сезона), в которое приобретается топливо | литр | 200 |

**2. Требования к качественным характеристикам товаров:**

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.

**3. Условия поставки**. Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт путем безналичных расчетов на АЗС, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам. Топливная карта должна представлять собой номерную пластиковую карту с встроенной микросхемой, предназначенной для приобретения ГСМ на АЗС Поставщика, в пределах количества денежных средств на карте с учетом установленных лимитов, с обеспечением возможности срочной блокировки утерянной карты.

Поставка топлива осуществляется ежедневно и круглосуточно.

**4. Срок поставки:** с момента заключения договора по 31 декабря 2023 года.

**5. Место поставки:** топливо поставляется по топливным картам (талонам), отпуск топлива осуществляется на территории Республики Крым и в г. Евпатория.