**Дефектная ведомость**

на выполнение работ по монтажу системы аварийного освещения в здании МАДОУ Д/С № 5 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Советская, дом 14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,35 |
| 2 | ТССЦ-509-6291 | Светильник аварийный светодиодный LEDх40 6ч непостоянный IP (EL21 DC) | шт. | 35 |
| 3 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм² Объем=(41\*3)/100 | 100 шт. | 1,23 |
| 4 | ТССЦ-509-3669 | Клемма 3х0,08-2,5 мм (прокладка и монтаж сетей связи) | 100 шт. | 1,23 |
| 5 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 41 |
| 6 | ТССЦ-503-0679 | Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 HEGEL» размером 80х80х40 мм (прокладка и монтаж сетей связи) Объем=41/100 | 10 шт. | 4,1 |
| 7 | ТЕРм08-02-399-01 | Провода в коробах, сечением: до 6 мм²  Объем=400/100 | 100 м | 4 |
| 8 | ТССЦ-501-7965 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой их ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВт (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок (прокладка и монтаж сетей связи)  Объем=400/100 | 1000м | 0,4 |
| 9 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=400/100 | 100 м | 4 |
| 10 | ТССЦ-5091834 | Кабель-канал (короб) «Электропласт»: 40х25 мм  (прокладка и монтаж сетей связи)  Объем=400/100 | 100м | 4 |
| 11 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25А | 1 шт. | 2 |
| 12 | ТССЦ-509-2236 | Выключатели автоматические: “IEK” BA47-29 2P 16A характеристика С | шт. | 2 |
| 13 | ТЕРм08-03-599-12 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 2 |
| 14 | ТССЦ-509-6579 | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 2/4  Объем=2/10 | 10 шт. | 0,2 |