Техническое задание

на замену оборудования системы речевого оповещения и управления эвакуацией

1. **Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Прибор управления оповещением РОКОТ 5 ПУО-100 или эквивалент | Количество выходов подключения линий речевого оповещения: не менее 4Суммарная мощность оповещателей по линиям речевого оповещения: не менее до 200 ВтНоминальное напряжение на выходах речевого оповещения: 100 ВКоличество выходов подключения линий светового оповещения: не менее 2Количество линий управления: не менее 3Количество записанных заводских речевых сообщений: не менее 3Максимальная длина линии связи с усилителями, м: не менее 100Степень защиты оболочкой: не ниже IP30Габаритные размеры: не менее 420 х 370 х 140 мм | шт | 1 |
| 2 | Усилитель мощности РОКОТ 5 УМ или эквивалент | Количество зон оповещения: не менее 2Количество линий оповещения: не менее 4Максимальная суммарная нагрузочная способность линий оповещения: не менее 120 ВтКоличество линий светового оповещения: не менее 2Габаритные размеры: не менее 425\*360\*130 ммНапряжение питания от сети (переменный ток 50 Гц) от 165 до 253 ВМаксимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, в режиме оповещения при максимальном количестве АС и заряженных АБ: не более200 ВтКоличество устанавливаемых в прибор АБ 2 шт.: не менее 12 В | шт | 1 |

1. **Демонтаж старого оборудования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Прибор управления оповещением | шт | 1 |
| 2 | Усилитель мощности  | шт | 1 |

1. **Монтаж нового оборудования, соответствующего характеристикам, заявленным в п.1:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Прибор управления оповещением РОКОТ 5 ПУО-100 или эквивалент | шт | 1 |
| 2 | Усилитель мощности РОКОТ 5 УМ или эквивалент | шт | 1 |

**4. Место поставки и монтажа товара:** 623342 Свердловская область, Артинский район, поселок городского типа Арти, ул. Бажова, здание 89.

**5. Срок поставки и монтажа товара:** в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня подписания договора сторонами.

**6. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

6.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

6.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

6.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

6.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

6.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**7. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

7.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

7.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

7.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

7.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**8. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

8.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

8.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

8.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.