***Приложение 4***

***к Извещению о проведении закупки***

**Техническое задание**

**на поставку средств индивидуальной защиты**

1. **Предмет задания.**

Предметом данного технического задания (ТЗ) является поставка средств защиты (далее – СЗ) для сотрудников наземных служб, а также технического персонала, в том числе, выполняющего полеты в составе экипажа согласно параметрам, указанным в данном ТЗ.

1. **Общие положения.**
   1. Общие положения изложены в проекте договора поставки.
   2. В заявке на участие поставщик должен указать характеристики товаров и их фото (или макеты) в цвете.
   3. В срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты подписания контракта Поставщик должен представить образцы с характеристиками СИЗ и наглядным способом обмера с целью определения размеров СЗ (схема, видео инструкция).
   4. Поставка Товара осуществляется согласно заявкам Покупателя, силами и за счет средств Поставщика на склад Покупателя, в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента получения заявки. В случае поступления заявки на поставку СЗ объемом до 20 наименований, срок поставки такой партии не должен превышать 20 рабочих дней.
   5. Поставка осуществляется по адресу: 684005, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, ул. Звездная, д. 9/2
   6. Не менее чем за 5 рабочих дня до фактической даты поставки Поставщик направляет Покупателю уведомление на адрес электронной почты reception@aokap.ru с пометкой «Для МТС». В уведомлении указываются:

* марка, гос. номер транспортного средства Поставщика;
* ФИО и номер телефона водителя, а также прилагается скан его паспорта.
  1. Качество товара: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). В случае обнаружения некачественного или несоответствующего заявленным требованиям товара Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного товара в согласованные сроки за счет Поставщика.
  2. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия, заключение Минпромторга и т.п.) в случае установления действующим законодательством соответствующих требований. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).
  3. Упаковка каждой единицы товара должна быть в индивидуальный полиэтиленовый, или бумажно-полиэтиленовый пакет, или картонную коробку с указанием размера на видном месте, позволяющим не вскрывать упаковку для его обнаружения. Дополнительно весь товар должен быть упакован в упаковочную тару (коробку), обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и хранении. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, упаковка должна быть новой, неповрежденной при транспортировке и иметь соответствующую маркировку. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 80%.
  4. Срок предоставляемой гарантии: в соответствии с установленным производителем товара сроком гарантии на товар.

|  |
| --- |
| **Корпоративная символика:** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование изделия** | **Технические требования** | **Ориентировочный макет изделия** |
|  | **Перчатки с полимерным покрытием** | Перчатки должны быть изготовлены в соответствии с  **ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».**  Функциональные характеристики:   * Защитные перчатки должны быть предназначены для работы с сухими предметами, обеспечивают комфорт и надежный захват предметов. * Перчатки должны защищать от механических воздействий.   Технические характеристики:   * Перчатки должны быть изготовлены из трикотажного полотна, класса вязки не менее 13. * Перчатки должны быть пятипалые и не должны иметь швов. * На ладонной части требуется нанесение протектора из поливинилхлорида * Состав материала: хлопок не менее 75%, полиэфир не более 25% * Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011 * **Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011** * Партия изделия должна поставляться в упаковочном пакете, с указанием размера на видном месте, позволяющим не вскрывать упаковку для его обнаружения |  |
|  | **Перчатки защитные утепленные с полимерным покрытием** | Перчатки должны быть изготовлены в соответствии с **ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»**  Функциональные и технические характеристики:   * Перчатки должны быть для защиты рук от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений в холодную погоду * Перчатки требуются трикотажные вязанные, класса вязки не менее 7 * Перчатки необходимо выполнить из 100% полиакрилонитрила (ПАН) * На ладонной части требуется нанести точечное ПВХ-покрытие * Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011. * **Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.** * Партия изделия должна поставляться в упаковочном пакете, с указанием размера на видном месте, позволяющим не вскрывать упаковку для его обнаружения |  |
|  | **Рукавицы меховые с кожаным наладонником** | Рукавицы должны быть изготовлены в соответствии с  **ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»**  Функциональные и технические характеристики:   * Рукавицы должны быть предназначены для защиты рук от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений в условиях воздействия пониженных температур * Рукавицы должны быть изготовлены из плотной хлопчатобумажной или смесовой ткани, утеплитель – натуральная овчина. Наладонник должен быть изготовлен из натуральной кожи * Рукавицы должны быть предназначены для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах * Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 10581-91; ГОСТ 12.4.103-2020;ТР ТС 019/2011 * **Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011** * Партия изделия должна поставляться в упаковочном пакете, с указанием размера на видном месте, позволяющим не вскрывать упаковку для его обнаружения | Ð ÑÐºÐ°Ð²Ð¸ÑÑ Ð¼ÐµÑÐ¾Ð²ÑÐµ Ñ ÐºÐ¾Ð¶Ð°Ð½ÑÐ¼ Ð½Ð°Ð»Ð°Ð´Ð¾Ð½Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð¼ |
|  | **Перчатки утепленные чёрные для пилотов** | Перчатки должны быть изготовлены в соответствии с  **ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»**  Функциональные и технические характеристики:   * Перчатки зимние * Изготовлены из вязаного трикотажа (100% акрил) * Подкладка перчаток выполнена из флиса * Тыльная и ладонная части перчаток усилены накладками из кожевенного велюра толщиной 0,7–1,0 мм * Перчатки имеют межподкладочный утеплитель типа Тинсулейт или эквивалент * Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011 * **Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011** * Партия изделия должна поставляться в упаковочном пакете, с указанием размера на видном месте, позволяющим не вскрывать упаковку для его обнаружения | ÐÐµÑÑÐ°ÑÐºÐ¸ ÑÑÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð½ÑÐµ Ð²ÐµÐ»ÑÑ-ÑÑÐ¸ÐºÐ¾ÑÐ°Ð¶ Ñ ÑÑÐµÐ¿Ð»Ð¸ÑÐµÐ»ÐµÐ¼ Ð¢Ð¸Ð½ÑÑÐ»ÐµÐ¹Ñâ¢ |
|  | **Перчатки шерстяные черные** | Перчатки должны быть изготовлены в соответствии с  **ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»**;  Функциональные и технические характеристики:   * Перчатки должны быть изготовлены из полушерстяной пряжи * Перчатки должны иметь не менее двух слоев. Перчатки требуются пятипалые с удлиненной вязаной манжетой * Состав материала: шерсть не менее 75%, не более 80%; полиэфир не менее 25% * Обязательно наличие маркировки * Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011 * **Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011** * Партия изделия должна поставляться в упаковочном пакете, с указанием размера на видном месте, позволяющим не вскрывать упаковку для его обнаружения | ÐÐµÑÑÐ°ÑÐºÐ¸ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐµÑÑÑÑÐ½ÑÐµ |
|  | **Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла** | Краги должны быть изготовлены в соответствии с  **ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»**  Функциональные характеристики:   * Краги пятипалые должны быть предназначены для сварочных работ всех видов, работ с раскаленными предметами, с грубыми абразивными поверхностями, включая работы в холодных условиях * Краги должны обеспечивать высокую защиту от тепловых и механических воздействий – искр и брызг расплавленного металла, от ожога при контакте с открытым пламенем или раскаленной поверхностью, а также должны быть устойчивы к порезам, проколам и истиранию.   Технические характеристики:   * Краги должны быть пятипалые и изготовлены из кожевенного спилка толщиной не менее 1,2мм * Краги должны иметь подкладку в кисти руки, выполненную из мягкого и теплого ворсового хлопчатобумажного полотна плотностью не менее 280 г/кв.м * В области манжеты необходима манжета из плотной хлопчатобумажной ткани * Швы должны быть прошиты прочной огнестойкой нитью и могут быть усилены вставками из кожевенного спилка * Длина должна быть не менее 360 мм * Обязательно наличие маркировки * Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011 * **Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011** * Партия изделия должна поставляться в упаковочном пакете, с указанием размера на видном месте, позволяющим не вскрывать упаковку для его обнаружения |  |
|  | **Перчатки с нитриловым покрытием ладони** | Перчатки изготовлены в соответствии с ТР ТС 019/2011; EN 388;  Функциональные характеристики:   * Защитные перчатки маслобензостойкие, обладают стойкостью к истиранию, порезам, проколам в сочетании с эластичностью и превосходным захватом на гладких поверхностях.   Технические характеристики:   * Перчатки изготовлены из хлопкового полотна, и имеют нитриловое покрытие на 3/4 длины, нанесенное методом макания * Перчатки пятипалые с трикотажной манжетой * Основа выполнена из интерлочного хлопка * Перчатки не содержат силикон * Длина перчаток не менее 270 мм * Перчатки имеют защиту против истирания на уровне не ниже 3, устойчивы к порезам со степенью защиты не ниже 1, прочность на разрыв на уровне не менее 1, защита от прокола соответствует уровню не менее 1, а также стойкость к порезам по стандарту EN ISO на уровне не ниже А (2 ньютона по результатам испытаний) * Перчатки имеют соответствующую пиктограмму, согласно EN 388:2016 * Обязательно наличие маркировки * Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011; EN 388 * **Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011** * Партия изделия должна поставляться в упаковочном пакете, с указанием размера на видном месте, позволяющим не вскрывать упаковку для его обнаружения |  |
|  | **Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие** | Перчатки изготовлены в соответствии с ТР ТС 019/2011; EN 388; EN 511  Функциональные характеристики:   * Перчатки защищают от механических воздействий, устойчивы к маслам и нефтепродуктам, а также обеспечивают защиту от холода. Защитные свойства, которые обеспечивают перчатки: Нс, Нм, Ми   Технические характеристики:   * Перчатки кроеные, утепленные на триплированной основе * Основа состоит из трикотажного полотна из хлопчатобумажной пряжи с начесом + пенополиуретан + трикотажное полотно из хлопчатобумажной пряжи * Перчатки имеют сплошное полимерное, поливинилхлоридное (ПВХ) покрытие, обладающее морозостойкими свойствами * Перчатки имеют длинную трикотажную манжету * Внутренняя подкладка перчаток выполнена с антибактериальной обработкой * Перчатки яркого оранжевого цвета, для обеспечения дополнительной безопасности во время работы * Перчатки имеют защиту против истирания на уровне не ниже 3, устойчивы к порезам со степенью защиты 1, прочность на разрыв на уровне не менее 2, защита от прокола не ниже 1 и имеют соответствующую пиктограмму, согласно EN 388 * Перчатки соответствуют требованиям стандарта EN 511 и имеют согласно испытаниям следующие показатели: перчатки обеспечивают защиту от контактного холода на уровне не ниже 1; защиту от конвективного холода на уровне не ниже 1; уровень водонепроницаемости – не ниже 1 * Перчатки имеют соответствующую пиктограмму, согласно EN 511 * Обязательно наличие маркировки * Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011; EN 388; EN 511 * **Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011** * Партия изделия должна поставляться в упаковочном пакете, с указанием размера на видном месте, позволяющим не вскрывать упаковку для его обнаружения |  |
|  | **Перчатки виброзащитные** | Перчатки должны быть изготовлены в соответствии с ТР ТС 019/2011; EN 388  Характеристики:   * Перчатки вязаные комбинированные, выполнены из полиамида с добавлением бамбуковой нити (не менее 10%). Перчатки имеют широкую манжетную резинку * За счет бамбуковых волокон перчатки обладают антибактериальными свойствами. * Перчатки имеют сплошные защитные накладки из искусственной кожи в области ладонной части и пальцев. Демпфирующие накладки расположены сегментно * Виброзащитные подкладки на ладони и пальцах толщиной 4 мм эффективно снижают вибрации в диапазоне частот 250–1000 Гц согласно ГОСТ 12.4.002-97 * Сегментное расположение вибропоглощающих элементов обусловлено анатомическими особенностями ладони и обеспечивает удобство эксплуатации * Перчатки защищают от механических воздействий и имеют защиту против истирания на уровне не менее 2, устойчивы к порезам со степенью защиты не менее 2, прочность на разрыв на уровне не менее 4, защита от прокола на уровне не менее 2 * Обязательно наличие маркировки * Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011; EN 388 * **Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011** * Партия изделия должна поставляться в упаковочном пакете, с указанием размера на видном месте, позволяющим не вскрывать упаковку для его обнаружения | 5809 |
|  | **Перчатки кислотощелочестойкие** | Перчатки должны быть изготовлены в соответствии с ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.252-2013; EN 388; EN 420; EN 374.  Функциональные и технические характеристики:   * Перчатки должны быть изготовлены из 100% натурального латекса без наполнителей * Перчатки должны иметь хлопковое напыление. внутри перчатки, выполненное с антибактериальной обработкой, для предотвращения раздражения кожи рук * Перчатки требуется с рифленой поверхностью, для улучшения захвата влажных поверхностей * Перчатки должны защищать от кислот концентрацией до 80% и щелочей концентрацией до 40%, а также от спиртов и жиров * Перчатки должны обеспечивать высокую стойкость ко многим кислотам (до 80%) и щелочам (до 40%), спиртам, жирам и моющим средствам в сочетании с механической прочностью * Перчатки следует обработать хлором для повышения устойчивости к химическим соединениям * Перчатки должны защищать от механических воздействий и иметь устойчивость к порезам со степенью защиты не ниже 1, прочность на разрыв требуется на уровне не менее 2, защита от прокола должна быть не ниже чем на уровне 1 * Перчатки должны иметь соответствующую пиктограмму, согласно EN 388 * Толщина перчаток не менее 0,5 мм, не более 0,8мм., длина требуется не менее 300 мм, не более 350 мм * Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011; EN 388 * **Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011** * Партия изделия должна поставляться в упаковочном пакете, с указанием размера на видном месте, позволяющим не вскрывать упаковку для его обнаружения | ÐÐµÑÑÐ°ÑÐºÐ¸ Â«Ð­ÐºÑÑÑÐ°Â» |
|  | **Перчатки ПВХ** | Перчатки должны быть изготовлены в соответствии с ТР ТС 019/2011; EN 388:2016; EN ISO 374-1:2016; EN 511:2006  Функциональные характеристики:   * Перчатки должны защищать от механических воздействий, а также устойчивы к маслам и нефтепродуктам * Должны защищать от воздействия кислот, щелочей, а также от холода * Требуемые защитные свойства: Нс, Нм, К80, Щ40, Ми, Мп   Технические характеристики:   * Перчатки требуются маслобензостойкие высокопрочные, должны обладать устойчивостью к жирам, маслам и нефтепродуктам, а также должны обеспечивать защиту от воздействия кислот, щелочей * Поверхность перчаток требуется гладкая с двойным покрытием из высококачественного ПВХ. Основа необходима из плотного 100% хлопка * Длина перчаток требуется не менее 350 мм, не более 370мм * Перчатки должны обладать эластичностью, обеспечивать надежный захват на гладких поверхностях, одновременно защищая от сильных механических воздействий при грубых работах * Возможность стирки при не менее 40 °C * Перчатки должны иметь защиту против истирания на уровне не менее 2, устойчивы к порезам со степенью защиты на уровне не ниже 1, прочность на разрыв требуется на уровне не менее 2, защита от прокола должна быть на уровне не менее 1 * Перчатки должны иметь соответствующую пиктограмму, согласно EN 388 * Перчатки должны соответствовать требованиям стандарта EN 511 и иметь, согласно испытаниям, следующие показатели: обеспечивать защиту от контактного холода на уровне не менее 1; уровень водонепроницаемости на уровне не ниже 1 * Перчатки должны имеют соответствующую пиктограмму, согласно EN 511 * Наличие маркировки, которая соответствует ТР ТС 019/2011; EN 388 * **Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.** * Партия изделия должна поставляться в упаковочном пакете, с указанием размера на видном месте, позволяющим не вскрывать упаковку для его обнаружения | Перчатки «Йока Ойлер 35SP» |
|  | **Перчатки для защиты от химических воздействий (при наружной мойке ВС)** | Перчатки должны быть изготовлены в соответствии с ТР ТС 019/2011; EN 388; EN 511; EN 374  Функциональные и технические характеристики:   * Перчатки защищают от механических воздействий, устойчивы к маслам и нефтепродуктам, а также обеспечивают защиту от холода * Должны обеспечивать отличный захват сухих и замасленных поверхностей * Перчатки обеспечивают защиту от воздействия кислот (до 80%), щелочей (до 50%) * Шероховатая рабочая поверхность обеспечивает прекрасный захват на влажных и промасленных поверхностях * Перчатки изготовлены из высококачественного ПВХ, сохраняющего гибкость в условиях пониженных температур * Перчатки снабжены нарукавником из водонепроницаемого ПВХ, армированного полиамидом (длина не менее 35 см) для дополнительной защиты рук от брызг воды, химикатов и общепроизводственных загрязнений * Основа перчаток изготовлена из 100% хлопка * Перчатки предназначены для многоразового применения * Перчатки должны иметь защиту против истирания на уровне не менее 3, быть устойчивыми к порезам со степенью защиты не менее 1, прочность на разрыв должна быть на уровне не менее 2, защита от прокола на уровне не менее 1 * Перчатки имеют соответствующую пиктограмму, согласно EN 388-2016 * Перчатки должны соответствовать требованиям стандарта EN 511 и иметь, согласно испытаниям, следующие показатели: Перчатки должны обеспечивать защиту от контактного холода на уровне 1; защиту от конвективного холода на уровне 1; уровень водонепроницаемости на уровне 1 * Перчатки должны иметь соответствующую пиктограмму, согласно EN 511 * Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011; EN 388-2016; EN 511 * **Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011** * Партия изделия должна поставляться в упаковочном пакете, с указанием размера на видном месте, позволяющим не вскрывать упаковку для его обнаружения |  |
|  | **Перчатки резиновые для шиномонтажа ВС** | Перчатки должны быть изготовлены в соответствии с ТР ТС 019/2011; EN 374; EN 388; ГОСТ 12.4.252-2013  Функциональные характеристики:   * Перчатки должны защищать от механических воздействий; от нетоксичной пыли; от воды и растворов нетоксичных веществ; от нефти и нефтепродуктов; от вредных биологических факторов; от общих производственных загрязнений;   Технические характеристики:   * Перчатки необходимо изготовить из смеси латекса и неопрена * Перчатки должны иметь хлопковое напыление внутри перчатки, выполненное с антибактериальной обработкой, для предотвращения раздражения кожи рук * Перчатки должны иметь рифленуюповерхность для обеспечения надежного захвата * Перчатки требуются стойкие к растворам кислот, должны выдерживать воздействие кислот концентрацией с максимальным значением не менее чем 80% и щелочей, концентрацией с максимальным значением не менее чем 40% * Толщина перчаток должна составлять не менее 0,6 мм., длина не менее 300 мм, не более 330мм * Перчатки должны иметь стойкость к истиранию на уровне не менее 2, устойчивость к порезам на уровне не менее 1, сопротивление разрыву на уровне не менее 2, а также стойкость к порезам по стандарту EN ISO на уровне не ниже А (2 ньютона по результатам испытаний) * Перчатки должны иметь соответствующую пиктограмму, согласно EN 388:2016 * Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011; EN 388:2016   **Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011**   * Партия изделия должна поставляться в упаковочном пакете, с указанием размера на видном месте, позволяющим не вскрывать упаковку для его обнаружения | ÐÐµÑÑÐ°ÑÐºÐ° ÐÐ°Ð¹-ÐÐ¾Ð»Ð¾Ñ |
|  | **Перчатки усиленные, комбинированные со спилком КРС** | Перчатки, комбинированные со спилком изготовлены в соответствии с **ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты**  Функциональные характеристики:  Перчатки пятипалые предназначены для защиты от механических воздействий, общепроизводственных загрязнений, истирания, проколов и порезов.  Защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-2020) –Ми  Технические характеристики:  Перчатки имеют усиленную крагу, для дополнительной защиты запястья. Перчатки пятипалые и изготовлены комбинированным способом: основа перчаток выполнена из плотной смесовой ткани; рабочая поверхность ладони и пальцев выполнены из спилка КРС. Ладонная часть перчаток дополнительно усилена накладкой из кожевенного спилка.  Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011  **Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.**   * каждое изделие должно поставляться в упаковочной упаковке   гарантийный срок не менее 24 месяцев | https://sakhalin.technoavia.ru/img/product_images/4593.jpg?sc=model_zoom |
|  | **Нарукавники из полимерных материалов** | * Нарукавники должны быть выполнены без боковых швов * С двух сторон нарукавника должны быть цельные круговые резинки из натурального каучука или аналога, для крепления на руках * Нарукавники должны защищать от кислот и щелочей концентрации до 50%, продуктов нефтепереработки, масел и жиров * Материал изготовления: поливинилхлорид * Толщина: не менее 0,2 мм. * Длина нарукавников должна быть не менее 450 мм. * Партия изделия должна поставляться в упаковочном пакете, с указанием размера на видном месте, позволяющим не вскрывать упаковку для его обнаружения | ÐÐ°ÑÑÐºÐ°Ð²Ð½Ð¸ÐºÐ¸ Ð²Ð¸Ð½Ð¸Ð»Ð¾Ð²ÑÐµ Ð²Ð»Ð°Ð³Ð¾ÑÑÑÐ¾Ð¹ÑÐ¸Ð²ÑÐµ |

*\*Фотография, макет, эскиз (носят информативный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком).*