**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку стандартного морского контейнера**

**для нужд ООО ЦМИ «Урал-Гео».**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, количество, порядок и сроки поставки стандартного морского контейнера (далее - Товар) для нужд ООО ЦМИ «Урал-Гео» (далее – Заказчик), а также требования к качеству поставляемого Товара.

1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.11.03.01.99 ТОВАРЫ/ ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ/ МАТЕРИАЛЫ РАСХОДНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ/ МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ/ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ГОТОВЫЕ ПРОЧИЕ

1.3. Поставка Товара включает в себя:

- Производство/приобретение Товара;

- Доставку (перевозку) Товара в адрес Заказчика до места установки;

- Погрузочно-разгрузочные работы;

- Установку Товара (размещение Товара на месте установки, место установки Товара подготавливает Заказчик);

- Исполнение гарантийных обязательств.

1.3.1. Доставка (перевозка) Товара в адрес Заказчика до места установки, погрузочно-разгрузочные работы, установка Товара осуществляются силами и средствами Поставщика.

1.4. Адрес доставки и установки Товара: г. Уфа, ул. Армянская, дом 40.

1.5. Срок поставки и установки Товара: в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

1.6. В стоимость Товара включены все расходы Поставщика, в том числе: производство/приобретение Товара, тара, упаковка, доставка (перевозка), погрузочно-разгрузочные работы, установка, исполнение гарантийных обязательств, расходы по страхованию, уплату таможенных и иных пошлин, налоги, сборы, другие обязательные платежи, а также иные затраты, связанные с поставкой (доставкой), производством, приобретением Поставщиком Товара.

1.7. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

**2. Характеристики, описание и количество Товара:**

2.1. Наименование, количество и требуемые характеристики Товара указаны в Таблице № 1 настоящего Технического задания.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Товара** | **Техническое описание** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Стандартный морской контейнер  | Тип контейнера: Dry Cube (DC - Сухой контейнер)Объем: не менее 40 футов**Размеры внешние:**Длина, мм: не менее 12192 Ширина, мм: не менее 2438Высота, мм: не менее 2591 **Размеры внутренние:**Длина, мм: не менее 11998 Ширина, мм: не менее 2330Высота, мм: не менее 2350 **Дверной проем:**Ширина, мм: не менее 2286Высота, мм: не менее 2261 Число пар опорных (контактных) площадок у контейнера: не менее5Конструкция: стальнаяНазначение: для хранения различных грузов, не требующих специального температурного режима.На поверхностях контейнера не должно быть вмятин, дыр и прочих повреждений, а также ржавых, коррозированных участков: соответствиеКрыша контейнера: герметична без протеков. Информационная оригинальная табличка изнутри и снаружи контейнера. (Тип, номер, дата проверки и т.д.): наличиеМатериал корпуса: гофрированная (профилированная) сталь, которая устойчива к повреждениям и погодным условиям, с ребрами жесткостиМатериал каркаса: стальной профильДля защиты от коррозионных процессов контейнер с обеих сторон обработан специальными средствами и покрыт стойкими окрашивающими составами (должны соответствовать условиям эксплуатации в диапазоне предельных температур от -50 °С до +70 °С): соответствиеТип дверей: двустворчатые распашные с одного торца.Габариты дверного проема должны позволять обрабатывать грузы при помощи погрузчика. Наличие захватов, крепежных элементов и герметичных дверей должно обеспечивать максимальную приспособленность для перевозок разными способами. По контуру дверных створок имеются эластичные уплотнители для герметичности.Пол контейнера: застелен на всю площадь металлическим листом с настланным на него фанерным настилом.Запорные устройства: исправные и исключают случайное открытие дверей. Запорные устройства должны быть оборудованы устройствами для навешивания пломбы.Такелажные узлы, предназначенные для перегрузки и фиксации на транспортных средствах в наличии.Геометрию – модуль должен иметь форму идеального прямоугольного параллелепипеда.Цвет: заводская покраска.Грузоподъёмность: не менее 24400 кг. В контейнере недолжно быть маслянистых пятен, постороннего запаха, наклеек об опасном грузе. | шт. | 1 |

**3. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

3.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

3.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь подтверждающую документацию, торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

3.3. Товар может быть новым товаром или бывшим в употреблении, свободным от прав на него третьих лиц и других обременений.

3.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

3.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**4. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

4.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем, но не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами Товарной накладной (Унифицированная форма № ТОРГ-12) на соответствующую партию Товара

4.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

4.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

4.4. В случае устранения недостатков и дефектов Товара, гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов Товара по Договору до дня устранения недостатков и дефектов Товара либо до дня замены на аналогичный Товар. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, устранением недостатков Товара несёт Поставщик.