Утверждаю:  
Врио директора  
 ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Д.Лебедева  
«29» сентября 2023г.

**Описание объекта закупки**

**(техническое задание)**

на оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений на объектах ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ»

**1. Цель оказания услуг.** Целью оказания услуг является – повышение огнестойкости деревянных конструкций чердачных помещений ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ»

**2.** **Период оказания услуг**: с момента заключения договора **по 30 ноября 2023 года** (включительно). Оказание услуг должно осуществляться в рабочие дни, с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут (время местное).

**3. Наименование объектов Заказчика услуг, площадь подлежащая обработке:**

**Таблица №1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Площадь здания, м2 |
|  | Жилой корпус №2 (2-х этажное здание) | 3654,00 |
|  | Жилой корпус №1 (2-х этажное здание-обработка чердачное помещение над клубом, правое крыло) | 1070,00 |
|  | Банно прачечный комбинат | 254,00 |
|  | Административное здание (1-этажное) | 284,00 |
|  | Овощехранилище | 350,3 |
|  | Материальный склад | 530,6 |
|  | Итого: | 6142,90 |

**4. Требования к выполнению работ:**

4.1. В течение срока действия Договора соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих такую деятельность. Подрядчик должен обладать соответствующими правами и специальными разрешениями, необходимыми для проведения работ по настоящему Договору.

4.2. При выполнение работ должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с п. 15 ч. 1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений". Разрешенные виды работ, выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности: ***выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций****.*

Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия настоящего Договора.

4.3. Подрядчик обеспечивает оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений персоналом соответствующей квалификации, имеющим право на оказание подобных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными документами в области пожарной безопасности.

5. Требования к оказанию услуг.

5.1. Порядок оказания услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений определяется Заказчиком, согласно Таблицы №1 .

5.2. Подрядчик при оказании услуг на объектах Заказчика своими силами и за свой счет должен обеспечивать свой персонал проверенными и испытанными инструментами, приспособлениями, ручными машинами, средствами механизации, расходными материалами, а также сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты. Ответственность за их соответствие требованиям безопасности труда возлагается на Подрядчика.

5.3. Во время нахождения на территории и объектах Заказчика, Подрядчик (включая персонал, привлеченный для исполнения обязательств по Договору) обязан обеспечить соблюдение установленных правил пропускного и охранного режима, правил охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и требований, в том числе проводить необходимый инструктаж своего персонала.

5.6. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного планом срока и немедленно поставить в известность Заказчика.

5.7. Работы должны проводиться без нарушения функциональной работы инженерных, электрических сетей;

**6. Требования и последовательность оказания услуг. Сдача-приемка оказанных услуг.**

6.1. Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений должно проводиться с учетом внешних температурных колебаний, допустимых температурных значений для нанесения состава в соответствии с рекомендациями производителя состава, и включает в себя следующие *виды и последовательность* (этапность) оказания услуг:

- до начала оказания услуг Подрядчик должен предоставить Заказчику на согласование План проведения огнезащитных работ по каждому объекту (далее по тексту – План), указанному в п. 3 Таблица №1 Технического задания. План работ разрабатывается Подрядчиком самостоятельно, своими силами и за счет собственных средств.

- предоставление Заказчику необходимой документации на используемое в процессе оказания услуг оборудование и материалы (технические паспорта, сертификаты) и разрешительной документации на право оказания подобных услуг (свидетельства, лицензии и т.д.);

- проведение предварительной очистки деревянных поверхностей и конструкций от пыли и грязи силами Подрядчика;

-поверхности, которые ранее обрабатывались эмалями, красками, пропиточным или другими составами, а также имеющие масляные или битумные пятна, необходимо также тщательно очистить перед нанесением огнезащитного состава;

- приготовление рабочего огнезащитного состава должно происходить на территории объектов Заказчика непосредственно перед его применением в строгом соответствии с инструкцией по его применению, используя для этого емкости или оборудование из пластмассовых, стеклянных или нержавеющих материалов;

- огнезащитные составы должны быть нанесены на готовые деревянные конструкции и изделия ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывая места соединения стыков строительных конструкций;

- Подрядчик должен замаркировать обработанные деревянные конструкции на объектах Заказчика. Место маркировки и способ ее нанесения, учитывая устойчивость надписей к атмосферным воздействиям, определяется Подрядчиком и в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком.

Информация (маркировка) должна содержать: дату проведения огнезащитной обработки; название используемого огнезащитного состава; обозначение технических условий на данный вид состава; номер сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности на огнезащитный состав; наименование, адрес, телефон, номер лицензии МЧС Подрядчика; срок эксплуатации огнезащиты, установленный производителем огнезащитного состава.

- Подрядчик обязан организовать за счет собственных средств проверку качества огнезащитной обработки с составлением Заключения о проверке качества огнезащитной обработки (далее по тексту – Заключение) по каждому объекту, указанному в п. 3 Таблица №1 Технического задания.

6.2. В случае несоответствия результатов испытаний взятых образцов требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, Подрядчик обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки (нарушения) в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заключения о несоответствии. Повторную экспертизу отобранных образцов вновь обработанных деревянных конструкций Подрядчик должен провести за свой счет.

- после получения Заключения об отсутствии каких-либо нарушений требований пожарной безопасности при проведении огнезащитной обработки деревянных конструкций, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности сдать результаты оказываемых услуг.

6.3. По окончанию оказания услуг в полном объеме Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- сертификаты соответствия требованиям технических регламентов Российской Федерации на используемый огнезащитный состав (заверенная копия);

-санитарно-эпидемиологические заключения, удостоверяющие качество используемого огнезащитного состава (заверенные копии);

- инструкция завода-изготовителя по применению огнезащитного состава (заверенная копия);

- заключение о проверке качества огнезащитной обработки, выданное Испытательной пожарной лаборатории по каждому объекту Получателя услуг;

- документ о приемке оказанных услуг.

**7. Требования к используемым материалам.**

7.1. Используемые материалы для огнезащитного покрытия должны соответствовать государственным стандартам и требованиям ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе». Срок хранения огнезащитного состава на момент выполнения работ не должен превышать 6 (шести) месяцев с момента изготовления и должен подтверждаться сертификатом соответствия. Копии заверенных сертификатов на материалы должны быть предоставлены Заказчику до начала оказания услуг.

7.2. Огнезащитный состав и вещество для древесины и материалов на ее основе должен обеспечивать не ниже II-ой группы огнезащитной эффективности (СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержден приказом МЧС России от 12.03.2020 г. №151).

7.3. Изделия из древесины, обработанные огнезащитным составом и веществом для древесины и материалов на ее основе должны соответствовать классу пожарной безопасности КМ 1 или улучшенный.

7.4. Состав должен выдерживать условия повышенной влажности и низкие температуры, срок огнезащитной стойкости – не менее 3-х лет.

7.5. Ответственность за несоблюдение требований и правил в ходе выполнения работ Подрядчиком, а также всевозможные убытки, возникшие вследствие несоблюдения данных правил, несет Подрядчик.

7.6. Состав должен быть экологически, пожаро и взрывобезопасен, должен защищать древесину от возгорания, повышать антисептические свойства обработанной древесины. Обработанные поверхности после высыхания должны быть безопасны для людей.

**8. Гарантийные обязательства, ответственность Подрядчика.**

8.1. Гарантийный срок на оказанные услуги и используемые при оказании услуг расходные материалы составляет не менее 36 (тридцать шесть) месяцев.

8.2. Началом гарантийного срока считается день подписания Сторонами УПД (акта) в том числе корректировочных документов к ним, (возможно подписание через электронный документооборот (ЭДО)).

8.3. Если в период гарантийного срока обнаруживаются дефекты и недостатки (в том числе скрытые), вызванные низким качеством услуг, Подрядчик обязан за свой счет устранить их в течение срока, согласованного с Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранения дефектов и недостатков. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов по день устранения, включительно.

8.4. Заказчик вправе в любое время провести проверку качества огнезащитной обработки в независимой лаборатории в период действия всего гарантийного срока. В случае несоответствия результатов испытаний взятых образцов требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, Подрядчик обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки (нарушения) в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заключения о несоответствии, и возместить Заказчику затраты на проведение испытаний.

8.5. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

Дополнительная информация: в 2018 году у Заказчика проводилась обработка чердачных помещений **Огнебиозащитным покрытием деревянных конструкций составом "МИГ-09**. **Антисептик-антипирен «МИГ-09» для древесины.** При выборе раствора для обработки необходимо учесть ранее используемый состав пропитки.

Техническое задание подготовила:

Заместитель директора М.Н.Полуектова