*Приложение 2 ценовой запрос цен в электронной форме,*

*участниками которого могут являться только субъекты малого*

*и среднего предпринимательства*

**Техническое задание на поставку мотоциклов**

**Место поставки:** ХМАО-Югра, Сургутский район, д.Лямина, ул.Северная,34

**Срок поставки:** с момента подписания договора и по 01 декабря 2023г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Код ОКПД2 | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Мотоцикл | 30.91.12.000 | **ТРАНСМИССИЯ**Тип коробки передач – механическая;Количество передач – не менее 4;**ДВИГАТЕЛЬ**ЗАПУСК – Кикстартер;СЦЕПЛЕНИЕ – многодисковое «мокрое» сцепление;ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ – не менее 65 см³;**ШАССИ**ЕМКОСТЬ БАКА (ПРИБЛ.) – не менее 3,5л;ДИАМЕТР ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗНОГО ДИСКА – не менее 195 мм;ДИАМЕТР ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО ДИСКА – не менее 160 мм;ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ – дисковый гидравлический;ЗАДНИЙ ТОРМОЗ – дисковый гидравлический;ВЫСОТА ПО СЕДЛУ – не менее 750 мм | шт | 2 |
| 2 | Мотоцикл | 30.91.12.000 | **ТРАНСМИССИЯ**Тип коробки передач – механическая;Количество передач – не менее 6;**ДВИГАТЕЛЬ**ЗАПУСК –электростартер;ХОД ПОРШНЯ – не менее 54 мм;ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА – не менее 54 мм;СЦЕПЛЕНИЕ – многодисковое «мокрое» сцепление;ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ – не менее 124,5 см³ и не более 125 см³;ТИП ДВИГАТЕЛЯ 1-цилиндровый, 2-тактный;СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ жидкостная.**ШАССИ**ЕМКОСТЬ БАКА (ПРИБЛ.) – не менее 7л;ДИАМЕТР ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗНОГО ДИСКА – не менее 260 мм;ДИАМЕТР ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО ДИСКА – не менее 220 мм;ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ – дисковый гидравлический;ЗАДНИЙ ТОРМОЗ – дисковый гидравлический;ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ – не менее 350 мм;ВЫСОТА ПО СЕДЛУ – не менее 939 мм | шт | 1 |
| 3 | Мотоцикл | 30.91.12.000 | **ТРАНСМИССИЯ**Тип коробки передач – механическая;Количество передач – не менее 5;**ДВИГАТЕЛЬ**ЗАПУСК – Электростартер;ХОД ПОРШНЯ – не менее 48 мм и не более 53мм;ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА – не менее 77 мм и не более 81 мм;СЦЕПЛЕНИЕ – многодисковое «мокрое» сцепление;ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ – не менее 249 см³ и не более 250 см³;МОЩНОСТЬ – не менее 40 л.с.;ТИП ДВИГАТЕЛЯ 1-цилиндровый, 4-тактный;СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ жидкостная.**ШАССИ**ЕМКОСТЬ БАКА (ПРИБЛ.) – не менее 7л;ДИАМЕТР ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗНОГО ДИСКА – не менее 260 мм;ДИАМЕТР ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО ДИСКА – не менее 220 мм;ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ – дисковый гидравлический;ЗАДНИЙ ТОРМОЗ – дисковый гидравлический;ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ – не менее 335 мм;ВЫСОТА ПО СЕДЛУ – не менее 939 мм | шт | 1 |
| 4 | Мотоцикл | 30.91.12.000 | **ТРАНСМИССИЯ**Тип коробки передач – механическая;Количество передач – не менее 5;**ДВИГАТЕЛЬ**ЗАПУСК – Электростартер;ХОД ПОРШНЯ – не менее 63 мм и не более 64 мм;ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА – не менее 95 мм;СЦЕПЛЕНИЕ – многодисковое «мокрое» сцепление;ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ – не менее 449,5 и не более 450 см³МОЩНОСТЬ – не менее 60 л.с.;ТИП ДВИГАТЕЛЯ 1-цилиндровый, 4-тактный;СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ жидкостная.**ШАССИ**ЕМКОСТЬ БАКА (ПРИБЛ.) – не менее 7л;ДИАМЕТР ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗНОГО ДИСКА – не менее 260 мм;ДИАМЕТР ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО ДИСКА – не менее 220 мм;ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ – дисковый гидравлический;ЗАДНИЙ ТОРМОЗ – дисковый гидравлический;ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ – не менее 335 мм;ВЫСОТА ПО СЕДЛУ – не менее 939 мм | шт | 1 |
| 5 | Мотоцикл | 30.91.12.000 | **ТРАНСМИССИЯ**Тип коробки передач – механическая;Количество передач – не менее 6;**ДВИГАТЕЛЬ**ЗАПУСК – Электростартер;ХОД ПОРШНЯ – не менее 54 мм и не более 69 мм;ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА – не менее 58 мм и не более 72 мм;СЦЕПЛЕНИЕ – многодисковое «мокрое» сцепление;ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ – не менее 143,5 см³;**ШАССИ**ЕМКОСТЬ БАКА (ПРИБЛ.) – не менее 6,5л; ДИАМЕТР ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗНОГО ДИСКА – не менее 240 мм;ДИАМЕТР ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО ДИСКА – не менее 220 мм;ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ – дисковый гидравлический;ЗАДНИЙ ТОРМОЗ – дисковый гидравлический;ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ – не менее 310 мм;ВЫСОТА ПО СЕДЛУ – не менее 945 мм | шт | 2 |
| **Итого начальная (максимальная) цена договора** | **5 321 365,00** |

Поставляемый Товар должен быть новым быть новым не ранее 2022 года выпуска и не бывшим в употреблении, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. Соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

Поставщик обязан:

- предоставить полный комплект ключей и документов, подтверждающих качество товара, паспорт технического средства, договор купли-продажи мотоцикла, инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля на русском языке в оригиналах, в количестве необходимом для нормальной эксплуатации оборудования в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- осмотр на предмет повреждений после транспортировки, проверка работоспособности и проведение испытаний для проверки функциональности и соответствия требованиям Заказчика.

- инструктаж персонала Заказчика общим правилам эксплуатации.