**Техническое задание**

**на поставку запасных частей для спецтехники**

1. **Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | Фильтр масляный (Donaldson) (или эквивалент) | Артикул: P550428 | Шт. | 3 |
|  | Фильтр топливный камаз cumminse3/5 сепаратор | Артикул: FS1067 | Шт. | 3 |
|  | Элемент, фильтрующий очистки воздуха Ливны | Артикул: ЭФВ 721.1109560-30 | Шт. | 3 |
|  | Фильтрующий элемент воздушный камаз Евро-2 дв.Cummins Ливны (к-т) | Артикул: 721-1109560-10 | Шт. | 3 |
|  | Клапан эл/магнитный КЭМ-10 пневматический камаз (квадратный) | Артикул: КЭМ-10 | Шт. | 6 |
|  | Рartex Маяк проблесковый светодиод универсальный | Напряжение: 10-30 В  Тип крепления: стационарный/магнитный  Источник света: светодиод  Тип питания: от прикуривателя  Цвет: желтый/оранжевый  Длина провода: не менее 2500 см  Рабочая температура: не менее (от -40 до +50) ℃ | Шт. | 4 |
|  | Выключатель массы 1410/вк-860в (24в) соатэ камаз/маз | Артикул: 1410-3737 | Шт. | 2 |
|  | Гидромотор щетки ЭД244 |  | Шт. | 1 |
|  | Фильтр масляный Shanghai SC7 | Артикул: S00012368+01 | Шт. | 6 |
|  | Фильтр топливный CX1011A двигателя (SHANGHAI) | Артикул: D0030503 | Шт. | 6 |
|  | Фильтр грубой очистки топлива CX1 (SHAANXI) CX1011A | Артикул: 150-1105020A | Шт. | 6 |
|  | Фильтр гидравлический liugong | Артикул: 53C0016 | Шт. | 2 |
|  | Фильтр гидравлический 60С0383 | Артикул: 60C0383 | Шт. | 2 |
|  | ХGMA Шланг эластичный |  | Шт. | 4 |
|  | Суппорт SDLG XCMG SEM PR75.23A.3 | Артикул: 4110000012 | Шт. | 4 |
|  | Фильтр гидравлический XGMA932 | Артикул: 60C0025 | Шт. | 2 |
|  | Колодка тормозная XGMA | Артикул: 4120001729060 | Шт. | 16 |
|  | Фильтр воздушный XCMG (XCMG) | Артикул: K2642 | Шт. | 4 |
|  | Щетка лотковая | Назначение: для Подметальной машины BEMAB G1, d=780 (5 сегм+110тупс мет.) | Шт. | 16 |
|  | Масляный фильтр 01174421 (SDLG) | Артикул: 4110000054305 | Шт. | 4 |
|  | Фильтр топливный грубой очистки 8 (XCMG) | Артикул: 7200002385 | Шт. | 2 |
|  | Фильтр топливный грубой очистки (sdlg) | Артикул: 4110000189006 | Шт. | 2 |
|  | Фильтр всасывающей магистрали SD (SDLG) | Артикул: 29100006611 | Шт. | 1 |
|  | Фильтр гидравлический SDLG 936 4 (SDLG) | Артикул: 29100004061 | Шт. | 1 |
|  | Фильтр коробки | Артикул: 4110000038125/ Z320470910 | Шт. | 2 |
|  | Фильтр трансмиссии (135\*80\*45) (SDLG) | Артикул: 4110000507007 | Шт. | 2 |
|  | Фильтр SDLG LG936L возд. | Артикул: 4110000991027 | Шт. | 4 |
|  | Колодки тормозные (SDLG) | Артикул: 4110000012013 | Шт. | 16 |
|  | Болт с гайкой зуба ковша SDLG 936 (SDLG) | Артикул: 4040000007 | Шт. | 51 |
|  | Нож отвала грейдерный плоский | Размеры: 1820х180х16  Материал профиля — высокоуглеродистая легированная сталь 65 Г (HRC 28…30);  Материал профиля — высокоуглеродистая легированная сталь 65 Г (HRC 28…30); | Шт. | 15 |
|  | Нож отвала, гнутый | Размеры: 1820х180х12 средний | Шт. | 12 |
|  | Фильтр масляный | Артикул: 658.1012075 | Шт. | 6 |
|  | Фильтр топливный | Артикул: DIFA 6113 | Шт. | 6 |
|  | Элемент, фильтрующий гидравлический (SOFIMA) | Артикул: CCH301CD1 | Шт. | 2 |
|  | Ф/элемент воздушный трактора МТЗ-1221(Д-260)(к-т 2шт) | Артикул: EFV656 | Шт. | 6 |
|  | Болт | Размерность: М16х1.5х55 крепления ножа с гайкой (потай) | Шт. | 60 |
|  | Нож ковша | Размер: 2500х300х20  Исполнение: без скосов | Шт. | 6 |
|  | Болт с гайкой зуба | Размерность: М20\*90  Артикул: 02B0031+03B0094/252100838 | Шт. | 26 |
|  | Нож ковша XGMA 931/935 | Размер: 2430х360х20 | Шт. | 4 |

ЗЧ должны быть оригинальными.

**2. Место поставки:** Доставка ЗЧ осуществляется силами Заказчика(со склада магазина), при условии нахождения (склада магазина) в Г. БОКСИТОГОРСК, в противном случае доставка осуществляется силами Поставщика и за его счет по адресу: 187650, Россия, Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, г. Бокситогорск, ул. Заводская, 3.

**3. Срок поставки:** с момента заключения договора по 31.12.2024 года.

Доставка осуществляется в рабочие дни, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.

Заказ ЗЧ осуществляется по заявке. Сроки поставки ЗЧ по согласованию с Заказчиком, но не более не более 10 календарных дней с момента подачи заявки.

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

4.8. Поставляемые Товары должны быть совместимы между собой и обеспечивать совместное бесперебойное функционирование.

**5. Требования к упаковке, маркировке товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.