**Техническое задание**

**на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автомобиля**

**1. Общие требования оказания услуг:**

1.1. Услуга оказывается в соответствии с настоящим техническим заданием закупки и условиями проекта Договора.

1.2. Лизингодатель в соответствии с условиями Договора обязуется приобрести в собственность автомобиль, технические характеристики которых приведены в таблице №1, и передать Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование (в лизинг) Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга и выплатить Лизингодателю лизинговые платежи в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

1.3. Лизинговые платежи за предоставленный в финансовую аренду (лизинг) Предмет лизинга уплачиваются Лизингополучателем Лизингодателю на расчетный счет Лизингодателя, указанный в Договоре, если иной счет не будет письменно указан Лизингодателем.

1.4. Лизингополучатель обязан производить оплату лизинговых платежей в течение срока действия Договора в соответствии с Графиком лизинговых платежей. Лизинговые платежи уплачиваются ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата приемки Имущества в лизинг.

Авансовый платеж: 49 %.

Срок лизинга: 12 месяцев.

**2. Срок поставки:** в течение 30 дней с момента заключения договора.

**3. Адрес доставки:** 601670, Владимирская область, Александровский район, г. Струнино, ул. Островского, д.2А.

**4. Характеристики товара и требования по техническому оснащению:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Характеристики** |
| Марка, модель | УАЗ 374195-122-05 или эквивалент,  в количестве: 1шт |
| **Кузов** | |
| Тип кузова | Кузов вагонного типа, разделенный на кабину и грузовой отсек |
| Количество мест | Не менее 5 (4+1) |
| Длина | Не менее 4390 мм |
| Ширина по кабине | Не менее 1940 мм |
| Высота | Не менее 2060 мм |
| Колесная база | Не менее 2300 мм |
| Дорожный просвет | Не менее 205 мм |
| Колея задняя | Не менее 1465 мм |
| Колея передняя | Не менее 1465 мм |
| **Двигатель** | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | Не менее 2693 |
| Количество цилиндров | Не менее 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Мощность, кВт | Не менее 82,5 |
| Мощность двигателя, л.с. | Не менее 112,2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | Не менее 198 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | Не менее 4250 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | Не менее 2500 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Требования к топливу | Не ниже АИ-92 |
| **Коробка передач** | |
| Тип трансмиссии | Не менее 5-ти ступенчатая, механическая |
| Тип привода | 4×4 с подключаемым передним приводом |
| Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. |
| Мосты типа "Спайсер" | наличие |
| **Подвеска,** **тормоза и шины** | |
| Передняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передний тормоз | Дисковые |
| Задний тормоз | барабанные |
| Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
| Шины | Не менее 225/75 R16 |
| Стабилизатор передней подвески | наличие |
| Регулятор тормозных сил | наличие |
| Полноразмерное запасное колесо | наличие |
| **Динамика** | |
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 127 |
| Объём топливного бака, л | Не менее 50+27 |
| **Комплектация** | |
| Кабина 2-х местная 2-х дверная отделённая от грузового отсека перегородкой (с дополнительными 3-мя сиденьями против  хода движения вдоль перегородки кабины в грузовом отсеке) | наличие |
| Перегородки стеклянные | Наличие |
| АКБ с газоотводной трубкой | наличие |
| **Безопасность** | |
| Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях | наличие |
| Ремни безопасности в салоне поясные, на всех сиденьях против хода движения | наличие |
| Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей | наличие |
| Инструкционные и предупреждающие таблички | наличие |
| Дополнительный сигнал торможения | наличие |
| **Экстерьер** | |
| Световозвращатели на задних бамперах | наличие |
| Колпаки на ступицах передних колес | наличие |
| Передний бампер с накладками | наличие |
| Обечайка номерного знака | наличие |
| **Комфорт** |  |
| Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания | наличие |
| Блок реле и предохранителей (единый) | наличие |
| Уплотнитель с проёмов передних дверей | наличие |
| Бачок омывателя ветрового стекла | Не менее 5,2 л |
| Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой | наличие |
| Единая комбинация приборов | наличие |
| Выключатель зажигания с противоугонным устройством | наличие |
| Многофункциональные подрулевые переключатели | наличие |
| Ящик для мелких вещей | наличие |
| Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы | наличие |
| Мягкая обивка передних дверей | наличие |
| Жёсткая обивка салона | наличие |
| Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой  наклона спинки. | наличие |
| Отопитель салона с электронасосом в системе отопления | наличие |
| Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления | наличие |
| Верхняя перегородка в салоне без стекла с окантовкой проема | наличие |
| Складывающийся стол в салоне на левой боковине | наличие |
| 2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем  количестве плафонов) | наличие |
| Один поручень двери задка | наличие |
| Одна откидная подножка двери задка | наличие |
| Дополнительное оборудование | Антикоррозионная обработка  Подкрылки задние  Набор автомобилиста |

**5. Требования к поставляемому автомобилю (предмет лизинга):**

5.1. Поставляемый автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении;

5.2. Поставляемый автомобиль должен быть технически исправным, готовым к эксплуатации и регистрации в органах ГИБДД, в споре и под запрещением не состоять, не быть обременен правами третьих лиц

5.3. Качество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, и параметрам, установленным для данной модели автомобиля, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятым в Российской Федерации;

- ТР ТС 018/2011 «Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств»;

- предпродажная подготовка автомобиля регламентируется заводом изготовителем;

- товар должен быть без следов механических повреждений на кузове и в салоне;

- гарантийный срок в соответствии со сроком установленным заводом-производителем (изготовителем), гарантия исчисляется со дня подписания Акта приема-передачи Товара.

- гарантия распространяется на любые неисправности, возникшие по вине завода-изготовителя;

- автомобиль должен отвечать требованиям безопасности, установленным для данного вида товара;

5.4. Цена договора включает в себя стоимость Товара, все налоговые и таможенные платежи, НДС, сборы и иные платежи, связанные с выпуском Товара в свободное обращение и реализацией Товара Заказчику, затраты по хранению, страхованию и другие обязательства платежи, т.е. является конечной, Стоимость поставки осуществляется за счёт собственных средств Поставщика и не влияет на цену договора.

5.5. Товар должен пройти предпродажную подготовку, о чем в сервисной книжке должна быть сделана соответствующая отметка, заверенная печатью.

5.6. При поставке товара Поставщик должен передать Заказчику относящиеся к товару документы: счет-фактуру, накладную, акт приема-передачи, руководство по эксплуатации и сервисную книжку на русском языке, два комплекта ключей к автомобилю, документы необходимые для постановки товара на учет в ГИБДД: паспорт транспортного средства, документы, подтверждающие качество товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, гарантийные талоны и другие документы.