**Описание предмета закупки. Техническое задание**

Предмет закупки**: Поставка шиндля самоходныхсельскохозяйственных машин.**

1. **Требования к техническим характеристикам товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. | **Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара** |
| (наименования показателя/значение показателя) |
| 1 | Автошина 11.2-20  Белшина с/к или эквивалент | 2 | Применение – тр-р МТЗ 82.1  Применяемость шин – самоходные машины;  Конструкция шины – диагональная;  Обод рекомендуемый – W10;  Исполнение – камерное;  Ездовая камера – 11,2-20;  Комплектность – покрышка, камера;  Тип рисунка протектора – повышенной проходимости;  Индекс нагрузки (максимальная нагрузка) – 114(1180 кг);  Внутреннее давление – 210 кПа;  Индекс скорости (максимальная скорость) – А6(30 км/ч);  Посадочный диаметр, R – 20;  Ширина профиля, мм – 284;  Наружный диаметр шины, мм – 985;  Статический радиус, мм – 460;  Сезонность – всесезонное; |
| 2 | Автошина 15.5-38  Белшина с/к или эквивалент | 2 | Применение – тр-р МТЗ 82.1  Применяемость шин – самоходные машины;  Конструкция шины – радиальная;  Исполнение – камерное;  Ездовая камера – 13,6-38;Комплектность – покрышка, камера;  Тип рисунка протектора – повышенной проходимости;  Обод рекомендуемый – DW14L;  Индекс нагрузки (максимальная нагрузка) – 134(2120 кг);  Внутреннее давление – 160 кПа;  Индекс скорости (максимальная скорость) – А8(40 км/ч);  Посадочный диаметр, R – 38;  Ширина профиля, мм – 394;  Наружный диаметр шины, мм – 1570;  Статический радиус, мм – 730;  Сезонность – всесезонное; |
| 3 | Автошина 360/70 R 24 Белшина с/к или эквивалент | 4 | Применение – тр-р МТЗ 82.1  Применяемость шин – самоходные машины;  Конструкция шины – радиальная;  Обод рекомендуемый – W11;  Исполнение – камерное;  Ездовая камера – 360/70 R24;Комплектность – покрышка, камера;  Тип рисунка протектора – повышенной проходимости;  Индекс нагрузки (максимальная нагрузка) – 122(1500 кг);  Внутреннее давление – 160 кПа;  Индекс скорости (максимальная скорость) – А8(40 км/ч);  Посадочный диаметр, R – 24;  Ширина профиля, мм – 360;  Наружный диаметр шины, мм – 1154;  Статический радиус, мм – 525;  Сезонность – всесезонное; |
| 4 | Автошина 18.4R34  Белшина или эквивалент | 4 | Применение – тр-р МТЗ 82.1  Применяемость шин – самоходные машины;  Конструкция шины – радиальная;  Обод рекомендуемый – W16L;  Исполнение – камерное;  Ездовая камера – 18.4R34;Комплектность – покрышка, камера;  Тип рисунка протектора – повышенной проходимости;  Индекс нагрузки (максимальная нагрузка) – 144(2800 кг);  Внутреннее давление – 160 кПа;  Индекс скорости (максимальная скорость) – А8(40 км/ч);  Посадочный диаметр, R – 34;  Ширина профиля, мм –467;  Наружный диаметр шины, мм – 1645;  Статический радиус, мм – 750;  Сезонность – всесезонное; |

**2.Требования по объему гарантий качества товаров:** поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), произведен не ранее 2023 года.

Поставляемый товар должен иметь конкретные количественные и качественные показатели в соответствии с описанием объекта закупки. **Автошины должны соответствовать требованиям ГОСТ** 7463-2003**«**ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН**. Технические условия».**

Поставляемый товар должен соответствовать техническим регламентам, в отношении которых действующим законодательством предусмотрено обязательное подтверждение соответствия, в этом случае поставщик в подтверждение соответствия предоставляет копию соответствующего документа (декларацию о соответствии или сертификат соответствия) заверенную поставщиком. В случае добровольного подтверждения соответствия товара документам по стандартизации, системам добровольной сертификации, условиями договора, поставщик в подтверждение соответствия предоставляет копию сертификата соответствия, заверенную поставщиком.

Наличие сертификата (паспорта и т.д.) не освобождает Поставщика от ответственности за поставку товара ненадлежащего качества. Товар должен качественно выполнять свое функциональное предназначение.

Копии документов, подтверждающих соответствие товара, предоставляются в составе заявки, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством РФ они должны быть представлены вместе с товаром.

Товар должен поставляться в таре (упаковке), обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.

1. **Срок гарантии** – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки товара.
2. **Сроки поставки товара** – в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора
3. Место поставки: 424930, п. Куяр, ул. Центральная д.103 (Здание ПХС)