**Описание предмета закупки. Техническое задание**

Предмет закупки**: Поставка шиндля самоходныхсельскохозяйственных машин.**

1. **Требования к техническим характеристикам товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. | **Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара** |
| (наименования показателя/значение показателя) |
| 1 | Автошина 11.2-20 Белшина с/к или эквивалент | 2 | Применение – тр-р МТЗ 82.1Применяемость шин – самоходные машины;Конструкция шины – диагональная; Обод рекомендуемый – W10;Исполнение – камерное;Ездовая камера – 11,2-20;Комплектность – покрышка, камера;Тип рисунка протектора – повышенной проходимости;Индекс нагрузки (максимальная нагрузка) – 114(1180 кг);Внутреннее давление – 210 кПа;Индекс скорости (максимальная скорость) – А6(30 км/ч);Посадочный диаметр, R – 20;Ширина профиля, мм – 284;Наружный диаметр шины, мм – 985; Статический радиус, мм – 460; Сезонность – всесезонное; |
| 2 | Автошина 15.5-38 Белшина с/к или эквивалент | 2 | Применение – тр-р МТЗ 82.1Применяемость шин – самоходные машины;Конструкция шины – радиальная; Исполнение – камерное; Ездовая камера – 13,6-38;Комплектность – покрышка, камера;Тип рисунка протектора – повышенной проходимости;Обод рекомендуемый – DW14L;Индекс нагрузки (максимальная нагрузка) – 134(2120 кг);Внутреннее давление – 160 кПа;Индекс скорости (максимальная скорость) – А8(40 км/ч);Посадочный диаметр, R – 38;Ширина профиля, мм – 394;Наружный диаметр шины, мм – 1570; Статический радиус, мм – 730; Сезонность – всесезонное; |
| 3 | Автошина 360/70 R 24 Белшина с/к или эквивалент | 4 | Применение – тр-р МТЗ 82.1Применяемость шин – самоходные машины;Конструкция шины – радиальная;Обод рекомендуемый – W11;Исполнение – камерное;Ездовая камера – 360/70 R24;Комплектность – покрышка, камера;Тип рисунка протектора – повышенной проходимости;Индекс нагрузки (максимальная нагрузка) – 122(1500 кг);Внутреннее давление – 160 кПа;Индекс скорости (максимальная скорость) – А8(40 км/ч);Посадочный диаметр, R – 24;Ширина профиля, мм – 360;Наружный диаметр шины, мм – 1154; Статический радиус, мм – 525; Сезонность – всесезонное; |
| 4 | Автошина 18.4R34Белшина или эквивалент | 4 | Применение – тр-р МТЗ 82.1Применяемость шин – самоходные машины;Конструкция шины – радиальная;Обод рекомендуемый – W16L;Исполнение – камерное;Ездовая камера – 18.4R34;Комплектность – покрышка, камера;Тип рисунка протектора – повышенной проходимости;Индекс нагрузки (максимальная нагрузка) – 144(2800 кг);Внутреннее давление – 160 кПа;Индекс скорости (максимальная скорость) – А8(40 км/ч);Посадочный диаметр, R – 34;Ширина профиля, мм –467;Наружный диаметр шины, мм – 1645; Статический радиус, мм – 750; Сезонность – всесезонное; |

**2.Требования по объему гарантий качества товаров:** поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), произведен не ранее 2023 года.

Поставляемый товар должен иметь конкретные количественные и качественные показатели в соответствии с описанием объекта закупки. **Автошины должны соответствовать требованиям ГОСТ** 7463-2003**«**ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН**. Технические условия».**

Поставляемый товар должен соответствовать техническим регламентам, в отношении которых действующим законодательством предусмотрено обязательное подтверждение соответствия, в этом случае поставщик в подтверждение соответствия предоставляет копию соответствующего документа (декларацию о соответствии или сертификат соответствия) заверенную поставщиком. В случае добровольного подтверждения соответствия товара документам по стандартизации, системам добровольной сертификации, условиями договора, поставщик в подтверждение соответствия предоставляет копию сертификата соответствия, заверенную поставщиком.

 Наличие сертификата (паспорта и т.д.) не освобождает Поставщика от ответственности за поставку товара ненадлежащего качества. Товар должен качественно выполнять свое функциональное предназначение.

Копии документов, подтверждающих соответствие товара, предоставляются в составе заявки, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством РФ они должны быть представлены вместе с товаром.

Товар должен поставляться в таре (упаковке), обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.

1. **Срок гарантии** – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки товара.
2. **Сроки поставки товара** – в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора
3. Место поставки: 424930, п. Куяр, ул. Центральная д.103 (Здание ПХС)