**Техническое задание**

**на поставку стоматологических материалов**

**1.Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристика** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Тиэдент или эквивалент  | Назначение: для пломбирования корневых каналов зубов при лечении всех форм периодонтита, особенно в стадии обострения, гангренозного пульпита, а также при наличии изменений в кости корня зуба, применяют в качестве силера при пломбировании каналов с использованием гуттаперчевых штифтовФорма выпуска: в виде двух компонентов (порошка и жидкости)Порошок содержит:окись цинка;кортикостероиды, оказывающие сильное противовоспалительное действие и антиаллергическое действие, и значительно ослабляющие болезненность периапикальных реакций;тимол-йодид - антисептик длительного действия;наполнитель;рентгеноконтрастные добавки.Жидкость содержит:эвгенол – жидкость, обладающую легким седативным и бактерицидным действием;пластификатор.Материалвысокопластичен, рентгеноконтрастен, обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами, не раздражает околокорневые ткани – соответствиеПри пломбировании с гуттаперчевыми штифтами герметично запечатывает боковые ответвления канала и обеспечивает адгезию штифтов друг к другу и к стенкам канала– соответствиеКомплектация: Порошок: не менее 14 гЖидкость: не менее 10 мл | уп. | 10 |
| 2 | Силицин плюс или эквивалент | Назначение: для пломбирования передних и боковых зубов при локализации полостей на вестибулярных поверхностях, когда пломбы должны соответствовать эстетическим требованиям.Обладает достаточной адгезией, химической стойкостью и просвечиваемостью – соответствие Форма выпуска: порошок и жидкость затворения. Порошок представляет собой тонко измельченное алюмофторсиликатное стекло с добавками поливинилхлорида микросуспензионного – соответствие Жидкость содержит ортофосфорную кислоту, частично нейтрализованную гидрооксидом алюминия и окисью цинка – соответствие Комплектация: Порошок: не менее 50 гЖидкость: не менее 30 г | уп. | 10 |
| 3 | Призма или эквивалент | Назначение: для восстановления полостей зубов I-V класса у взрослых и детей.Диаметральная прочность: не менее 42 ± 2 МПа;Прочность при изгибе: не менеее 90 ± 5 МПа;Водопоглощение: не менее 12 ± 3 мкг/мм3;Комплетация:каталитическая паста –не менее 14 г;основная паста –не менее 14 г;адгезивная система для эмали, состоящая из основной и каталитической жидкости –не менее по 3 мл;гель для травления эмали – не менее 6 мл;принадлежности: блокнот для замешивания, шпатели, кисточки, матричные полоски; кюветаинструкция по применению. | уп. | 15 |
| 4 | Белодез 3% или эквавалент | Назначение: для медикаментозной обработки корневых каналов в качестве бактерицидного, кровоостанавливающего и отбеливающего средства, для химического расширения каналов в сочетании с растворами ЭДТА, а также для дезинфекции полости зуба.Форма выпуска: стабилизированный раствор (гель) гипохлорита натрияУпаковка: не менее 30мл | уп. | 30 |
| 5 | Адгезор оригинал (AdhesorOriginal) или эквавалент | Двухкомпонентный цинкфосфатный цемент в виде порошка и жидкости – соответствие Назначение: Фиксация металлических и металло-керамических коронок и мостовВ качестве основы для реставраций, изготавливаемых из композитов и амальгамыДля временных реставрацийПломбирование каналов с гуттаперчевыми штифтамиКомплектация: -не менее 80 г порошка-не менее 55 г жидкости | уп. | 20 |
| 6 | Силидонт-2 или эквивалент | Назначение: для пломбирования боковых зубов и контактных поверхностей передних зубов, если полости не распространяются на вестибулярную поверхность. При среднем и глубоком кариесе нуждается в изолирующей прокладке.Обладает высокой механической прочностью и химической стойкостью – соответствие Форма выпуска:Порошок: не менее 50 гЖидкость: не менее 30 г | уп. | 10 |
| 7 | Альвостаз губка или эквивалент | Назначение: для профилактики и лечения альвеолитов. Вносится в лунку удаленного зубаСостав и свойства-Гемостатическая губка-Трикальций фосфат-Эвгенол-Масло оливковое-ЙодоформФорма выпуска и комплектация:Губка 1×1 см (не менее 30 шт.) (баночка) – 1 шт.;Инструкция по применению – 1 шт. | уп. | 10 |
| 8 | Жидкость для сушки и обезжиривания | Назначение: для быстрого высушивания и обезжиривания корневых каналов и кариозныхполостей перед пломбированием, а также для обработки зубов, препарированных под искусственную коронку передфиксацией протезов.Состав:ЭтилацетатАцетонМедицинский антисептический раствор 95%Форма выпуска и комплектацияЖидкость (стеклянный флакон) не менее 13 мл– не менее 1 шт.;Инструкция по применению – не менее 1 шт | уп. | 20 |
| 9 | Дентин - порошок или эквивалент | Назначение: для временного пломбирования и герметизации полости зуба.Состав: Цемент «Дентин-порошок» представляет собой порошок водозатворимого кальцийсодержащего цинкосульфатного цемента, содержащего модифицирующие добавки. Основнымикомпонентами порошка являются: окись цинка, сульфат цинка, глицерофосфат кальция и сульфат кальция. Внешний вид: порошок белого цвета без посторонних включений.Форма выпуска: Порошок (банка) – не менее 80 г Мерник (ложка мерная) – не менее 1 шт.Флакон-капельница –не менее 1 шт.Инструкция по применению –не менее 1 шт. | уп. | 10 |
| 10 | УниРест ПЛЮС или эквивалент | Комплектация: - Шприц с пастой цветов: А2,А3,А3.5,В2,С2,С4,ОА3.5; - Флакон с праймер-адгезивом для эмали и дентина светового отверждения - 1 шт.; - Шприц с гелем для обработки зуба - 1 шт. Принадлежности: - Микроаппликаторы стоматологические - не более 50шт.; - Игла одноразовая - не более 30 шт.; - Инструкция по применению - 1 шт. - Ложемент "плюс" - 1 шт. - Групповая тара (коробка) - 1 шт. | уп. | 5 |
| 11 | Dycal или эквивалент | Лечебный прокладочный материал на основе гидроксида кальция (цвет дентина). Упаковка:базисная паста не менее 13 г., паста-катализатор не менее 11 г | уп. | 2 |
| 12 | Гемостаб или эквивалент | Назначение: для остановки капиллярных кровотечений Состав: -cульфат железа-вода дистиллированнаяКомплектация: -Жидкость (стеклянный флакон) не менее 13 мл – 1 шт.-Инструкция по применению – 1 шт. | уп. | 20 |

*В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».*

**2. Место поставки и сборки товара:**662547, Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, 9-й мкр., 14.

**3. Срок поставки товара:** с момента заключения договора по 15.06.2024 года, отдельными партиями по заявкам Заказчика.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 года N 2425«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначении: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:

- не менее 7 месяцев, если срок годности Товара составляет 1 год;

- не менее 11 месяцев, если срок годности Товара составляет 1,5 года;

- не менее 14 месяцев, если срок годности Товара составляет 2 года;

- не менее 18 месяцев, если срок годности Товара составляет 2,5 года;

- не менее 22 месяцев, если срок годности Товара составляет не менее 3 лет.

6.2. Поставка Товара с меньшим остаточным сроком годности (службы) допускается только по согласованию Сторон.

6.3. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.4. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором