**Приложение № 2**

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

**Техническое задание**

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**

**на поставку пиломатериала**

ОКПД2 – [16.10.10.110](https://easuz.mosreg.ru/easuz44/#/PlanScheduleSpecification?id=461029803)

**Место поставки Товара:** 298400, Российская Федерация, Республика Крым*,* г. Бахчисарай, ул. Промышленная, д. 4, склад..

**Срок поставки Товара**: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора. Поставка Товара осуществляется одной партией. Дата и время поставки согласовывается с заказчиком заранее.

Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц.

Продукция сопровождается Паспортом (сертификатом) качества на каждую поставку, в котором должно быть указано: наименование предприятия изготовителя, наименование продукции, обозначение нормативной документации, типоразмер (толщина, ширина, длина). Паспорт качества подписывается руководителем предприятия (начальником ОТК), руководителем технического контроля.

Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации, и требованиям Заказчика.

При обнаружении скрытых дефектов, а также несоответствий, обнаруженных входным контролем, Поставщик обязан в течение 5 дней со дня получения письменного уведомления Заказчика заменить товар своими силами и за свой счет.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (за подписью участника тендера), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории России.

Товары по своим характеристикам должны соответствовать техническим параметрам, указанным в настоящем Техническом задании:

Доски и брусья должны быть изготовлены из пиломатериалов хвойных пород (сосна, пихта, лиственница, ель), предпочтительно сосна, подвергшихся естественной сушке, с влажностью древесины не более 26%, соответствующие требованиям 1-го сорта, согласно ГОСТ 8486-86;

Доски и брусья должны быть без пороков: острого обзола, гнили, прорости, механических повреждений, инородных включений, а также трещин, расположенных от торцов досок и брусьев более чем на 50 мм;

Каждая доска и брус должны быть цельными, естественной влажности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные Заказчиком** | **Единица измерения, количество** | |
| **м3** | **штука** |
| 1 | Брус | Соответствие ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (с Изменениями №1-3, с Поправкой)»  Хвойных пород, не ниже 1-го сорта, влажность продукции: не более 26%  Размер: не менее 100х100х6000мм и не более 105х105х6005мм | 0,96 | 16 |
| 2 | Брус | Соответствие ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (с Изменениями №1-3, с Поправкой)»  Хвойных пород, не ниже 1-го сорта, влажность продукции: не более 26%  Размер: не менее 50х100х6000мм и не более 55х105х6005мм | 1,2 | 40 |
| 3 | Брус | Соответствие ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (с Изменениями №1-3, с Поправкой)»  Хвойных пород, не ниже 1-го сорта, влажность продукции: не более 26%  Размер: не менее 50х200х6000мм и не более 55х205х6005мм | 4,74 | 79 |
| 4 | Брус | Соответствие ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (с Изменениями №1-3, с Поправкой)»  Хвойных пород, не ниже 1-го сорта, влажность продукции: не более 26%  Размер: не менее 50х150х6000мм и не более 55х155х6005мм | 3,825 | 85 |
| 5 | Доска обрезная | Соответствие ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (с Изменениями №1-3, с Поправкой)»  Хвойных пород, не ниже 1-го сорта, влажность продукции: не более 26%  Размер: не менее 25х150х6000мм и не более 30х155х6005мм | 0,945 | 42 |
| 6 | Доска обрезная | Соответствие ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (с Изменениями №1-3, с Поправкой)»  Хвойных пород, не ниже 1-го сорта, влажность продукции: не более 26%  Размер: не менее 25х100х6000мм и не более 30х105х6005мм | 0,915 | 61 |