УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ УКС КГО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Объект: **Левиха. МАОУ СОШ №17Аварийное освещение наружных выходов** инв.№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ и затрат** | **Ед. изме-рения** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1 | Кабель силовой по ГОСТ 31996-2012 с медными жилами с ПВХ изоляцией, огнестойкий, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1.5 ок -0.66 | м | 15 | ФССЦ [21.1.06.10-0167](https://fgisrf.ru/fsscm/fsscm21.1.06.10-0167.html) |
| 2 | Светильник аварийный светодиодный LEDх30 6ч постоянный IP20 (EL120 AC/DC) | шт | 5 | <https://www.etm.ru/cat/nn/6353374/>  791руб |
| 3 | Светильник потолочный или настенный | шт | 5 | ФЕРм08-03-593-06 |
| 4 | Кабель-канал ПВХ 10х15мм | м | 15 | ФССЦ [20.2.05.04-0022](https://fgisrf.ru/fsscm/fsscm20.2.05.04-0022.html) |
| 5 | Короба пластмассовые шириной до 40мм | м | 15 | ФЕРм08-02-390-01 |
| 6 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | м | 15 | ФЕРм08-02-399-01 |
| 7 | Сверление отверстий в стене для прокладки кабелей | шт | 5 | ФЕРр69-02-1+  ФЕРр69-02-2+  ФЕРр69-02-3 |
| 8 | Розетка открытой проводки | шт | 5 | ФССЦ [20.4.03.05-0001](https://fgisrf.ru/fsscm/fsscm20.4.03.05-0001.html) |
| 9 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 5 | ФЕРм 08-03-591-08  (установить во внутренней части тамбура) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Инспектор по электромонтажным работам МКУ УКС КГО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.С. Еловских