**Техническое задание**

**на поставку смазочных материалов, охлаждающей жидкости, технических смазок**

1. **Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Моторное масло CAE 5w30 | Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с : не менее 12  Индекс вязкости: не менее 170  Температура вспышки в открытом тигле, °С: не ниже 240  Температура застывания, °С: не выше -40  Упаковка: бочка  Объем упаковки: не менее 200 л | кг | 200 |
| 2 | Моторное масло 15W40 | Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с: не менее 14  Индекс вязкости: не менее 140  Температура вспышки в открытом тигле, °С: не ниже 210  Температура застывания, °С: не выше -32  Упаковка: бочка  Объем упаковки: не менее 200 л | кг | 2800 |
| 3 | Трансмиссионное масло CAE 80w90 | Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с: не менее 14,3  Температура вспышки в открытом тигле, °С: не ниже 230  Температура застывания, °С: не выше -32  Упаковка: бочка  Объем упаковки: не менее 200 л | кг | 1200 |
| 4 | Гидравлическое масло ВМГ3 | Вязкость кинематическая при 50 °С, мм2/с: не менее 14  Температура вспышки в открытом тигле, °С: не ниже 195  Температура застывания, °С: не выше –44  Сезонность: всесезонное  Упаковка: бочка  Объем упаковки: не менее 200 л | кг | 2400 |
| 5 | Гидравлическое масло 32 | Класс вязкости ISO: не менее 32  Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с: не менее 6,99  Индекс вязкости: не менее 182  Температура вспышки, °С: не ниже 226  Температура застывания, °С: не выше -50  Упаковка: бочка  Объем упаковки: не менее 200 л | кг | 800 |
| 6 | Литол смазка | Назначение: для смягчения движений и снижения износа в подвижных механизмах транспортных машин и промышленного оборудования.  Упаковка: бочка  Объем упаковки: не менее 200 л | кг | 330 |
| 7 | Антифриз | Температура замерзания: не выше -40  Упаковка: бочка  Объем упаковки: не менее 200 л | кг | 1400 |
| 8 | Тосол 40 | Температура замерзания: не выше -40  Упаковка: бочка  Объем упаковки: не менее 200 л | кг | 1600 |

**2. Место поставки:** 694920, Россия, Сахалинская обл., г. Углегорск, ул. Войтинского, 22.

**3. Срок поставки:** с момента заключения договора по 31 мая 2024 года, по заявкам Заказчика.

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

**5. Требования к упаковке, маркировке товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.