**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Техническое задание для проведения сбора коммерческих предложений на поставку транспортного

средства Lada Niva Travel Comfort 1,7 л. 5-МТ 4х4 (80 л.с.)

для нужд АО «РСК»

**1. Предмет сбора коммерческих предложений:** Поставка транспортного средства Lada Niva Travel Comfort для нужд АО «РСК».

**2. Предмет договора:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм | Кол-во |
| 1 | Автомобиль Lada Niva Travel | ед. | 1 |

**3 Стоимость Товара:** Включает в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе расходы на страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара, затраты по хранению Товара до передачи Покупателю, стоимость всех необходимых погрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой Товара, а также подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**4.** У**словия доставки Товара:** доставка г. Екатеринбург

**5.** **Условия и порядок оплаты:** 50 % в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, на основании счет-фактуры или УПД, оставшиеся 50% от стоимости Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи Товара Покупателем

**6. Технические характеристики транспортного средства:** Поставляемый автомобиль должен соответствовать техническим характеристикам завода изготовителя.

**7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Тип ТС | Легковой |
| Категория ТС | В |
| Количество мест | Кабина 5-и местная 5-ти дверная |
| Длина, мм | 4099 |
| Ширина | 1804 |
| Высота, мм | 1690 |
| Колесная база, мм | 2300 |
| Колея, мм | 1465 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Масса снаряженного ам, кг | 1485 |
| Полная масса, кг | 1860 |
| Рулевое управление | С гидроусилителем |
| Двигатель | бензиновый инжекторный, четырехтактный V=1,69 л |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |
| Рабочий объем, л. | 1,69 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 80 (58,5) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент Н\*м (кгс\*м) | 127,4 при 4000 мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 127 |
| Расход топлива л/100 км, при движении со скоростью 60 км/ч | Городской цикл, л/100 км 13,4  Загородный цикл, л/100 км 8,5  Смешанный цикл, л/100 км 10,2 |
| Емкость топливных баков, л | 58 |
| Трансмиссия | Механическая с отключением привода переднего моста |
| Сцепление | Сухое, однодисковое |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая |
| Подвеска | Передняя: независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.  Задняя: зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. |
| Тормозная система | С дисковыми тормозными механизмами на передних колесах и с барабанными тормозными механизмами на задних колесах |
| **Комплектация Comfort**  Комфорт   * Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте * Электростеклоподъемники передних дверей * Воздушный фильтр салона * Центральный замок * Регулируемая по высоте рулевая колонка * Электропривод и обогрев наружных зеркал * Гидроусилитель рулевого управления * Виброизоляция * Кондиционер   Интерьер   * Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60\40 * Подсветка багажного отделения * Обивка дверей (вставка) ткань * Бортовой компьютер * Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный * Туннель пола с нишей для хранения и с подстаканниками * Розетка 12V на центральной консоли * Розетка USB в тоннеле пола   Безопасность   * Крепления для детских сидений ISOFIX * Корректор света фар электрический * Дневные ходовые огни * LED-задние фонари * Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС упрощенная * Ремни безопасности передних сидений без ограничителей нагрузки * Экстерьер * Фартуки передних колес (брызговики) * Фартуки задних колес (брызговики) * Точки крепления тягово-сцепного устройства (ТСУ) * Форсунки омыва ветрового стекла 2х струйные * Форсунка омыва стекла двери задка веерного типа * Буксирные проушины передние (2шт) и задние (2шт) черного цвета * Щитки передних крыльев пластиковые (локеры) * Накладки порогов пола черного цвета | |

**8. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению, требования по объему гарантий качества, требования по срокам гарантий качества**

8.1. Срок предоставления Товара Исполнителем Заказчику составляет 10 (десять) рабочих дней со дня перечисления Заказчиком аванса по договору.

8.2. Общие требования:

- при оказании услуг Исполнитель должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных материально-технических ресурсов (транспортное средство Lada Niva Travel) соответствующей комплектации 2024 года выпуска, в количестве – 1 единицы, документ, подтверждающий статус юридического лица, лицензию на осуществление торговой деятельности, официальное соглашение о сотрудничестве с предприятие производителем, договор купли-продажи, счет-справка, паспорт транспортного средства (ПТС), гарантийный талон, руководство по эксплуатации автомобиля, документ о сервисном обслуживании, таможенная декларация (при необходимости), договор кредитования и т.п. (при необходимости), накладную на транспортное средство, копии сертификата соответствия и договор дилера.

- Исполнитель обязан поддерживать надлежащее техническое состояние транспортного средства Lada Niva Travel, путем обеспечения необходимыми для эксплуатации материалами, принадлежностями и сопутствующими сервисными услугами, в соответствии с требованиями завода изготовителя транспортного средства до момента подписания Акта приема-передачи Заказчиком.

- Исполнитель несет расходы, возникающие в связи с транспортировкой транспортного средства Lada Niva Travel от места хранения (стоянки) до места поставки и/или дилерского центра, в том числе расходы на оплату топлива, замену сменных деталей, горюче-смазочных и иных расходуемых материалов, используемых до момента подписания Акта приема-передачи Заказчиком, расходы на услуги по мойке, и иному текущему эксплуатационному обслуживанию.

- Поставка восстановленного, либо снятого с консервации (длительного хранения), либо бывшего в эксплуатации автомобиля не допускается.

- Автомобиль должен пройти полный комплекс предпродажной подготовки соответствующей отметкой в сервисной книжке ТС.

- Исполнитель обязан предоставить товар (транспортное средство Lada Niva Travel) в технически исправном состоянии. Поставляемый Товар должен быть новый, не бывший в использовании, не из ремонта, не иметь дефектов, без пробега, иметь необходимый комплект технической документации, находиться в законной продаже, отвечать всем требованиям документации.

- Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные. Товар и все установленное на него оборудование должно быть новым, срок выпуска не ранее 2023 года. Товар должен быть растаможен, не заложен, не находиться под арестом, не иметь каких-либо обременении и/или ограничений.

- Все дополнительное оборудование и запасные части, которые Исполнитель установит и приложит к Товару должны быть сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие Товара и иметь аналогичные функциональные характеристики.

- Исполнитель обязан предоставить сотрудника для оперативного взаимодействия с Заказчиком.

- Допускается привлечение соисполнителей на оказание услуг.

5.3. Требования к гарантийным обязательствам:

Исполнитель гарантирует, что приобретаемый Заказчиком Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным заводом изготовителем.

Исполнитель гарантирует качество и надежность Товара в течение гарантийного срока, установленного заводом изготовителем Товара. Гарантийный срок начинает действовать с момента подписания акта приема-передачи транспортного средства. Гарантийное обслуживание (расходы на ремонт и замену Товара) в течение гарантийного срока производится за счет Исполнителя. Исполнитель в течение гарантийного срока обеспечивает устранение заводских дефектов и/или замену дефектных частей Товара бесплатно, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации и проведения технического обслуживания Товара. Все запасные части, которые Исполнитель установит на товар в течение гарантийного срока, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие товара и иметь не худшие функциональные характеристики. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты или поломки Товара, произошедшие не по вине Заказчика, Исполнитель обязан их устранить в течение не более 20 (двадцати) календарных дней со дня получения уведомления от Заказчика., указанный срок может быть продлен по соглашению сторон.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (масла, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость, фреон и иные, указанные в гарантийной/сервисной книжке) и на комплектующие изделия Товара, подвергающиеся износу в зависимости от интенсивности и условий эксплуатации, а также стиля вождения (например: свечи зажигания, тормозные колодки/накладки, фильтры, шины, диски сцепления и иные, указанные в гарантийной/сервисной книжке).

В случае не устранения выявленного несоответствия в документах на Товар реальным данным Товара, или других недостатков, препятствующих государственной регистрации Товара, Заказчик имеет право по истечении 15 календарных дней с момента извещения Исполнителя об обнаружении данных недостатков потребовать замену или вернуть Исполнителю Товар, а Исполнитель обязуется принять его, заменить или возвратить Заказчику уплаченные за Товар денежные средства и компенсировать Заказчику все понесенные им убытки.

Гарантийное обслуживание (гарантийный ремонт) транспортного средства должен производится на всех станциях технического обслуживания официальных дилеров (уполномоченных партнеров) данной марки Товара в Свердловской области и в городе Екатеринбург.

Исполнитель несет ответственность за порчу имущества Заказчика в результате оказания услуг.

Гарантийный срок должен соответствовать требованиям Производителя (отметки в гарантийной регистрации в руководстве по гарантийному обслуживанию), составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев, либо 80 000 км (что наступит раньше) и исчисляется со дня подписания Заказчиком Акта приема-передачи. Если Покупатель лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Продавца, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Продавцом. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

**9.Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам Товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг**

9.1. Требования к качественным характеристикам работ и услуг:

- транспортное средство Lada Niva Travel должно быть предоставлено Заказчику в исправленном состоянии, заправленным всеми техническими жидкостями и топливом.

- транспортное средство не должно быть обременено обязательствами, накладывающими какие-либо ограничения на возможность эксплуатации данного транспортного средства на территории РФ и иных государств на момент подписания Акта приема-передачи Заказчиком.

Исполнитель обязан:

- предоставить транспортное средство Lada Niva Travel, договор поставки или купли-продажи, счет-справка, паспорт транспортного средства (ПТС), гарантийный талон, руководство по эксплуатации автомобиля, документ о сервисном обслуживании, таможенная декларация (при необходимости), накладную на транспортное средство, копии сертификата соответствия и договор дилера.

- проводить периодический технический осмотр транспортного средства Lada Niva Travel в соответствии с требованиями законодательства РФ до момента подписания Акта приема-передачи Заказчиком.

**10. Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки**

10.1. Требования к безопасности:

- Исполнитель гарантирует, что транспортное средство Lada Niva Travel планируемое к вводу в эксплуатацию согласно настоящему Техническому заданию отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным заводом –изготовителем, в том числе:

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств";

- Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ";

- Технический регламент таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 (Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011. №823).