**Техническое задание**

**на поставку поломоечной машины**

1. **Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные Заказчиком:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Машина поломоечнаяBD 43/35 C Ep (или эквивалент) | Тип привода: Питание от сетиПривод ходовой части: Привод за счет вращения щеткиРабочая ширина щеток (мм): не менее 430Ширина всасывающей балки (мм): не менее 900Объем баков для чистой / грязной воды (л): не менее 35 / 35Производительность по площади (м²/ч): не менее 1250Частота вращения щетки (об/мин): не менее 180Максимальное давление прижима щетки (г/см²): не менее 40Расход воды (л/мин): не более 2,7Уровень звукового давления (дБ(А)): не более 70Параметры электросети (В/Гц): 230 / 50Комплектация: Дисковая щетка,V-образная всасывающая балкаОснащение: Система 2 резервуаровПитание: от сети | Шт. | 1 |
| 2 | Машина поломоечнаяBR 30/4 C Retail (или эквивалент) | Тип привода: Питание от сетиТяговый привод: Привод за счет вращения щеткиРабочая ширина щеток (мм): не менее 300Ширина всасывающей балки (мм): не менее 300Объем баков для чистой / грязной воды (л): не менее 4 /4Практическая производительность по площади (м²/ч): не менее 130Частота вращения щетки (об/мин): не менее 1450Давление прижима щетки (г/см²): не менее 100Расход воды (л/мин): не более 0,3Максимальный уровень звукового давления (дБ(А)): не более 72Параметры электросети (В/Гц): 220 - 240 / 50 - 60Комплектация: Роликовая щетка,Колеса для транспортировки,2 всасывающие балки, прямыеОснащениеСистема 2 резервуаровПитание: от сети | Шт. | 1 |

**2. Место поставки:** 174760, Россия, Новгородская обл., Любытинский р-н, рп Любытино, ул. Пушкинская, 24.

**3. Срок поставки:** в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания договора**.**

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором