Приложение № 1

 к Информационной карте

**Спецификация поставляемого товара**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование, страна производитель** | **Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара** | **Ед. изм.** | **ОКВЭД** | **Кол-во** | **Общая выделенная стоимость НМЦД (руб.)** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Блок питания Xilence Red Wings XN054 700W [XP700R7] | Тип - блок питанияМодель - Xilence Red Wings XN054 700WКод производителя - [XP700R7]Мощность - 700 ВтФорм-фактор - ATXЦвет - черныйЦвета проводов - стандартныеОсновной разъем питания - 20 + 4 pinРазъемы для питания процессора (CPU) - 4+4 pinРазъемы для питания видеокарты (PCI-E) - 6 pin, 6+2 pinКоличество разъемов 15-pin SATA - 6Количество разъемов 4-pin Molex - 2Длина основного кабеля питания - 450 ммДлина кабеля питания процессора - 500 ммДлина кабеля питания PCI-E - 400 ммДлина кабеля питания SATA - 400 ммДлина кабеля питания Molex - 850 ммМощность по линии 12 В  - 648 ВтТок по линии +12 В  - 12V1 54AТок по линии +3.3 В  - 24 АТок по линии +5 В  - 18 АТок дежурного источника(+5 В Standby)-2.5А Ток по линии -12 В - 0.5 АДиапазон входного напряжения сети - 200-240 В 50/60 ГцСистема охлаждения  - активнаяРазмеры вентиляторов - 120 x 120 ммКорректор коэффициента мощности (PFC) - активныйСоответствие стандартам - ATX 12V 2.3Технологии защиты - OPP, OVP, SCP, UVPСетевой кабель в комплекте - естьДлина - 140 ммШирина - 150 ммВысота - 86 мм | шт. | 26.20.40.110 | 1 | 3 799,00 |
| 2 | Веб-камера Canyon CNE-CWC3N | Интерфейсы - USBОбщее количество пикселей - 1 МпиксТип матрицы - CMOSМакс. разрешение видео - 1280×720 HDСкорость видеосъемки при макс. разрешении - 30 кадр/сУгол обзора - 60 градусовМакс. разрешение фото - 1280x720Тип – веб-камераЦвет - Черный | шт. | 26.40.33.190 | 1 | 1 650,00 |
| 3 | TP-Link Коммутатор TL-SG116 | Тип - коммутаторМодель - TP-Link TL-SG116Вид  - неуправляемыйМетод коммутации  - store and forwardУровень коммутатора  - L2Размещение  - настенный, настольныйБазовая скорость передачи данных - 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/секКоличество медных портов (RJ-45) - 16Количество портов 1 Гбит / сек - 16Размер таблицы МАС адресов - 8000Внутренняя пропускная способность - 32 Гбит/сСкорость обслуживания пакетов - 23.8Буфер пакетов - 4.1 МбайтПоддержка стандартов - IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3xПоддержка протоколов - IGMPФункции - IGMP Snooping, управление потокомПриоритизация QoS - естьРабочая температура - от 0°C до +40°CРабочая влажность - от 10% до 90%, без конденсатаТип и напряжение питания - DC 12В/1АПотребляемая мощность - 10 ВтИндикаторы - активность, питаниеКомплектация - адаптер питания, документация, резиновые ножкиДополнительно - автоопределение MDI/MDIX, поддержка технологии Plug-and-Play, технология энергосбережения Green EthernetШирина - 286 ммГлубина - 111.7 ммВысота - 25.4 мм | шт | 26.30.11.122 | 2 | 9 798,00 |
| 4 | TP-Link Коммутатор TL-SG108 | Тип - коммутаторМодель - TP-Link TL-SG108Вид  - неуправляемыйМетод коммутации - store and forwardУровень коммутатора - L2Размещение - настенный, настольныйБазовая скорость передачи данных - 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/секКоличество медных портов (RJ-45) - 8Количество портов 1 Гбит / сек - 8Размер таблицы МАС адресов - 4000Внутренняя пропускная способность - 16 Гбит/сСкорость обслуживания пакетов - 11.9Буфер пакетов - 1.5 МбайтПоддержка стандартов - IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3xПоддержка протоколов - IGMPФункции - IGMP Snooping, обнаружение петель, управление потокомПриоритизация QoS - естьРабочая температура - от 0°C до +40°CРабочая влажность - от 10% до 90%, без конденсатаТип и напряжение питания - DC 9В/0.6АПотребляемая мощность - 2.77 ВтИндикаторы - активность, питаниеКомплектация - адаптер питания, документацияДополнительно - автоопределение MDI/MDIX, металлический корпус, технология энергосбережения Green EthernetШирина - 158 ммГлубина - 101 ммВысота - 25 мм | шт | 26.30.11.122 | 2 | 4 798,00 |
| 5 | Переходник Ugreen HDMI - VGA+Jack 3.5, 0.25 м | Переходник Ugreen HDMI - VGA - Jack 3.5 Разъем VGA, классический jack 3.5 для звуковой периферии и выход USB для дополнительного питания, а с другой стороны — выход HDMI версии 1.4. Максимальное разрешение - 1920x1080 пикселей при частоте обновления - 60 Гц.Кабель имеет плоскую форму, его внешняя часть выполнена из прочного материала, что обеспечивает высокую устойчивость к различным внешним воздействиям. Длина переходника - 25 см. | шт. | 26.20.40.190 | 2 | 2 798,00 |
| 6 | Лампа настольная светодиодная на прищепке | Основной цвет - белыйОсновной материал - пластикМатериал плафона - полимерВысота - 38 смТип цоколя / источника света - LEDКоличество источников света - 1 штКоличество светодиодов - 24 штЦветовая температура - 1500 - 6000 КИндекс цветопередачи - 80 RaСветовой поток - 400 лмСтепень защиты - IP20Мощность - 4 ВтВид питания - от порта USB и аккумулятораНапряжение питания - 5 ВКласс энергоэффективности - АКласс электробезопасности - IIСрок службы - 30000 чВид крепления - прищепкаРегулировка яркости - естьИсточники света в комплекте - естьКомплектация - USB-кабель, документацияОсобенности - 3 уровня яркости, время автономной работы 3 часа, коэффициент пульсации <5% | шт | 27.40.39.110 | 10 | 5 640,00 |
| 7 | Телевизор Hisense 32А5KQРоссия | **Габариты и вес:**Стандарт крепления VESA - 100x200 ммРазмеры с подставкой - 726×186×479ммРазмер без подставки (ШxВxГ) - 726×85×430Вес товара - 3900г**Экран:**Диагональ экрана - 32 дюймаРазрешение - 1366×768 HDТип подсветки - Direct LEDЧастота обновления - 60 ГцТехнология матрицы ТВ VAДиагональ экрана - 81.3Стандарт разрешения - HD**Функции:**Встроенный медиаплеер - ДаУправление телевизором - Пульт ДУ, управление со смартфонаДоп. режимы телевизора - Гостиничный режим, игровой режим**Общие:**Smart TV - ДаОперационная система ТВ - VIDAAМощность аудиосистемы - 12Вт**Заводские данные:**Мощность - 27Вт**Интерфейсы и разъемы:**Беспроводные интерфейсы - [Wi-Fi](https://www.ozon.ru/category/televizory-s-wi-fi-i-internetom/)Число портов HDMI - 2Количество разъемов USB - 2Версия HDMI - HDMI 1.4ТВ-тюнер: DVB-T, [DVB-T2](https://www.ozon.ru/category/televizory-s-tsifrovym-tyunerom-dvb-t2/), DVB-C, DVB-S, DVB-S2, NICAM, PAL, PAL/NTSC, PAL/SECAM/NTSC, SECAMИнтерфейсы: HDMI, USB, S/PDIF, CI+, Компонентный, 3.5 мм, RJ-45 (Ethernet)**Дополнительные:**Тип - ТелевизорБренд - [Hisense](https://www.ozon.ru/brand/hisense-29631835/)Цвет - Черный, черный матовыйДекодеры звука - DTS, DTS Virtual:X, DTS-HDЧастоты Wi-Fi - 2.4 ГГцШирина - 72,6смВысота - 43см | шт. | 26.40.20.122 | 1 | 21 555,00 |
| 8 | Увлажнитель воздуха Pioner HDS44 | Вид увлажнителя - УльтразвуковойПроизводительность - 0,25 л/чОбъем - 4500 млМакс. площадь помещения - 25 кв.мУстановка увлажнителя - На пол, На столАроматизация воздуха - ДаТип выключателя - Электронный, Пульт ДУ, ТаймерОсобенности климатической техники - Таймер, Пульт ДУ, Информационный дисплей, Ароматизатор | шт. | 28.25.14.110 | 1 | 4 399,00 |
|  |  | 54 437,00 |