**Техническое задание**

**на перевозку едкого натрия, азотной кислоты, серной кислоты**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование объекта закупки:**  | Перевозка едкого натрия, азотной кислоты, серной кислоты |
| **Заказчик** | ИП Сонина Нина Петровна |
| **Период проведения перевозок** | с момента подписания договора по 31 декабря 2024. |
| Количество поставляемого товара (выполнение работ, оказание услуг), единица измерения | - «Натрий едкий жидкий» не более 500 тонн в месяц;- «Азотная Кислота» не более 300 тонн в месяц;- «Серная кислота» не более 160 тонн в месяц. |
| Погрузка и разгрузка груза | «Натрий едкий жидкий» | г. Волгоград – погрузка силами Грузоотправителяг. Ставрополь – разгрузка силами Грузополучателя |
| «Азотная Кислота» | г. Дорогобуж – погрузка силами Грузоотправителяг. Ставрополь – разгрузка силами Грузополучателя |
| «Серная кислота» | г. Армянск – погрузка силами Грузоотправителяг. Ставрополь – разгрузка силами Грузополучателя |
| Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | - «Натрий едкий жидкий» по согласованию с Заказчиком;- «Азотная Кислота» по согласованию с Заказчиком;- «Серная кислота» по согласованию с Заказчиком. |
| Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика  |  1. ГОСТ 8050 – 85 2. Перевозка натрия едкого рд (8 класс опасности), азотной кислоты (8 класс опасности), серной кислоты (8 класс опасности) должна производиться на транспортных средствах в соответствии с правилами дорожной перевозки опасных грузов (ДОПОГ). 3. ТС должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) и раздела 9 ДОПОГ.  4. Наличие документов, необходимых для перевозки опасных грузов: - свидетельство о допуске ТС к перевозке опасных грузов;- свидетельство о подготовке водителя к перевозке опасных грузов;- инструкции для водителя, ответственных лиц, сопровождающего лица о правилах перевозки;- путевой лист с маркировкой груза;- паспорт безопасности груза;5. Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 (ред. от 30.11.2021, с изм. от 12.03.2022) "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 6. Автоцистерна должна быть пропаренной и не должна содержать остатков предыдущего продукта, перед загрузкой предоставить справку о чистоте тары.7. Автомобиль предоставляется Исполнителем технически исправным, чистым, заправленным топливом, соответствующим нормам технической эксплуатации, оборудованный системой спутникового контроля GPS/ГЛОНАСС.8. Исполнитель обязан доставлять груз в пункт назначения, в срок, определенный Заказчиком и передавать его уполномоченному лицу Заказчика. В случае возникновения осложнений в пути следования (ДТП, выход из строя транспорта) незамедлительно ставить в известность Заказчика, принимать меры для обеспечения доставки груза в срок, оговоренный с Заказчиком, или замены автотранспорта для оказания услуг. 9. Осуществить замену технически неисправного или аварийного автомобиля аналогичным в течение 1 (одного) часа с момента обнаружения неисправности, заправка автомобиля топливом и другими необходимыми материалами в количестве необходимом для оказания услуг в полном объеме осуществляется Исполнителем;10. Исполнитель должен иметь в наличии весь необходимый грузовой автомобильный транспорт. На момент заключения договора, Исполнитель предоставляет Заказчику документы (паспорт транспортного средства (ПТС), договор купли-продажи, либо иные документы), подтверждающие право пользования данными транспортными средствами11. Автомобиль должен быть оборудован необходимым оборудованием для перекачки, а именно н/ж камлок, штуцер разъем dy50. 12. Перевозка только автоцистернами объемом не менее 30 тонн. |
| Гарантийные обязательства поставщика: | Срок предоставления гарантии качества услуги: своевременное и качественное оказание услуг в течение срока действия договора; ответственность за невыполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством. В случае обнаружения недостатков по факту оказания услуг Исполнитель обязан устранить их своими силами и за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков. |