**Техническое задание**

**на перевозку едкого натрия, азотной кислоты, серной кислоты**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта закупки:** | Перевозка едкого натрия, азотной кислоты, серной кислоты | |
| **Заказчик** | ИП Сонина Нина Петровна | |
| **Период проведения перевозок** | с момента подписания договора по 31 декабря 2024. | |
| Количество поставляемого товара (выполнение работ, оказание услуг), единица измерения | - «Натрий едкий жидкий» не более 500 тонн в месяц;  - «Азотная Кислота» не более 300 тонн в месяц;  - «Серная кислота» не более 160 тонн в месяц. | |
| Погрузка и разгрузка груза | «Натрий едкий жидкий» | г. Волгоград – погрузка силами Грузоотправителя  г. Ставрополь – разгрузка силами Грузополучателя |
| «Азотная Кислота» | г. Дорогобуж – погрузка силами Грузоотправителя  г. Ставрополь – разгрузка силами Грузополучателя |
| «Серная кислота» | г. Армянск – погрузка силами Грузоотправителя  г. Ставрополь – разгрузка силами Грузополучателя |
| Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | - «Натрий едкий жидкий» по согласованию с Заказчиком;  - «Азотная Кислота» по согласованию с Заказчиком;  - «Серная кислота» по согласованию с Заказчиком. | |
| Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | 1. ГОСТ 8050 – 85  2. Перевозка натрия едкого рд (8 класс опасности), азотной кислоты (8 класс опасности), серной кислоты (8 класс опасности) должна производиться на транспортных средствах в соответствии с правилами дорожной перевозки опасных грузов (ДОПОГ).  3. ТС должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) и раздела 9 ДОПОГ.  4. Наличие документов, необходимых для перевозки опасных грузов:  - свидетельство о допуске ТС к перевозке опасных грузов;  - свидетельство о подготовке водителя к перевозке опасных грузов;  - инструкции для водителя, ответственных лиц, сопровождающего лица о правилах перевозки;  - путевой лист с маркировкой груза;  - паспорт безопасности груза;  5. Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 (ред. от 30.11.2021, с изм. от 12.03.2022) "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)  6. Автоцистерна должна быть пропаренной и не должна содержать остатков предыдущего продукта, перед загрузкой предоставить справку о чистоте тары.  7. Автомобиль предоставляется Исполнителем технически исправным, чистым, заправленным топливом, соответствующим нормам технической эксплуатации, оборудованный системой спутникового контроля GPS/ГЛОНАСС.  8. Исполнитель обязан доставлять груз в пункт назначения, в срок, определенный Заказчиком и передавать его уполномоченному лицу Заказчика. В случае возникновения осложнений в пути следования (ДТП, выход из строя транспорта) незамедлительно ставить в известность Заказчика, принимать меры для обеспечения доставки груза в срок, оговоренный с Заказчиком, или замены автотранспорта для оказания услуг.  9. Осуществить замену технически неисправного или аварийного автомобиля аналогичным в течение 1 (одного) часа с момента обнаружения неисправности, заправка автомобиля топливом и другими необходимыми материалами в количестве необходимом для оказания услуг в полном объеме осуществляется Исполнителем;  10. Исполнитель должен иметь в наличии весь необходимый грузовой автомобильный транспорт. На момент заключения договора, Исполнитель предоставляет Заказчику документы (паспорт транспортного средства (ПТС), договор купли-продажи, либо иные документы), подтверждающие право пользования данными транспортными средствами  11. Автомобиль должен быть оборудован необходимым оборудованием для перекачки, а именно н/ж камлок, штуцер разъем dy50.  12. Перевозка только автоцистернами объемом не менее 30 тонн. | |
| Гарантийные обязательства поставщика: | Срок предоставления гарантии качества услуги: своевременное и качественное оказание услуг в течение срока действия договора; ответственность за невыполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством. В случае обнаружения недостатков по факту оказания услуг Исполнитель обязан устранить их своими силами и за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков. | |