**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку дизельного топлива для котельной

**1. Технические характеристики товаров**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование товара** | **Характеристика**  | **Ед.изм.** | **Кол-во**  |
| 1 | Дизельное топливо  | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия»Экологический класс – не ниже К5Цетановое число: не менее 51,0Цетановый индекс: не менее 46,0Массовая доля серы: не более 10,0 мг/кгПредельная температура фильтруемости, 0С, не выше минус 26Сезонность: зимнее | литр | 70 000 |

**2. Требования к качественным характеристикам товаров:**

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов на нефтепродукты, должно удостоверяться сертификатами или декларациями о соответствии качества или иными документами, подтверждающими соответствие ГСМ государственным стандартам и нормам, действующим на территории РФ, которые по требованию Заказчика должны быть предоставлены Поставщиком.

В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности оборудования, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению оборудования.

**3. Требования к сопроводительным документам**.

Документы, удостоверяющие качество товара на русском языке (оригиналы паспортов, сертификатов, либо надлежащим образом заверенные их копии);

Счет, счет-фактуру оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ;

Товарную накладную (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

**3. Условия поставки**. Поставка топлива осуществляется транспортом Поставщика по заявке Заказчика в течение 2-х рабочих дней до котельной Заказчика.

**4. Срок поставки:** с 1октября 2024 по 30 апреля 2025 года, по заявкам Заказчика, направляемым Поставщику за 5 дней до даты предполагаемой поставки.

Ориентировочный объем 1 поставки не более 6 000 литров.

**5. Место поставки:** 140103, РФ, Московская область, г. Раменское, Донинское шоссе, 4 км, полигон, ИПК ТЭК (филиал ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»).