**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку автомобиля «соболь бортовой с тентом»**

**для нужд КГБУ "УСОЛЬСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО"**

**1. Объект закупки:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Требуемое значение параметра** |
| Газ-2310 "Соболь" бортовой | **1 шт** |
| Модель двигателя | Бензиновый |
| Колёсная формула | не менее 4х4 |
| Тип привода | подключаемый, полный |
| Количество мест | не менее 5 |
| Колёсная база, мм | не менее 2900 |
| Габаритные размеры, мм (длина/ширина/ высота по тенту) | не менее 5225 / 2380 / 2660 |
| Внутренние размеры грузовой платформы, мм (длина, ширина, высота) | не менее 2035/1880/400 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 205 |
| Минимальный радиус поворота, м | не менее 6 |
| Грузоподъёмность, кг | не менее 950 |
| Мощность двигателя, л.с. | не менее 106,8 |
| Объём двигателя, л. | не менее 2,69 |
| Контрольный расход топлива, л/100 км при 80 км/ч | не более 11,2 |
| Максимальная скорость | не менее 120 |
| Сцепление | Однодисковое, сухое. |
| Привод сцепления | гидравлический |
| Коробка передач | Механическая, не менее 5-ти ступенатая с синхронизаторами на всех передачах |
| Передняя подвеска | Две продольные полуэллиптические рессоры, амортизаторы гидравлические с газом  избыточного давления |
| Задняя подвеска | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него; амортизаторы гидравлические с газом избыточного давления |
| Шины | не менее 215/65R16/  не менее 185/75 R16 |
| Рулевое управление | Рулевой привод с ГУР интегрального типа. |
| Тормозная система | передних колес – дисковые, задних – барабанные |
| **Комплектация** | |
| Подогрев зеркал заднего вида | наличие |
| Инерционные ремни безопасности | наличие |
| Зеркала с механическим приводом и указателем поворота | наличие |
| Блокировка руля | наличие |
| Гидроусилитель руля | наличие |
| Аудиоподготовка (без динамиков) | наличие |
| Салонное зеркало заднего вида | наличие |
| Стеклоочистители с реулируемой частотой работы | наличие |
| Задний противотуманный фонарь | наличие |
| Буксировочный крюк | наличие |
| Регулировка передних фар | наличие |
| Брызговики передние | наличие |
| Отопитель салона | наличие |
| **Аксессуары** | |
| Набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной  остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос, перчатки х/б) | наличие |

*В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».*

**2**. **Место поставки товара:** 663770, Россия, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Кирова, 51.

**3. Срок и условия поставки:**

3.1. Поставка товара должна быть осуществлена с момента подписания договора до 15.12.2024 года. В цену договора включаются все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на доставку товара по адресу Заказчика, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.

3.2. Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи.

**4. Общие требования к качеству товара:**

4.1. Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены на автомобиль, товар должен быть полностью укомплектован, все параметры товара, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены.

4.2. Товар должен быть вымыт и полностью готов к эксплуатации, должен быть заправлен всеми технологическими жидкостями, необходимыми для эксплуатации на момент приема-передачи товара в соответствии с техническим регламентом завода-производителя.

4.3.Качество поставляемого товара, включая комплектующие изделия к нему, должны полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества, не должен иметь вмятин, царапин, дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов. Товар (и его составные части) должен быть серийным. Товар не должен находиться: в залоге, под арестом или другим обременением, должен быть укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи завода-изготовителя.

4.4. Поставляемый автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении.

5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:

5.1. Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик на момент поставки товара должен предоставить полный пакет разрешительной документации для регистрации в органах ГИБДД, в т.ч.:

- паспорт технического средства (оригинал) (далее ПТС) - 1 экз.;

- инструкцию по эксплуатации автомобиля на русском языке - 1 экз.;

- сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз;

- ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.;

- акты приема передачи автомобиля - 2 экз.;

- гарантийные талоны (в том числе на дополнительное оборудование) или аналогичные документы с указанием гарантийного периода, адресов сервисных центров;

- руководство по эксплуатации на дополнительное оборудование;

- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).

5.3. Поставщик обязуется подробно проинструктировать представителя заказчика по вопросу эксплуатации и функционирования всех технических систем и иного оборудования, присутствующих и установленных в товаре на момент его передачи.

6. Требования к сроку действия гарантии Поставщика:

6.1. Гарантийный срок на Товар и его сборку устанавливается в соответствии со сроком указанным заводом-изготовителем с момента получения товара Заказчиком по акту приема-передачи, но не менее 36 месяцев или 100 000 км пробега, при условии точного соблюдения Заказчиком всех правил технической эксплуатации транспортного средства, указанных в руководстве по эксплуатации.

6.2. Срок гарантии на транспортное средство исчисляется с момента подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 и (или) Акта сдачи-приёмки Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. В течении гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе устранение дефектов.

6.3. Гарантийные обязательства исполняются в случае незамедлительного обращения к официальному дилеру и при предъявлении заказчиком неисправного автомобиля, а также свидетельства о регистрации и сервисной книжки на него с отметками, подтверждающими регулярное прохождение обязательного технического обслуживания у авторизованного дилера.

6.4. Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ.

6.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 г. «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

6.6. В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков. Дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком, Поставщик гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза   
№ 877 от 09.12.2011 «О принятии технического регламента Таможенного союза   
«О безопасности колесных транспортных средств».