**ТЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ**

**на поставку автомобиля LADA NIVA Travel или эквивалента**

**для нужд МАУ ДОЛ «Зелёные дубки»**

**1. Объект закупки:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Требуемое значение параметра** |
| LADA NIVA Travel **Comfort 24** или эквивалент | **1 шт** |
| **Двигатель** | |
| Рабочий объем, л | Не менее 1.7 |
| Рабочий объем, см3 | Не менее 1690 |
| Диаметр цилиндра | Не менее 82.0 |
| Количество клапанов | Не менее 8 |
| Количество цилиндров | Не менее 4 |
| Максимальная мощность, л.с. | Не менее 80 |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | Не менее 127 |
| Об/мин КВТ | Не менее 5000 |
| Об/мин ЛС | Не менее 5000 |
| Об/мин НМ | Не менее 4000 |
| Расположение двигателя | переднее, продольное |
| Расположение цилиндров | в ряд |
| Степень сжатия | Не менее 8.5 |
| Тип топлива | Бензин |
| Требования к топливу | Не ниже АИ-92 |
| Ход поршня | Не менее 80.0 |
| Экологический класс | EURO5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, c | Не более 19.0 |
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 140 |
| **Коробка передач** | |
| Тип трансмиссии | Механика (MT5) |
| Тип привода | Полный |
| Количество передач | Не менее 5 |
| **Кузов** | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Тип ТС | Легковой |
| Длина кузова | Не менее 4099 |
| Ширина кузова | Не менее 1804 |
| Высота кузова | Не менее 1690 |
| Колесная база | Не менее 2450 |
| Передняя колея | Не менее 1466 |
| Задняя колея | Не менее 1456 |
| Дорожный просвет | Не менее 220 |
| Количество дверей | Не менее 5 |
| Количество мест | Не менее 5 |
| **Подвеска** | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатор |
| Задняя подвеска | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлич. телескопич. амортизаторами |
| Передний амортизатор | Гидравлические |
| Задний амортизатор | Гидравлические |
| **Расход топлива** | |
| Город, л/100 км | Не более 13.4 |
| Смешанный, л/100 км | Не более 10.2 |
| Трасса, л/100 км | Не более 8.5 |
| **Тормозная система** | |
|  |  |
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые |
| Задний тормоз | Барабанные |
| Стояночный тормоз | Ручной |
| **Вместимость** | |
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | Не менее 320 |
| Объём топливного бака, л | Не менее 58 |
| **Конструктив** | |
| Постоянный полный привод | наличие |
| Межосевой дифференциал с принудительной блокировкой | наличие |
| Понижающий ряд передач | наличие |
| Сапуны переднего и заднего мостов | наличие |
| Защита картера двигателя | наличие |
| **Безопасность** | |
| Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | наличие |
| Подголовники задних сидений | Не менее 2 |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | наличие |
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | наличие |
| Дневные ходовые огни | наличие |
| LED задние фонари | наличие |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | наличие |
| Экологический класс | Евро 5 |
| **Интерьер** | |
| Бортовой компьютер | наличие |
| Подлокотник сидения водителя с подстаканниками | наличие |
| Обивка сидений ткань. Цвет черный | наличие |
| Розетка 12V на центральной консоли | наличие |
| Розетка USB в тоннеле пола | наличие |
| **Комфорт** | |
| Виброизоляция | наличие |
| Гидроусилитель рулевого управления | наличие |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | наличие |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | наличие |
| Воздушный фильтр салона | наличие |
| Центральный замок | наличие |
| Электростеклоподъемники передних дверей | наличие |
| Подогрев передних сидений | наличие |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | наличие |
| Кондиционер | наличие |
| Охлаждаемый вещевой ящик | наличие |
| Аудиоподготовка | наличие |
| Магнитола | наличие |
| **Экстерьер** | |
| Молдинги боковых дверей в цвет кузова (кроме цвета Несси 2) | наличие |
| легкосплавные диски | Не менее 15'' |
| Запасное стальное колесо временного использования | Не менее 15'' |
| Комплект зимних шин не менее 15” | Не менее 4 |
| Колпак запасного колеса | наличие |
| Фаркоп | наличие |
| **Аксессуары** | |
| Набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной  остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос, перчатки х/б) | наличие |

*В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».*

**2**. **Место поставки товара:** 453300, Респ Башкортостан, г Кумертау, ул Советская, дом 7.

**3. Срок и условия поставки:** в течение 14 календарных дней с даты подписания договора.

3.1. Поставка товара должна быть осуществлена с момента подписания договора в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания договора. В цену договора включаются все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на доставку товара по адресу Заказчика, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.

3.2. Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой по телефону \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ или по электронной почте Заказчика

3.3. Доставка автомобиля может осуществляется несколькими способами:

- автовозом до места поставки товара, указанного в пункте 2 Технического задания;

- непосредственно за рулем нового, приобретаемого автотранспорта, с условием пробега к месту поставки не более 300 км.

**4. Общие требования к качеству товара:**

4.1. Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены на автомобиль, товар должен быть полностью укомплектован, все параметры товара, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены.

4.2. Товар должен быть вымыт и полностью готов к эксплуатации, должен быть заправлен всеми технологическими жидкостями, необходимыми для эксплуатации на момент приема-передачи товара в соответствии с техническим регламентом завода-производителя.

4.3.Качество поставляемого товара, включая комплектующие изделия к нему, должны полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества, не должен иметь вмятин, царапин, дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов. Товар (и его составные части) должен быть серийным. Товар не должен находиться: в залоге, под арестом или другим обременением, должен быть укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи завода-изготовителя.

4.4. Поставляемый автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении.

5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:

5.1. Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик на момент поставки товара должен предоставить полный пакет разрешительной документации для регистрации в органах ГИБДД, в т.ч.:

- паспорт технического средства (оригинал) (далее ПТС) - 1 экз.;

- инструкцию по эксплуатации автомобиля на русском языке - 1 экз.;

- сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз;

- ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.;

- акты приема передачи автомобиля - 2 экз.;

- гарантийные талоны (в том числе на дополнительное оборудование) или аналогичные документы с указанием гарантийного периода, адресов сервисных центров;

- руководство по эксплуатации на дополнительное оборудование;

- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).

5.3. Поставщик обязуется подробно проинструктировать представителя заказчика по вопросу эксплуатации и функционирования всех технических систем и иного оборудования, присутствующих и установленных в товаре на момент его передачи.

6. Требования к сроку действия гарантии Поставщика:

6.1. Гарантийный срок на Товар и его сборку устанавливается в соответствии со сроком указанным заводом-изготовителем с момента получения товара Заказчиком по акту приема-передачи, но не менее 36 месяцев или 100 000 км пробега, при условии точного соблюдения Заказчиком всех правил технической эксплуатации транспортного средства, указанных в руководстве по эксплуатации.

6.2. Срок гарантии на транспортное средство исчисляется с момента подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 и (или) Акта сдачи-приёмки Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. В течении гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе устранение дефектов.

6.3. Гарантийные обязательства исполняются в случае незамедлительного обращения к официальному дилеру и при предъявлении заказчиком неисправного автомобиля, а также свидетельства о регистрации и сервисной книжки на него с отметками, подтверждающими регулярное прохождение обязательного технического обслуживания у авторизованного дилера.

6.4. Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ.

6.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 г. «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

6.6. В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков. Дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком, Поставщик гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза   
№ 877 от 09.12.2011 «О принятии технического регламента Таможенного союза   
«О безопасности колесных транспортных средств».